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	TP 14: VENTILATEUR COMMUNICANT


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
[image: image5.emf]


	MESURAGE INDUSTRIEL



MISE EN SITUATION :

Mr STEPHANO vient de faire construire une boulangerie industrielle, la réalisation complète du site venant d’être achevée ; en tant qu’électricien qualifié et sous la surveillance du chargé de travaux, on vous demande de vérifier les consommations électriques en petite et grande vitesses du moteur du système d’extraction d’air .

Pour plus d’informations, veuillez consulter le scénario de fonctionnement et d’implantation complet de la boulangerie industrielle dans le dossier Technique et Ressources du TGBT.

TOUTES LES MESURES SE FERONT AVEC L’ANALYSEUR DE RESEAU !!!
1) MESURAGE EN MODE MANUEL :

1) Mettre Q1 sur ON

2) Mettre S4 sur la position manuelle

3) Appuyer sur S3

4) Vérifier que le variateur est en position Rdy

5) Vérifier que l’automate est alimenté led verte

6) Vérifier que le régulateur de débit d’air est complètement ouvert ou en position haute

1-1) RELEVES EN PETITE VITESSE :

SORTIE VARIATEUR OU MOTEUR :

Appuyer sur S5, constater que le moteur est en petite vitesse ; relever U, f, I, P, Q, S, Cos phi avec la pince multifonction en régime triphasé équilibré.

	Grandeurs

Méthode
	f (Hz)

variateur

à l’écran
	U (V)
	f (Hz)

pince
	I (A)
	P (W)
	Q (Var)
	S (VA)
	Cos phi

(/)

	Pince


	
	
	
	
	
	
	
	


En déduire la vitesse par les paramètres du variateur :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ENTREE VARIATEUR OU  ALIMENTATION :

Appuyer sur S5, constater que le moteur est en petite vitesse ; relever U, f, I, P, Q, S, Cos phi avec la pince multifonction en régime triphasé équilibré.

	Grandeurs

Méthode
	f (Hz)

variateur

à l’écran
	U (V)
	f (Hz)

pince
	I (A)
	P (W)
	Q (Var)
	S (VA)
	Cos phi

(/)

	Pince


	
	
	
	
	
	
	
	


Mesurez également la tension en continue entre AI1 et COM 
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Relevez l’oscillogramme de l’allure de la tension et de l’allure du courant dans une phase d’alimentation du variateur par exemple L1 en petite vitesse :

Réglages :

De la sonde atténuatrice en tension :

……………………………………………………………………………………………………………………

De la sonde atténuatrice en courant :
……………………………………………………………………………………………………………………

Oscillogramme de la tension U entrée variateur et du courant I entrée variateur :

L’oscilloscope mesure toujours les valeurs maximales :


Base de temps : (Nb de secondes par division)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Réglages en tension voie 1 : (Nb de volts par division)
……………………………………………………………………………………………………………………..

Réglages en tension voie 2 : (Nb de volts par division)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Remarque : observez l’influence sur le courant et la vitesse si vous fermez tout doucement la trappe de débit d’air ; puis ouvrir de nouveau la trappe au maximun, commentez :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1-2) RELEVES EN GRANDE VITESSE :

SORTIE VARIATEUR OU MOTEUR :

Appuyer sur S6, constater que le moteur est en petite vitesse ; relever U, f, I, P, Q, S, Cos phi avec la pince multifonction en régime triphasé équilibré.

	Grandeurs

Méthode
	f (Hz)

variateur

à l’écran
	U (V)
	f (Hz)

pince
	I (A)
	P (W)
	Q (Var)
	S (VA)
	Cos phi

(/)

	Pince


	
	
	
	
	
	
	
	


En déduire la vitesse par les paramètres du variateur :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ENTREE VARIATEUR OU ALIMENTATION :

Appuyer sur S6, constater que le moteur est en petite vitesse ; relever U, f, I, P, Q, S, Cos phi avec la pince multifonction en régime triphasé équilibré.

	Grandeurs

Méthode
	f (Hz)

variateur

à l’écran
	U (V)
	f (Hz)

pince
	I (A)
	P (W)
	Q (Var)
	S (VA)
	Cos phi

(/)

	Pince


	
	
	
	
	
	
	
	


Mesurez également la tension en continue entre AI1 et COM 
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Relevez l’oscillogramme de l’allure de la tension et de l’allure du courant dans une phase d’alimentation du variateur par exemple L1 en grande vitesse :

Réglages :

De la sonde atténuatrice en tension :

……………………………………………………………………………………………………………………

De la sonde atténuatrice en courant :
……………………………………………………………………………………………………………………

Oscillogramme de la tension U entrée variateur et du courant I entrée variateur :

L’oscilloscope mesure toujours les valeurs maximales :


Base de temps : (Nb de secondes par division)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Réglages en tension voie 1 : (Nb de volts par division)
……………………………………………………………………………………………………………………..

Réglages en tension voie 2 : (Nb de volts par division)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Remarque : observez l’influence sur le courant et la vitesse si vous fermez tout doucement la trappe de débit d’air ; puis ouvrir de nouveau la trappe au maximun, commentez :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 6 :

/points

1-3) CARACTERISTIQUES DU MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE :

A l’aide de la plaque signalétique et du dossier Technique et Ressources, relevez les caractéristiques suivantes du moteur :

Marque-Fabricant :………………………………………………………………………………..

Nombre de Phases :……………………………………………………………………………….

Référence :………………………………………………………………………………………..

Numéro de Série :…………………………………………………………………………………

IP ou Indice de Protection :……………………………………………………………………….

IK ou Indice de Choc Mécanique :………………………………………………………………..

Classe :…………………………………………………………………………………………….

Température de Fonctionnement :………………………………………………………………...

Service :…………………………………………………………………………………………...

Masse du Moteur :………………………………………………………………………………...

Sachant que la tension d’alimentation entre phases est de U=400V donnez les paramètres suivants :

Couplage :…………………………………………………………………………………………

Fréquence :………………………………………………………………………………………...

Vitesse de rotation nominale du moteur :…………………………………………………………

Puissance utile du moteur Pu :…………………………………………………………………….

Facteur de puissance ou Cos phi :…………………………………………………………………

Courant absorbée par une phase du moteur :……………………………………………………..

Sachant que la puissance absorbée s’exprime par : Pa = U * I * √3 * Cos φ, calculez cette puissance :

	Formule-Relation


	Application Numérique
	Résultat avec Unité

	Pa = U * I * √3 * Cosφ
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Sachant que le rendement du moteur s’exprime par : η = Pu / Pa, calculez ce rendement :

	Formule-Relation


	Application Numérique
	Résultat avec Unité

	η = Pu / Pa

 
	
	

	Exprimez le rendement en % :

η (%) = η * 100 =



1-4) CARACTERISTIQUES DU VARIATEUR DE VITESSE POUR MAS :

A l’aide du dossier Technique et Ressources, relevez les caractéristiques suivantes du variateur :

Sachant que le modèle de variateur de vitesse ATV31 à une alimentation en tension entre 380-500V 50/60Hz et une puissance utile de 1,5kW-2HP ; recueillir les informations suivantes :

· La référence du variateur ATV31 :………………………………………………………

· Courant de ligne maxi pour U entrée=380V :……………………………………………

· Courant de ligne maxi pour U entrée=500V :……………………………………………

· Puissance apparente S en entrée :………………………………………………………..

· Courant nominal de sortie Ins :………………………………………………………….

· La puissance nominale de sortie Ps dissipée par le variateur :………………………….

1-5) COMPARAISON DES CARACTERISQUES THEORIQUES ET MESURES :

Remplir le tableau suivant :
	

	


Conclusion sur la compatibilité entre le variateur et le moetur:
........................................................................................................................................................
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2) MESURAGE EN MODE AUTOMATIQUE DE SUPERVISION :
1) Mettre Q1 sur ON

2) Mettre S4 sur la position automatique

3) Appuyer sur S3

4) Vérifier que le variateur est en position Rdy

5) Vérifier que l’automate est alimenté led verte

6) Vérifier que le régulateur de débit d’air est complètement ouvert ou en position haute

7) Mettre-lancez sur le poste informatique la supervision du système ventilateur

2-1) PARAMETRE POUR LA PETITE VITESSE :

1) Mettre dans l’interface graphique un pourcentage de 10% de la vitesse nominale et mettre en route par le bouton 1/0 le moteur ; relevez avec un voltmètre en courant continu sur le bornier X1 bornes-repères  406 (+) et 304 (-) ; la valeur de la tension entre AI1 (+) et COM (-) :

Pour une consigne de 10% de N nominale :………………………………………………………

Pour une consigne de 30% de N nominale :……………………………………………………… 

Pour une consigne de 50% de N nominale :………………………………………………………

Conclusion :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2-2) PARAMETRE POUR LA PETITE VITESSE :

1) Mettre dans l’interface graphique un pourcentage de 10% de la vitesse nominale et mettre en route par le bouton 1/0 le moteur ; relevez avec un voltmètre en courant continu sur le bornier X1 bornes-repères  406 (+) et 304 (-) ; la valeur de la tension entre AI1 (+) et COM (-) :

Pour une consigne de 10% de N nominale :………………………………………………………

Pour une consigne de 30% de N nominale :……………………………………………………… 

Pour une consigne de 50% de N nominale :………………………………………………………

Conclusion :
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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CIRCUIT DE PUISSANCE :
[image: image3.emf]Q2
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CARACTERISTIQUES DES VARIATEURS :
[image: image4.emf]
RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	3


	

	4


	

	5


	

	6


	

	7


	

	8


	

	9


	

	Note obtenue
	

	Note finale sur 20 = (20/) * Note obtenue =  * Note obtenue
	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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