[image: image1.jpg]dofaut
FAULT @

FEHLER

attention
CAUTION @
ACHTUNG

puissance
POWER Q
LEISTUNG





[image: image2.bmp]
T1





XA





�



































F1





10A





Legrand





F2





10A





Legrand





Q1





KM1





LC1


D0910





KA1





LA2


DN22





KA2





LA2


DN22





1





2





25





24





BORNIER DE COMMANDE DE XC1 à XC25
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