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	TP 15 : VARIATEUR DE VITESSE ATV66


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
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	DECOUVERTE ET MISE EN SERVICE


POUR TOUTE LES QUESTIONS ON UTILISERA LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES DU SYSTEME AINSI QUE LE GUIDE D’EXPLOITATION ET DE PROGRAMMATION DU VARIATEUR!

I) IDENTIFICATION DU SYSTEME :
HORS TENSION :

Vérifiez que le câble d’alimentation du réseau triphasé est débranché


/ 1 Point
Vérifiez que le couplage du moteur est correctement effectué et que le moteur est raccordé à l’armoire











/ 1 Point

Une fois lecture faite de ces consignes faire vérifier et valider par le professeur.

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

LE RESEAU D’ALIMENTATION :
D’après le schéma du réseau triphasé équilibré :
[image: image4.emf]
Donnez la tension composée du réseau U en volts :




/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………
Donnez la tension simple du réseau V en volts :





/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………
Donnez la tension d’alimentation du circuit de commande Ucommande en volts, tension fournit au secondaire du transformateur de commande:




/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..
TOTAL PAGE 2 :

/ 5 Points
IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU CIRCUIT DE PUISSANCE :
1) COMPOSANT Q1 :









/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image5.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1, mettre/fermer Q1 sur ON sur l’armoire électrique, si ce n’est pas fait.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Donnez la référence du disjoncteur moteur Q1 ?






/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez le calibre du disjoncteur moteur Q1 ?






/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez la valeur de réglage en courant de la protection thermique ?



/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez la valeur de réglage en courant de la protection magnétique ?



/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

2) COMPOSANT KM1 :









/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image6.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Donnez la référence du contacteur KM1, ainsi que la tension d’alimentation de sa bobine ?
/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………….
TOTAL PAGE 3 :

/ 11 Points

3) COMPOSANT VARIATEUR ATV66 :





/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image7.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Donnez la référence du variateur de vitesse ATV66 de chez télémécanique ? 


/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………………………..
Sachant que le moteur associé au variateur à une puissance utile Pu = 1500W ; répondez au questions suivante :

Donnez la puissance en VA ou en Kva du variateur de vitesse ? 




/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………………………..
Donnez la tension d’entrée du variateur ? 







/ 1 Point
…………………………………………………………………………………………………………………….
Donnez la tension de sortie du variateur ? 







/ 1 Point
…………………………………………………………………………………………………………………….
Donnez la valeur du courant d’entrée ou de ligne du variateur ? 



/ 1 Point
…………………………………………………………………………………………………………………….
Donnez la valeur du courant nominal du variateur ? 





/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………………………
Donnez la fréquence de fonctionnement du variateur pour une tension d’entrée de 400V ?
/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………………………
Donnez la fréquence de découpage interne des circuits électroniques du variateur, pour une tension d’entrée du variateur de 400V ?
/ 1 Point
…………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL PAGE 4 :

/ 11 Points

4) COMPOSANT MOTEUR M1 : 






/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image8.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE

Donnez la référence du Moteur M1 ? 








/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………….
Donnez la marque du Moteur M1 ? 








/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………….
Donnez la puissance utile Pu du moteur ? 







/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………….
Donnez la valeur de la tension que peut supporter un enroulement du moteur, tension la plus petite indiquée sur la plaque signalétique ; si la tension composée du réseau correspond à cette tension alors le moteur devra être couplé en Triangle ? 





/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………….
Donnez la valeur du courant correspondant à la tension que peut supporter un enroulement ?
/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..
Donnez la valeur de la tension que peut supporter deux enroulements du moteur, tension la plus grande indiquée sur la plaque signalétique ; si la tension composée du réseau correspond à cette tension alors le moteur devra être couplé en Etoile ? 





/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………….

Donnez la valeur du courant correspondant à la tension que peut supporter deux enroulements ?
/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez la fréquence nominale f du moteur en Hz ? 





/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..
Donnez la vitesse de rotation du moteur n en tr/min ? 





/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..
TOTAL PAGE 5 :

/ 12 Points

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS D’ALIMENTATION DU CIRCUIT DE COMMANDE :

1) COMPOSANT  F1:








/ 3 points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image9.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1, mettre/fermer  F1 sur ON sur l’armoire électrique, si ce n’est pas fait.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Donnez le calibre de la protection par sectionneur porte fusible F1 ? 


/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

2) COMPOSANT  T1: 








/ 3 points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image10.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Donnez la tension primaire du transformateur de commande et de sécurité T1 ? 

/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..
Donnez la tension primaire du transformateur de commande et de sécurité T1 ? 

/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez la puissance apparente S en (VA) du transformateur de commande et de sécurité T1 ?
/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez la fréquence de fonctionnement du transformateur de commande ? 


/ 1 Point

……………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL PAGE 6 :

/ 11 Points

3) COMPOSANT  F2:









/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image11.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1, mettre/fermer  F2 sur ON sur l’armoire électrique, si ce n’est pas fait.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE

Donnez le calibre de la protection par sectionneur porte fusible F2 ? 



/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………..

II) FONCTIONNEMENT DU SOUS SYSTEME CIRCUIT DE COMMANDE:

SOUS TENSION :

Vérifiez que le couplage du moteur est correctement effectué et que le moteur est raccordé à l’armoire

Fermez la porte de l’armoire du système

Vérifiez que le coup de poing d’arrêt d’urgence est déverrouillé
Branchez le câble d’alimentation du réseau triphasé

Une fois lecture faite de ces consignes faire vérifier et valider par le professeur. 

/ 2 Points
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

1) COMPOSANT  H0:









/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image12.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Quel est l’état de ce voyant ? ……………………………………………………………………………………
/ 1 Point

TOTAL PAGE 7 :

/ 10 Points

2) COMPOSANT  Q1:








/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image13.emf]
	
	
	


Reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1. Le contact doit être fermé car Q1 est fermé.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
3) COMPOSANT  SAT:







/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image14.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1. Vérifiez que l’arrêt d’urgence est déverrouillé.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
4) COMPOSANT  H1:








/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image15.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Quel est l’état de ce voyant ?









/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………………………….
TOTAL PAGE 8 :

/ 10 Points

5) COMPOSANTS  SMV ET SAV:





/ 6 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image16.emf]
	
	
	


Repérez ces composant sur l’armoire électrique reporter leurs repères-noms et désignations sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 9 :

/ 6 Points

Appuyez sur le bouton poussoir SMV, que s’est il passé comme action électrique, expliquez l’ensemble du circuit ci-dessus ?









/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Par quel bouton poussoir peut on arrêter l’alimentation du variateur ? 


/ 1 Point

………………………………………………………………………………………………………………………

6) COMPOSANT  H2:









/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image17.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Quel est l’état électrique du voyant H2 et suite à quelle action électrique ?
/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 10 :

/ 7 Points

7) COMPOSANT  SA av-ar ET SM AV ET SM AR:



/ 9 points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image18.emf]
	
	
	


Repérez ces composants sur l’armoire électrique reporter leurs repères-noms et leurs désignations sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 11 :

/ 9 Points

Appuyez sur le bouton poussoir SM AV, que s’est il passé comme action électrique ?

/ 2 points
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Appuyez sur le bouton poussoir SM av-ar, que s’est il passé comme action électrique ?

/ 2 points

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Appuyez sur le bouton poussoir SM AR, que s’est il passé comme action électrique ?

/ 2 points

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Appuyez sur le bouton poussoir SM av-ar, que s’est il passé comme action électrique ?

/ 2 points

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Remarque : quelle fonction réalise le circuit ci-dessus associé au variateur de vitesse ?

/ 2 points

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 12 :

/ 10 Points

8) COMPOSANT  H3:








/ 3 points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image19.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Quel est l’état électrique du voyant H3 et suite à quelle action électrique peut il être allumé ?















/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) COMPOSANT  H4:








/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image20.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Quel est l’état électrique du voyant H4 et suite à quelle action électrique peut il être allumé ?















/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 13 :

/ 10 Points

III) FONCTIONNEMENT DU SOUS SYSTEME CIRCUIT DE COMMANDE-VARIATEUR:

SOUS TENSION :

1) COMPOSANT P1 VARIATEUR BORNES +10V AI1 COM(0V):
/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image21.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Appuyez sur SM AV et faites varier la vitesse de la valeur minimale à la valeur maximale et vice-et-versa à l’aide du potentiomètre P1, puis appuyer sur SA av-ar, décrivez les différentes actions électriques associées ?










/ 2 points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Appuyez sur SM AR et faites varier la vitesse de la valeur minimale à la valeur maximale et vice-et-versa à l’aide du potentiomètre P1, décrivez les différentes actions électriques associées,  puis appuyer sur SA av-ar ?










/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 14 :

/ 7 Points

2) COMPOSANT VARIATEUR BORNES R1A R1C:


/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image22.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
D’après le circuit de commande, quel est le rôle de ce contact de type NO ?


/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 15 :

/ 4 Points

3) COMPOSANT VARIATEUR BORNES LI1 LI2 LI3 ET +24V:
/ 3 Points
	Nom ou Repère


	Symbole
	Désignation
	Rôle

Verbe d’action
	Folio/Colonne/Ligne

	
	[image: image23.emf]
	
	
	


Repérez ce composant sur l’armoire électrique reporter son repère-nom et sa désignation sur le document ANNEXE1.
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
D’après le circuit de commande, quel est le rôle de l’entrée LI1 ?




/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’après le circuit de commande, quel est le rôle de l’entrée LI2 ?




/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’après le circuit de commande, quel est le rôle de l’entrée LI3 ?




/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 16 :

/ 6 Points

IV) MESURE D’UNE VITESSE :
L’armoire doit être fermée
Le système doit être à l’arrêt

Mettre le potentiomètre P1 sur la position de la vitesse minimale

1) Faire tourner le moteur par une impulsion sur SM AV, augmenter légèrement la vitesse par P1 le potentiomètre de variation de vitesse :
Relever la valeur de la tension en bout d’arbre du banc moteur à l’aide d’un voltmètre ?















/ 2 Points
Uvitesse1…………………………………………………………………………………………….
Relever la valeur de la tension sur le bornier 1 déporté du variateur de la commande, à l’aide d’un voltmètre en courant continu, entre les bornes AI1 (+) repère 21 et COM (-) repère 22 ; porte ouverte avec les EPI ? 









/ 2 Points

Ucmd1…………………………………………………………………………………………….
Relever avec un voltmètre la valeur efficace U1 en volts (en alternatif) ainsi que la fréquence f1en Hertz entre les bornes U1 et V1 du moteur, sur la plaque à bornes ? 


/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………..
Appuyer sur SA av-ar, le moteur doit s’arrêter !!!

2) Faire tourner le moteur par une impulsion sur SM AV, augmenter la vitesse par P1 le potentiomètre de variation de vitesse, le mettre un peu avant la vitesse maximale:
Relever la valeur de la tension en bout d’arbre du banc moteur à l’aide d’un voltmètre ?
/ 2 Points

Uvitesse2…………………………………………………………………………………………….
Relever la valeur de la tension sur le bornier 1 déporté du variateur de la commande, à l’aide d’un voltmètre en courant continu, entre les bornes AI1 (+) repère 21 et COM (-) repère 22 ; porte ouverte avec les EPI ? 









/ 2 Points

Ucmd2…………………………………………………………………………………………….
Relever avec un voltmètre la valeur efficace U2 en volts (en alternatif) ainsi que la fréquence f2 en Hertz entre les bornes U1 et V1 du moteur, sur la plaque à bornes ? 

/ 2 Points

……………………………………………………………………………………………………..
Faire revenir P1à sa valeur minimale et appuyer sur SA av-ar, le moteur doit s’arrêter !!!
TOTAL PAGE 17 :

/ 12 Points

V) INTERPRETATION DES RESULTATS :
Sachant que le rapport de conversion tension/vitesse est de
60 mV = 1 tr/min
de la génératrice tachymétrique en bout d’arbre du banc moteur :
Donnez la valeur de la vitesse n1 (tr/min) correspondant à Uvitesse1=………………… ?
(faites la conversion ou la règle de trois)






 / 3 Points

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donnez la valeur de la vitesse n2 (tr/min) correspondant à Uvitesse2=………………… ?
(faites la conversion ou la règle de trois) 






/ 3 Points

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comparez ces deux vitesses n1 (tr/min) et n2 (tr/min) ? 



/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………
Comparez également Ucmd1 (v+) et Ucmd2  (v+) ? 




/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………….
Comparez également f1 (hz)  et f2 (hz) ? 






/ 1 Point
……………………………………………………………………………………………………….
Puis comparez également U1 (v) et U2 (v) ? 





/ 1 Point
………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION :
Que doit on faire pour faire varier la vitesse d’un moteur asynchrone, avec ce type de variateur de vitesse, faites la comparaison grandeurs par grandeurs des différentes valeurs précédentes  ?

/ 4 Points

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

TOTAL PAGE 18 :

/ 14 Points
DOCUMENT ANNEXE 1 :

                                                                                  Descriptif des composants internes de l’armoire :
[image: image24.emf]
DOCUMENT ANNEXE 1 (suite) :

                                                                                  Descriptif des composants de la face avant de l’armoire-porte :

[image: image25.emf]H2

H0

SAT

H1

P1

SA AV-AR

H3

H4

SAV

ARMOIRE SOUS SYSTEME - VARIATEUR DE VITESSE ATV66

SMV

SM AV

SM AR

Mise sous tension variateur

Arrêt variateur Arrêt général

Mise sous tension commande

Marche commande

Marche variateur

Variation de vitesse

Arrêt Avant-Arrière

Marche Avant

Marche Arrière

Avant

Arrière


RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :
	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	2

	5
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	11
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	11
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	12
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	11
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	Note obtenue
	155

	Note finale sur 20 = (20/155) * Note obtenue = 0,129 * Note obtenue
	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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