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	CCF E32 : MISE EN SERVICE D’UN OUVRAGE


	Nom :                  


Durée : 3h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note
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	Observations :
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	TGBT ET ECLAIRAGES (Tubes et Projecteurs)



MISE EN SITUATION :

Mr STEPHANO vient de faire construire une boulangerie industrielle, la réalisation complète du site venant d’être achevée ; en tant qu’électricien qualifié et sous la surveillance du chargé de travaux, on vous demande de mettre en service l’armoire TGBT « Tableau Général Basse Tension » permettant d’alimenter, de protéger et de contrôler l’éclairage par projecteurs du parking de la boulangerie,  ainsi que l’éclairage par tubes fluorescents au plafond des locaux de la boulangerie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le scénario de fonctionnement et d’implantation complet de la boulangerie industrielle dans le dossier Technique et Ressources du TGBT.

1) IDENTIFICATION DU SYSTEME-INSTALLATION COMMUNICANT :
30 min
HORS TENSION

1-1) A l’aide du Dossier Technique et Ressources du TGBT compléter le tableau suivant ainsi que le document ANNEXE 1.






/8points
Compléter le tableau ci-dessous permettant d’identifier les différentes parties de l’installation 

Vous disposez également de l’installation complète devant votre poste de TP (POSTE1)

	Numéro

 d’ordre de l’élément
	Désignation de l’élément sous-système
	Fonction 

Commencer

Par un verbe

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1-2) Une fois les différentes parties du système identifier et repérer, appeler le professeur et présentez lui le système en détail et en vous aidant de la question précédente, vous ferez donc un exposé rapide mais précis de ce que vous avez appris.
/4points
(à faire par le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 3 :

/12points
2) MISE EN SERVICE MANUELLE DU TGBT :





30min
SOUS TENSION

A l’aide du Dossier Technique et Ressources du TGBT répondre aux questions suivantes

2-1) Appliquez la procédure de préparation de mise sous tension du TGBT suivante :














/4points
1) Vérifiez que les deux interrupteurs INVGN et INVGE sont ouverts ou en position OFF sur le TGBT

2) Vérifiez que l’arrêt d’urgence ARU est déverrouillé sur le TGBT

3) Vérifiez que l’onduleur U1 est hors tension TGBT

4) Vérifiez que le disjoncteur différentiel QTGBT dans l’armoire électrique de la salle E1 est en position OFF

(à faire par le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

2-2) Appliquez la procédure de mise sous tension du TGBT suivante et compléter le document ANNEXE 2:









/11points
1) Mettre le disjoncteur différentiel QTGBT sur la position ON ainsi que INVGN, que s’est-il passé ?

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

2) Puis suivre la procédure de l’annexe 2 jusqu’à la ligne INVN
(à faire par le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

TOTAL PAGE 4 :

/15points

3) MISE EN SERVICE PAR LA SUPERVISION WIZCON ET DEPUIS LE  30min SERVEUR WEB DE L’AUTOMATE WAGO DU TGBT:

SOUS TENSION

A l’aide du Dossier Technique et Ressources du TGBT répondre aux questions suivantes

3-1) Effectuez les réglages suivants :

/4points
Vérifiez que l’adresse IP du PC est 192.168.1.110, allez dans les connexions réseau dans l’explorateur de windows et contrôlez si l’adresse est différente alors corrigez cela.

Lancez le programme Supervision du TGBT en double clicant sur le répertoire TGBT se trouvant sur le bureau du poste informatique de supervision.

Lancez également depuis le navigateur internet explorer les pages WEB Automate du TGBT en saisissant dans l’onglet l’adresse internet ou l’URL celle de l’automate du TGBT qui est : http://192.168.1.101:8080/webvisu.htm
Observez les différentes grandeurs électriques que l’on peut relever sur cette page :

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
(à faire par le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

3-2) complétez l’ANNEXE 2 en effectuant les manipulations suivantes :
/8points
INVGE = 0

INVN  = 1

(à faire par le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 5 :

/12points

4) MISE EN SERVICE MANUELLE DE L’ARMOIRE D’ECLAIRAGE DU PARKING ET DES LOCAUX DE LA BOULANGERIE:


30min
SOUS TENSION

A l’aide du Dossier Technique et Ressources et des Schémas électriques Puissance et Commande de l’armoire d’éclairage répondre aux questions suivantes

4-1) ECLAIRAGE PAR DALLES FLUORESCENTES DALI EN PLAFONNIER :
/1point
L’Armoire électrique d’éclairage est alimentée par un  réseau triphasé 3*400V+N+PE , l’éclairage des locaux est alimenté par une des trois phases et le neutre d’une tension de 230V

L’éclairage des locaux de la boulangerie est assuré par 6 dalles fluorescentes DALI, chaque dalle fluorescente est équipée de 4 tubes fluorescents et chaque tube fluorescent à une puissance active P tube fluorescent = 18W
Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU de l’Armoire d’éclairage est déverrouillé

Vérifiez également que le commutateur S3 auto/manu de l’Armoire d’éclairage est en position manu / auto

1) D’après le folio 4/8 page 16/21 du dossier technique de l’Armoire électrique d’éclairage :

/6points
Quelle est la tension composée U (avec unité) du réseau ?

U =……………………………………………………………………………………………….

Quelle est la tension simple V (avec unité) du réseau ?

V=………………………………………………………………………………………………..

La relation permettant de passer d’une tension composée à une tension simple est :

U = V × √3

Retrouvez la valeur de V d’après la relation précédente :

	Relation/Formule
	Application numérique
	Résultat (avec unité)

	
	
	


TOTAL PAGE 6 :

/7points

2) Appuyer sur le bouton poussoir S1 et répertorier les conséquences électriques sur le matériel circuits de Puissance et Commande:




30min
/2points
S1 = 1 ou impulsion

	Circuit de commande
	Circuit de puissance

	
	


4-2) ECLAIRAGE PAR PROJECTEURS :
Le parking de la boulangerie est  éclairé par 6 projecteurs ou spots, chaque projecteur à une puissance active P projecteur = 400W.

1) Appuyer sur le bouton poussoir S4 et répertorier les conséquences électriques sur le matériel circuits de Puissance et Commande:
/2points
S4 = 1 ou impulsion

	Circuit de commande
	Circuit de puissance

	
	


2) Appuyer sur le bouton poussoir S5 et répertorier les conséquences électriques sur le matériel circuits de Puissance et Commande:
/2points
S5 = 1 ou impulsion

	Circuit de commande
	Circuit de puissance

	
	


TOTAL PAGE 7 :

/6points

5) LECTURE DE SCHEMA :







30min
5-1) ECLAIRAGE PAR DALLES FLUORESCENTES DALI EN PLAFONNIER :
1) D’après le document ANNEXE 3, repasser en couleur le schéma de puissance de l’éclairage des locaux de la boulangerie industrielle par tube fluorescent.

/3points
Phase en Rouge, Neutre en Bleu et Terre ou Conducteur de Protection en Vert-Jaune

2) Par quel type de circuit de puissance est réalisé l’éclairage en plafonnier de la boulangerie ?
/1point
□ 
MONOPHASE





□ TRIPHASE

3) Caractéristiques de la protection du circuit de puissance de l’éclairage de la boulangerie. 

/7points
Quel est le repère ou nom de cette protection ?

…………………………………………………………………………………………………

Quel est le type de protection du circuit de puissance de l’éclairage de la boulangerie ?

…………………………………………………………………………………………………

Quel est le calibre en courant de cette protection ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la sensibilité de cette protection ?

…………………………………………………………………………………………………

Quel est le type de courbe de cette protection ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la valeur de la tension alimentant le circuit de puissance de l’éclairage de la boulangerie ?

…………………………………………………………………………………………………

Donnez la référence et les caractéristiques électriques d’une dalle fluorescente DALI ?

…………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 8 :

/11points

/3points
D’après les deux questions précédentes, y a-t-il donc compatibilité au niveau grandeur électrique?

…………………………………………………………………………………………………

Si le circuit de puissance de l’éclairage de la boulangerie était de type triphasé, en gardant le même type de dalles fluorescentes ; quel couplage faudrait il faire au niveau de ces récepteurs monophasés ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Faire un schéma pour s’aider (couplage étoile ou triangle) :
Eteindre l’éclairage des tubes par S2 - Q6
TOTAL PAGE 9 :

/3points

5-2) ECLAIRAGE PAR PROJECTEURS RAMPE 1 :
1) D’après le document ANNEXE 4, repasser en couleur le schéma de puissance de l’éclairage du parking de la boulangerie industrielle par projecteurs rampe 1.

/3points
Phases en Rouge, Neutre en Bleu et Terre ou Conducteur de Protection en Vert-Jaune

2) Par quel type de circuit de puissance est réalisé l’éclairage du parking de la boulangerie pour la rampe 1?
/1point

□ 
MONOPHASE





□ TRIPHASE

3) Caractéristiques des protections du circuit de puissance de l’éclairage du parking. 

Quels sont les repères ou noms de ces protections ?

/8points
…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les types de protection du circuit de puissance de l’éclairage du parking ?

…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les calibres en courant de ces protections ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la sensibilité de la protection en tête d’installation?

…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les types de courbe de ces protections ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la valeur de la tension alimentant le circuit de puissance de l’éclairage du parking ?

…………………………………………………………………………………………………

Donnez la référence et les caractéristiques électriques d’un projecteur ?

…………………………………………………………………………………………………

D’après les deux questions précédentes, y a-t-il donc compatibilité au niveau grandeur électrique?

…………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 10 :

/12points

/5points
Quel est le nom du commutateur permettant d’enclencher les condensateurs de compensation de la rampe 1 ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle action entraîne l’enclenchement de ce commutateur avant la mise en parallèle des condensateurs sur la rampe1 de projecteurs ?

………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la valeur en µF de chaque condensateur de compensation locale

de la rampe 1 ?

……………………………………………………………………………………………..

5) Enclenchez ces condensateurs par l’intermédiaire du bon commutateur et commenter l’influence du facteur de puissance ou Cos phi de l’installation sur la centrale de mesure du TGBT

…………………………………………………………………………………………………

Quel est le couplage de ces condensateurs ?

□ 
TRIANGLE





□ 

ETOILE
TOTAL PAGE 11 :

/5points

5-3) ECLAIRAGE PAR PROJECTEURS RAMPE 2 :
1) D’après le document ANNEXE 5, repasser en couleur le schéma de puissance de l’éclairage du parking de la boulangerie industrielle par projecteurs rampe 2.

/3points
Phases en Rouge, Neutre en Bleu et Terre ou Conducteur de Protection en Vert-Jaune

2) Par quel type de circuit de puissance est réalisé l’éclairage du parking de la boulangerie pour la rampe 2? 

/1point
□ 
MONOPHASE





□ TRIPHASE

3) Caractéristiques des protections du circuit de puissance de l’éclairage du parking. 

Quels sont les repères ou noms de ces protections ?

/8points
…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les types de protection du circuit de puissance de l’éclairage du parking ?

…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les calibres en courant de ces protections ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la sensibilité de la protection en tête d’installation?

…………………………………………………………………………………………………

Quels sont les types de courbe de ces protections ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle est la valeur de la tension alimentant le circuit de puissance de l’éclairage du parking ?

…………………………………………………………………………………………………

Donnez la référence et les caractéristiques électriques d’un projecteur ?

…………………………………………………………………………………………………

D’après les deux questions précédentes, y a-t-il donc compatibilité au niveau grandeur électrique?

…………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 12 :

/12points

/5points
Quel est le nom du commutateur permettant d’enclencher les condensateurs de compensation de la rampe 2 ?

…………………………………………………………………………………………………

Quelle action entraîne l’enclenchement de ce commutateur avant la mise en parallèle des condensateurs sur la rampe 2 de projecteurs ?

………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la valeur en µF de chaque condensateur de compensation locale

de la rampe 2 ?

……………………………………………………………………………………………..

5) Enclenchez ces condensateurs par l’intermédiaire du bon commutateur et commenter l’influence du facteur de puissance ou Cos phi de l’installation sur la centrale de mesure du TGBT

…………………………………………………………………………………………………

Quel est le couplage de ces condensateurs ?


□ 
TRIANGLE





□ 

ETOILE
TOTAL PAGE 13 :

/5points

ANNEXE 1 IDENTIFICATION DU SYSTEME COMMUNICANT :
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ANNEXE 2 MISE SOUS TENSION DU TGBT :
Légende :

Afin de remplir le tableau ci-dessous vous mettrez 0 suivant l’état du composant à l’arrêt donc et 1 en marche, par exemples :

Si la balise est allumée = 1, si la balise est éteinte = 0 (à faire donc pour un voyant)

Si le disjoncteur QN est fermé ou en position ON = 1, si le disjoncteur QN est ouvert ou en OFF = 0  (à faire donc pour un disjoncteur)

Associé à l’état d’un disjoncteur il y a toujours un voyant qui permet de savoir si le disjoncteur est ouvert ou fermé, pour QN il y a H6, H8 et H9

ARM = Armoire électrique

	Appareil

Action
	Balise
TGBT
	H1
QBATT

Condensateurs

compensation
	H2
Q1

motorisé
	H3
Q2

motorisé
	H4
Q3

motorisé
	H5
Q4

motorisé
	QN
Motorisé

INVN
	H6
EDF
	H8
Marche
	H9
Arrêt
	QGE
Motorisé

INVGE
	H7
GE
	H10
Marche
	H11
Arrêt

	QTGBT=1

ARM E1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVN=1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Onduleur

U1=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVN=0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVGE=1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PAR LE LOGICIEL DE SUPERVISION                           /4 points dans le barème déjà

	INVGE=0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVN=1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANUELLEMENT                           /2 points dans le barème déjà

	QBATT=0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANNEXE 3 SCHEMA DE PUISSANCE DE L’ECLAIRAGE DES LOCAUX DE LA BOULANGERIE :
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Dessiné le : 03

09

Modifié le :

Par :  S. Bonhomme

DEC INDUSTRIE

ZAC du monnée 3 rue du champ du verger

Coffret de commande éclairage des locaux de la boulangerie 6 * 4 * 18W

Puissance

01/10/2007

11/07/2010


ANNEXE 4 SHEMA DE PUISSANCE DE L’ECLAIRAGE DU PARKING RAMPE 1 PROJECTEURS DE LA BOULANGERIE :
[image: image5.emf]Q110A 30mA

5 6

7

3

1 2

4

8

Q4

6A

5

6

7 3 1

2 4 8

P17 16A

L3

L2

L1

N

X1-7

KA1

5/L3 6/T3

3/L2

1/L1 2/T1

4/T2

7/L4 T4/8

KM1

5/L3

6/T3

3/L2 1/L1

2/T1 4/T2

7/L4

T4/8

KM3

5/L3

6/T3

3/L2 1/L1

2/T1 4/T2

7/L4

T4/8

X1-13 X1-14 X1-15 X1-27 X1-28 X1-29 X1-30 X1-8 X1-9 X1-10 X1-11 X1-12

X1 1

X1 2

X1 3

X1 4

X1 5

X1-6

X3-1



X3-2



X3-5



X3-6



X3-9



X3-10



X3-3



X3-4



X3-7



X3-8



X3-11



X3-12



X3-PE



PE

2

L1

1

2

L3

1

2

L4

1

2

C1

1

2

C2

1

2

C3

1

2

N

L1

L2

L3

N1

L4

L5

L6

N2

L7

L8

L9

N2 L7 L8 L9

204 205 206 207

214 215

226

216

217

227 228 229 214 215 214 216 214 217 214 214 214

( 03 - A )

( 03 - A )

( 03 - A )

( 03 - A )

( 03 - B )

Alimentation Rampe d'éclairage numero 1

Carcasse armoire

PROJECTEURS 3*400W CONDENSATEUR DE COMPENSATION LOCALE

PROJECTEURS COUPLAGE ETOILE CONDENSATEURS COUPLAGE ETOILE

X3-1

X3-2

X3-5

X3-6

X3-9

X3-10

X3-3

X3-4

X3-7

X3-8

X3-11

X3-12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dessiné le : 02

09

Modifié le :

Par :  S. Bonhomme

DEC INDUSTRIE

ZAC du monnée 3 rue du champ du verger

Coffret de commande 2x3 Spots 400W RAMPE 1

Puissance

01/10/2007

11/07/2010


ANNEXE 5 SHEMA DE PUISSANCE DE L’ECLAIRAGE DU PARKING RAMPE 2 PROJECTEURS DE LA BOULANGERIE :
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-2 : mise en service d'un ouvrage

Ouvrage support d’activité :




Date :


Durée :  3  Heures

Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues

(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite

(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les  interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : 

· le cahier des charges.

· Les normes en vigueur.
C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes.

.
	Vérifier visuellement la conformité de l’installation.

Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions…


	Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation :
	
	

	
	
	· L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3.
	
	

	
	
	· L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100.
	
	

	
	Effectuer  les réglages préalables à la mise sous tension.
	· Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP.
	
	

	
	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous  tension.

Mettre sous tension en toute  sécurité l’ouvrage.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes.
	Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : 
	
	

	
	
	· - de résistance de boucle de masse.
	
	

	
	
	· - de résistance de prise de terre.
	
	

	
	
	· - d’équipotentielles. 
	
	

	
	
	· - liées aux sélectivités.
	
	

	
	
	· L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues.
	
	

	C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation
	Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges.
	· Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges.
	
	

	
	
	· 
	
	

	
	
	· 
	
	

	C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement.


	Livrer l’ouvrage au client. 


	· En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges.
	
	

	
	
	· Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage  par rapport au cahier des charges et aux normes. 
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
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