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PAVILLON DE MR PUIVERT


DOSSIER TECHNIQUE

ET RESSOURCES
Le pavillon de Mr PUIVERT se situe à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne (77550), le pavillon a une superficie habitable          de S= 110m² ; le câble d’alimentation du pavillon est du type branchement Aérosouterrain.
La référence du câble d’alimentation du pavillon possède la référence suivante :

U 1000 R 0 2 V possédant deux conducteurs (Phase et Neutre) chacun ayant une section S=16mm²

Le câble d’alimentation du pavillon ne possède pas de conducteur de terre PE , car la terre est créée au niveau des récepteurs et reliée à la terre par l’intermédiaire du bornier PE du TGBT et de la barrette de terre.

RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE TERRE
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TYPE D’ALIMENTATION OU BRANCHEMENT ELECTRIQUE D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
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Figure 149 : Le raccordement d'une maison individuelle





Schéma architectural du sous-sol :
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Schéma architectural de l’étage :
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	PIECES
	DESCRIPTIFS MONTAGES DE BASE

	Chambre 1
	4 Prises de courant

Simple allumage pour commande éclairage central 1lampe

Radiateur de 500W sur circuit non prioritaire.

	Chambre 2
	2 Prises de courant

2 Simples allumages pour commande de 2 lampes appliques

Va et vient avec commande éclairage central 1 lampe                                       

Radiateur de 500W sur circuit non prioritaire.

	Chambre 3
	5 Prises de courant

2 Simples allumages pour commande de 2 lampes appliques

Va et vient avec commande éclairage central 1 lampe 

Radiateur de 500W sur circuit non prioritaire.

	WC
	Simple allumage pour commande éclairage central 1 lampe.

	Salle de bain
	double allumage pour commande éclairage central et applique 2 lampes

2 Prises de courant hors volumes enveloppes

	Cuisine
	4 Prises de courant

Simple allumage pour commande de 2 lampes en appliques plan de travail

Télévariateur pour la commande d’une lampe depuis 2 B.P.

Prises spécialisée 32 A (four électrique)

Prises spécialisée 20 A (lave vaisselle).

	Couloir
	Minuterie avec préavis d’extinction pour la commande de 4 lampes depuis 5 B.P.

1 Prises de courant et 2 prises de courant dans le TGBT ou GTL.

	Salle à manger
	2 Prises de courant

Simple allumage pour 1 prise commandée

Télévariateur pour la commande de 3 lampes depuis 3 B.P. 

Commande électrique de volet roulant

Prise télévision courant faible et Prise téléphone courant faible

Radiateur de 500W sur circuit non prioritaire.

	Escalier
	Va et vient pour la commande d’1 lampe en bas de l’escalier

Depuis 1 inverseur haut et bas

	Garage
	4 Prises de courant

Telérupteur pour la commande de 2 lampes depuis 4 B.P.

Prise spécialisée pour le Chauffe-eau avec contacteur Heure Creuse.

	Buanderie
	2 Prises de courant

Prise spécialisée lave-linge 

Va et vient pour la commande d’une lampe centrale.

	Atelier
	4 Prises de courant 

Va et vient pour la commande de 2 lampes réparties au plafond

Simple allumage pour la commande de 2 appliques sur établi

Extracteur avec mise au repos retardée VMC (ventilation mécanique contrôlée)

	Terrasse
	Simple allumage pour la commande d’une applique depuis la salle.à.manger.

	Extérieur garage
	Simple allumage pour la commande d’une applique depuis le garage


TABLEAU DES CHOIX DE SECTIONS ET CALIBRE DES DISJONCTEURS EN FONCTION DU MONTAGE
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TABLEAU DE DENOMINATION DES CABLES
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DOCUMENTATION DU DETECTEUR DE MOUVEMENT
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REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS :
On utilise les regroupements suivants pour l’éclairage et les prises non commandées 10/16A,prises spécialisées et chauffage :

	TYPE DE GROUPE OU DEPART (disjoncteur)
	ASSOCIATION DES PIECES

	Eclairage Sous-Sol (Q34)


	Garage, Buanderie et Escalier (5 points lumineux)

	Eclairage Sous-Sol (Q13)
	Atelier (4 points lumineux)

	Eclairage Sous-Sol (Q21)


	Chambre 3 (3 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q11)
	Cuisine, Salle de Bain et WC (6 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q22)


	Salle à manger (5 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q45)
	Chambre 1, Chambre 2 (4 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q41)


	Couloir et Terrasse (5 points lumineux)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q26)
	Chambre 3 (5 prises)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q35)


	Atelier et Buanderie (6 prises)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q15)
	Garage (4 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q23)


	Salle à manger (5 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q12)
	Cuisine, Salle de Bain et WC (5 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q44)


	Chambre 1et Chambre 2 (6 prises)

	Prises 10/16A Etage + GTL (Q42)


	Couloir et prises gtl (3 prises)

	Prise spécialisée 20A (Q32 et Q33)
	Chauffe-eau garage

	Prise spécialisée 20A (Q14)
	Lave-Vaisselle (cuisine)

	Prise spécialisée 20A (Q25)
	Lave-Linge (buanderie)

	Prise spécialisée 32A (Q24)


	Four ou plaques de cuisson (cuisine)

	Circuit VMC (Q31)


	VMC Atelier

	Chauffage 2250W (Q43)


	1 seul circuit chauffage (salle à manger, ch1, ch2, ch3)
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