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[image: image4.png]Consignes :                           A LIRE ATTENTIVEMENT
- Lorsque cela est nécessaire pour les schémas, utilisez les couleurs respectives pour les différents éléments et symboles

- Je tiendrai compte de la propreté de votre copie, elle sera notée sur 3 points /

- Tout symbole ou schéma doit être rédiger à la règle et tout symbole à un nom
- Répondez aux questions par des phrases simples et correctes, attention à l’orthographe

Observations :                                                                                                TOTAL       / 126
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                             TOTAL * 0.158 = NOTE       /  20

C’est une évaluation individuelle, je ne répondrai à aucune question, le silence est de rigueur tout manquement à la règle peut entraîner une sanction de –10 points sur le total voire une sanction plus sévère, faites attention !!!

PAVILLON DE MR PUIVERT


POUR REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES DANS LES DIFFERENTES PARTIES, ON UTILISE POUR CELA LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES QUI CONTIENT 12 PAGES !!!

PARTIE I : QUESTIONS PRELIMINAIRES SUR LE PAVILLON

Pour cette partie on utilise les pages 2, 3 et 8 du dossier technique et ressources

QUESTION 1 : sur 1 point /

Quelle est la surface habitable S du pavillon de Mr PUIVERT ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 2 : sur 1 point /

Quelle est le type de branchement du câble d’alimentation du pavillon ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 3 : sur 3 points /

Donnez le schéma ou dessin/croquis de branchement du câble d’alimentation du pavillon ?
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QUESTION 4 : sur 1 point /

Quelle est la référence du câble d’alimentation alimentant le pavillon ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 5 : sur 7 points /

Explicitez chacun des paramètres de la référence du câble d’alimentation du pavillon ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 6 : sur 1 point /

Pourquoi le câble d’alimentation du pavillon ne possède-t-il pas de conducteur de terre ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE II : ETUDE DU TABLEAU DE REPARTION OU TGBT DU PAVILLON

Pour cette partie on utilise les pages 4 ,5 et 6 du dossier technique et ressources

QUESTION7 : sur 11 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de point lumineux par pièce du niveau sous-sol ?

ECLAIRAGE :

Sous-sol :

	               Nombre de

                           points

                               lumineux

PIECES

CONSIDEREE
	Points lumineux intérieurs ou extérieurs à la pièce considérée

Indiquer également le montage de base qui les commande

	ATELIER


	Exemple incomplet donc à compléter

2 lampes par montage va-et-vient

2 par sa



	GARAGE ET EXTERIEUR

GARAGE
	2 par télérupteur

1 par sa à l’extérieur



	CHAMBRE 3


	1 par va-et-vient

1 par sa

1 par sa



	BUANDERIE


	1 par va-et-vient



	ESCALIER OU ACCES A L’ETAGE


	1 par va-et-vient



	TOTAL DE POINTS

LUMINEUX


	12

	Nombre de disjoncteurs

Total de points lumineux / 5


	12 / 5 = 3


QUESTION8 : sur 15 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de point lumineux par pièce du niveau étage ?

ECLAIRAGE :

Etage :

	               Nombre de

                           points

                               lumineux

PIECES

CONSIDEREE
	Points lumineux intérieurs ou extérieurs à la pièce considérée

Y compris le volet roulant

Indiquer également le montage de base qui les commande

	SALLE A MANGER
	1 prise commandée par sa

3 par télévariateur

1 volet roulant par sa

	CHAMBRE 1
	1 par sa



	CHAMBRE 2
	1 par va-et-vient

1 par sa

1 par sa

	CUISINE
	1 par télévariateur

2 par sa



	COULOIR
	4 par minuterie à préavis d’extinction



	SALLE DE BAIN et

WC


	2 par double allumage

1 par sa

	TERRASSE


	1 par sa

	TOTAL DE POINTS

LUMINEUX


	20

	Nombre de disjoncteurs

Total de points lumineux / 5


	20 / 5 = 4


QUESTION9 : sur 7 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de prises non-commandées par pièce du niveau sous-sol ?

PRISES DE COURANT NON-COMMANDEES :

Sous-sol :

	               Nombre de

                              prises                            

PIECES

CONSIDEREE
	Prises intérieures ou extérieures à la pièce considérée



	ATELIER


	4

	GARAGE


	4



	CHAMBRE 3


	5

	BUANDERIE


	2

	ESCALIER OU ACCES A L’ETAGE


	0

	TOTAL DE PRISES


	15

	Nombre de disjoncteurs

Total de prises / 5


	15 / 5 = 3


QUESTION10 : sur 9 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de prises non-commandées par pièce du niveau étage, ne pas prendre en compte les prises TV et TP ?

PRISES DE COURANT NON-COMMANDEES :

Etage :

	               Nombre de

                              prises                            

PIECES

CONSIDEREE
	Prises intérieures ou extérieures à la pièce considérée



	SALLE A MANGER
	5



	CHAMBRE 1
	4



	CHAMBRE 2
	2



	CUISINE
	3



	COULOIR
	1+2 pour gtl ou tgbt



	SALLE DE BAIN et

WC


	2

	TERRASSE


	0



	TOTAL DE PRISES


	19

	Nombre de disjoncteurs

Total de prises / 5


	19 / 5 = 4


QUESTION11 : sur 7 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de prises spécialisées par pièce du niveau étage et sous-sol ?

PRISES DE COURANT SPECIALISEES :

Etage et Sous-Sol :

	               Nombre de

                              Prises

                              spécialisées                            

PIECES

CONSIDEREE
	Prises spécialisées intérieures ou extérieures à la pièce considérée

Y compris la VMC ou circuit d’Extraction d’air



	CUISINE
	1 pour le four ou plaques électrique

1 pour le Lave-Vaisselle



	ATELIER
	1 pour VMC ou circuit d’Extraction d’air



	GARAGE
	1 pour le Chauffe-eau



	BUANDERIE
	1 pour le Lave-Linge



	TOTAL DE PRISES

spécialisées


	5

	Nombre de disjoncteurs

=

Total de prises spécialisées


	5


QUESTION12 : sur 6 points /

Remplir le tableau suivant en comptabilisant le nombre de convecteur par pièce du niveau étage et sous-sol ?

CIRCUIT CHAUFFAGE :

Etage et Sous-Sol :

	               Nombre de

                              convecteurs                                                          

PIECES

CONSIDEREE
	Convecteurs spécialisées intérieures ou extérieures à la pièce considérée

Indiquer également la puissance des convecteurs

	SALLE A MANGER


	1 de 500W



	CHAMBRE 1
	1 de 500W



	CHAMBRE 2


	1 de 500W



	CHAMBRE 3
	1 de 500W



	TOTAL des Convecteurs

et totale puissance


	4 de 2000W

	Nombre de disjoncteurs

1 seul regroupement


	1 départ ou 1 disjoncteur d’une puissance de 2250 W


Au final de l’étude précédente on construit le tableau de répartition ou TGBT du pavillon de la façon suivante :

REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS :
On utilise les regroupements suivants pour l’éclairage, les prises non-commandées 10/16A prises spécialisées et chauffage :

	TYPE DE GROUPE OU DEPART (disjoncteur)


	ASSOCIATION DES PIECES

	Eclairage Sous-Sol (Q34)
	Garage, Buanderie et Escalier (5 points lumineux)

	Eclairage Sous-Sol (Q13)
	Atelier (4 points lumineux)

	Eclairage Sous-Sol (Q21)


	Chambre 3 (3 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q11)
	Cuisine, Salle de Bain et WC (6 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q22)
	Salle à manger (5 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q45)
	Chambre 1, Chambre 2 (4 points lumineux)

	Eclairage Etage (Q41)


	Couloir et Terrasse (5 points lumineux)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q26)
	Chambre 3 (5 prises)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q35)
	Atelier et Buanderie (6 prises)

	Prises 10/16A Sous-Sol (Q15)


	Garage (4 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q23)
	Salle à manger (5 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q12)
	Cuisine, Salle de Bain et WC (5 prises)

	Prises 10/16A Etage (Q44)
	Chambre 1et Chambre 2 (6 prises)

	Prises 10/16A Etage + GTL (Q42)


	Couloir et prises gtl (3 prises)

	Prise spécialisée 20A (Q32 et Q33)
	Chauffe-eau garage

	Prise spécialisée 20A (Q14)
	Lave-Vaisselle (cuisine)

	Prise spécialisée 20A (Q25)
	Lave-Linge (buanderie)

	Prise spécialisée 32A (Q24)


	Four ou plaques de cuisson (cuisine)

	Circuit VMC (Q31)


	VMC Atelier

	Chauffage 2250W (Q43)


	1 seul circuit chauffage (salle à manger, ch1, ch2, ch3)


PARTIE III : CHOIX DES SECTIONS ET CALIBRES DES DISJONCTEURS DES DIFFERENTS DEPARTS ET SCHEMAS DEVELOPPES 

Pour cette partie on utilise les pages 7, 9, 11 et 12 du dossier technique et ressources
QUESTION13 : sur 12 points /

On s’intéresse à l’éclairage de l’atelier protégé par le disjoncteur magnéto-thermique Q13 et le disjoncteur différentiel (et magnéto-thermique) Q1 diff : 

Donnez le calibre du disjoncteur différentiel Q1 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez la sensibilité du DDR (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel) du disjoncteur différentiel Q1 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir le calibre du disjoncteur magnéto-thermique Q13 Ecl Atelier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir la section des conducteurs afin de câbler les circuits protégés par Q13 Ecl Atelier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etablir le descriptif et le schéma développé de l’éclairage de l’atelier protégé par Q13 Ecl Atelier?

Descriptif :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schéma développé :
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QUESTION14 : sur 20 points /

On s’intéresse à l’éclairage du garage, buanderie et escalier protégé par le disjoncteur magnéto-thermique Q34 et le disjoncteur différentiel (et magnéto-thermique) Q3 diff : 

Donnez le calibre du disjoncteur différentiel Q3 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez la sensibilité du DDR (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel) du disjoncteur différentiel Q3 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir le calibre du disjoncteur magnéto-thermique Q34 Ecl garage, buanderie et escalier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir la section des conducteurs afin de câbler les circuits protégés par Q34 Ecl garage, buanderie et escalier ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etablir le descriptif et le schéma développé de l’éclairage du garage, buanderie et escalier protégé par Q34 Ecl garage, buanderie et escalier?

Descriptif :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Schéma développé : (si vous n’avez pas assez de place pour le schéma continuez derrière cette page)
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QUESTION15 : sur 4 points /

On s’intéresse aux prises non-commandées de Ch1 et Ch2 protégées par le disjoncteur magnéto-thermique Q44 et le disjoncteur différentiel (et magnéto-thermique) Q4 diff : 

Donnez le calibre du disjoncteur différentiel Q4 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez la sensibilité du DDR (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel) du disjoncteur différentiel Q4 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir le calibre du disjoncteur magnéto-thermique Q44 Prises Ch1 et Ch2 ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir la section des conducteurs afin de câbler les circuits protégés par Q44 Prises Ch1 et Ch2 ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION16 : sur 4 points /

On s’intéresse aux prises non-commandées atelier et buanderie protégées par le disjoncteur magnéto-thermique Q35 et le disjoncteur différentiel (et magnéto-thermique) Q3 diff : 

Donnez le calibre du disjoncteur différentiel Q3 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez la sensibilité du DDR (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel) du disjoncteur différentiel Q3 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir le calibre du disjoncteur magnéto-thermique Q35 Prises atelier et buanderie ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir la section des conducteurs afin de câbler les circuits protégés par Q35 Prises atelier et buanderie ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION17 : sur 4 points /

On s’intéresse au circuit chauffage salle à manger, Ch1, Ch2 et Ch3 protégé par le disjoncteur magnéto-thermique Q43 et le disjoncteur différentiel (et magnéto-thermique) Q4 diff : 

Donnez le calibre du disjoncteur différentiel Q4 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez la sensibilité du DDR (Dispositif Différentiel à Courant Résiduel) du disjoncteur différentiel Q4 diff ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir le calibre du disjoncteur magnéto-thermique Q43 chauffage salle à manger, Ch1, Ch2 et Ch3 ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Donnez et choisir la section des conducteurs afin de câbler les circuits protégés par Q43 chauffage salle à manger, Ch1, Ch2 et Ch3 ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTIE IV : INSTALLATION D’UN DETECTEUR DE MOUVEMENT 

Pour cette partie on utilise la pages 10 du dossier technique et ressources
QUESTION18 : sur 10 points /

Monsieur PUIVERT décide d’installer aux abords de sa maison un détecteur de mouvement CDM commandant 4 lampes à incandescence chacune d’une puissance de 200W.

Donnez d’après la documentation technique la puissance maximale de sortie que peut supporter la sortie du détecteur de mouvement pour des lampes à incandescences ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conclusion, a-t-on besoin d’un contacteur de puissance pour commander les 4 lampes ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

On installera le montage ou schéma développé du détecteur de mouvement (branchement installation neuve) sur le disjoncteur magnéto-thermique Q21 Ecl sous-sol Ch3 et éclairage extérieur par CDM
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