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Consignes :                           A LIRE ATTENTIVEMENT
- Lorsque cela est nécessaire, utilisez les couleurs respectives pour les différents éléments

- Je tiendrai compte de la propreté de votre copie, elle sera notée sur 2 points /

- Tout symbole ou schéma doit être rédiger à la règle et tout symbole à un nom
- Répondez aux questions par des phrases simples et correctes, attention à l’orthographe

Observations :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THEME PAVILLON DE MR DELAGRAVE 
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Le Pavillon de MR DELAGRAVE est situé sur la commune de MOISSY CRAMAYEL en Seine et Marne dans le 77

La Surface Totale du Pavillon de MR DELAGRAVE est de 133 m², et la Surface Habitable est de 110 m²  

Le Pavillon de MR DELAGRAVE est un Type4 ou F4, soit 4 pièces principales ; et avec un seul niveau d’habitation

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES DU PAVILLON DE TYPE4 DE MR DELAGRAVE

Sommaire :
Lot n°1 Gros oeuvres
Lot n°2 Cloisons
Lot n°3 Ouvrages
Lot n°4 Menuiseries
Lot n°5 Serrureries
Lot n°6 Plomberie
Lot n°7: Electricité
Lot n°8 Carrelage
Lot n°9 Peintures
Lot n°10 Vitreries
Lot n°7: Electricité :
A0 Prescriptions particulières
A1 Equipement niveau habitation

A2 Installation chauffage
A3 Alimentation - Protection
A0 Prescriptions particulières :
Les installations seront conformes aux normes et décrets en vigueur applicables aux travaux considérés.

Le document technique de base étant la norme NF C 15-100.

A1 Equipement niveau habitation : descriptif s des circuits électriques des différentes pièces
Principaux symboles architecturaux utilisés :
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DESCRIPTIFS

a) La salle de bain :



- 1 liaison équipotentielle obligatoire (liaison de toutes les masses métalliques de tuyauterie entre elles).



- 1 prise de courant pour rasoir électrique avec transformateur de sécurité.

- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.



- 1 point lumineux en applique commandé par simple allumage SA.


b) La chambre 1 :



- 3 prises de courant 10/16A 2P+T.



- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.



- 1 point lumineux en applique commandé par simple allumage SA.


c) La chambre 2 :



- 3 prises de courant 10/16A 2P+T.



- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.



- 1 point lumineux en applique commandé par simple allumage SA.


d) La chambre 3 :



- 3 prises de courant 10/16A 2P+T.



- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.



- 2 point lumineux en appliques commandés par simple allumage SA.



- 1 point lumineux en applique commandé par simple allumage SA.


e) Les toilettes :



- 1 liaison équipotentielle obligatoire (liaison de toutes les masses métalliques de tuyauterie entre elles).

- 1 point lumineux central commandé par simple allumage SA.


f) Hall, dégagement et portes d’entrées 1 et 2:



- 2 prises de courant 10/16A 2P+T.



- 1 prise de courant spécialisée pour le chauffe-eau 20A 2P+T dans le placard ventilé.

- 4 points lumineux centraux commandés par télérupteur TL, avec 6 points de commande par BP lumineux.



- 1 sonnerie (ou carillon à 1 coup) commandée par bouton poussoir à l’extérieur.



- 1 point lumineux en applique extérieur commandé par simple allumage SA, porte d’entrée 1.



- 1 point lumineux en applique intérieur commandé par simple allumage SA, porte d’entrée 2.



- 1 point lumineux en applique extérieur commandé par simple allumage SA, porte d’entrée 2.



- 1 tableau de distribution ou de répartition contenant les différentes protections dans le placard ventilé.



- 1 placard ventilé.


g) La cuisine :



- 1 liaison équipotentielle obligatoire (liaison de toutes les masses métalliques de tuyauterie entre elles).



- 3 prises de courant 10/16A 2P+T (dont 2 prises montées verticalement dans un boîtier double commun).



- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.



- 1 point lumineux en applique commandé par simple allumage SA.



- 1 prise de courant spécialisée 32A 2P+T, pour la cuisinière.



- 1 prise de courant spécialisée 20A 2P+T, pour le lave-linge.



- 1 prise de courant spécialisée 20A 2P+T, pour le lave-vaisselle.

- 1 prise de courant spécialisée 20A 2P+T, pour le réfrigérateur.
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La salle de séjour et la Terrasse: 


- 4 prises de courant 10/16A 2P+T.


- 1 point lumineux central commandé par va-et-vient V&V.


- 2 points lumineux extérieurs en appliques commandés par simple allumage SA.


- 1 point lumineux extérieur central commandé par simple allumage SA.



- 1 prise de courant 10/16A 2P+T et 1 point lumineux en applique, commandés par double allumage DA.

A2 Installation chauffage :
Chaque pièce du Pavillon de MR DELAGRAVE est équipée d’un convecteur électrique d’une puissance de 1000W, le séjour d’une plus grande surface que les autres pièces en possède 2 de 1000W, pour la Salle de Bain 500W et pour les WC 500W.

A3 Alimentation – Protection :
Câble d'alimentation U 1000 RO2V d’une section S = 2 x 16 mm2     (longueur prévue 40 m).

Ou bien par un câble d'alimentation U 1000 RO2V d’une section S = 2 x 10 mm2     (longueur prévue 40 m).
La tension d’alimentation entre phase et neutre étant de U = 230 V alternatif V~
Différents types de raccordements de l’alimentation d’une maison individuelle :
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I) PARTIE ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES :

Lire le cahier des charges, afin de répondre aux différentes questions ci-dessous.

QUESTION 0 :      1 point /
Vérifiez les descriptifs pièce par pièce en correspondance avec le schéma architectural, mettre une croix au fur et à mesure devant chaque ligne ou circuit ; et répondez complet sur la ligne ci-dessous ; rajoutez si il en manque dans le descriptif ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 1 :      1 point /

Quelle est la Surface Habitable du Pavillon de MR DELAGRAVE ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 2 :      1 point /

Quelle est le nom de la norme, qui permet de réaliser l’installation électrique du pavillon ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 3 :      1 point /
Quelle est la puissance P(W) en Watts des convecteurs installés dans les pièces du Pavillon de MR DELAGRAVE ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 4 :      1 point /
Quelles sont les sections S en mm² possible du câble d’alimentation du Pavillon de MR DELAGRAVE ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 5 :      1 point /
Quelle est la longueur L prévue en mètres(m) du câble d’alimentation ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 6 :      1 point /
Quel est le nom du câble d’alimentation ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 7 :      1 point /
Quelle est la tension d’alimentation U en Volts(V), qui alimente le Pavillon ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 8 :      1 point /
Quels sont les différents types d’alimentation ou raccordements du Pavillon, depuis le poteau électrique d’alimentation de l’abonné ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 9 :      1 point /
Combien de pièces principales possède ce Pavillon, et quelles sont-elles?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 10 :      1 point /
Ce Pavillon possède-t-il un ou des éclairages extérieurs, et quels sont ils ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II) PARTIE ETUDE DU PAVILLON DE MR DELAGRAVE :

Lire les descriptifs et le schéma architectural pour répondre aux questions ci-dessous.

QUESTION 1 : ETUDE DES POINTS LUMINEUX DU PAVILLON :      10 points /

Nota : une prise commandée par un circuit éclairage est donc considérée comme tel ; circuit l’éclairage.

Une sonnerie ou carillon commandée par BP est considérée comme un circuit éclairage.

Tableau :

La norme NF-C 15-100 autorise jusqu’à 8 points d’utilisation par disjoncteur, sauf prise spécialisée

	PIECE CONSIDEREE


	Points lumineux intérieurs

et préciser le montage

(sa,vv,da,télérupteur)
	Points lumineux extérieurs et préciser le montage

(sa, sonnerie)
	Points lumineux de la Salle de Bain et préciser le montage

(sa,vv)

	CHAMBRE 1


	
	
	

	CHAMBRE 2


	
	
	

	CHAMBRE 3


	
	
	

	SALLE DE BAIN


	
	
	

	WC


	
	
	

	SALLE à MANGER SEJOUR

et TERRASSE

	
	
	

	CUISINE


	
	
	

	ENTREES 1 et 2

HALL

DEGAGEMENT
	
	
	

	TOTAL


	
	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après la NF-C 15-100

TOTAL divisé par 8
	
	
	


QUESTION 2 :      1 point /
D’après la question et le tableau précédent, de combien a-t-on besoin de disjoncteurs pour l’éclairage, justifiez ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eclairage intérieur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eclairage extérieur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eclairage Salle de Bain :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 3 :      1 point /
D’après le tableau ci dessous, de la norme NF-C 15-100 ; quel est le calibre assigné maximal en Ampères(A), pour un circuit éclairage ; et quelle est la section S en mm² pour l’éclairage, toujours d’après le tableau ci-dessous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tableau :
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QUESTION 4 : ETUDE DES PRISES CLASSIQUES OU NORMALES 10/16A ET PRISES SPECIALISEES :   10 points /
Nota : 
La prise TV ne sera pas prise en compte, dans toute l’étude.

Tableau :

La norme NF-C 15-100 autorise jusqu’à 8 points d’utilisation par disjoncteur, sauf prise spécialisée

	PIECE CONSIDEREE


	PRISES 10/16A

INTERIEURS
	PRISES 10/16A

SALLE DE BAIN et préciser le nom de la prise
	PRISES SPECIALISEES

20A et préciser le nom de la prise
	PRISE SPECIALISEE

32A et préciser le nom de la prise

	CHAMBRE 1


	
	
	
	

	CHAMBRE 2


	
	
	
	

	CHAMBRE 3


	
	
	
	

	SALLE DE BAIN


	
	
	
	

	WC


	
	
	
	

	SALLE à MANGER SEJOUR

et TERRASSE

	
	
	
	

	CUISINE


	
	
	
	

	ENTREES 1 et 2

HALL

DEGAGEMENT
	
	
	
	

	TOTAL


	
	
	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après la NF-C 15-100

TOTAL divisé par 8
	
	
	
	


QUESTION 5 :      1 point /

D’après la question précédente et  le tableau synthèse, de combien a-t-on besoin de disjoncteur pour les prises 10/16A, justifiez ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prises intérieures 10/16A :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prise intérieure 10/16A pour la prise rasoir de la Salle de Bain :…………….…………………………………………………………………………

QUESTION 6 :      1 point /
D’après le tableau ci dessous, de la norme NF-C 15-100 ; quel est le calibre assigné maximal en Ampères(A), pour un circuit prise 10/16A ; et quelle est la section S en mm² pour prises 10/16A ; avec 8 socles maxi, toujours d’après le tableau ci-dessous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tableaux :
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QUESTION 7 :      1 point /
D’après la question 4 et le tableau synthèse, de combien a-t-on besoin de disjoncteur pour les prises spécialisées 20A et 32A, justifiez ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prises spécialisées 20A et 32A cuisine :………………………………….……………………………………………………………………………………….

Prise spécialisée 20A du hall :……………………………………………………………..…………………………………………………………………………

QUESTION 8 :      1 point /
D’après le tableau ci dessous, de la norme NF-C 15-100 ; quel est le calibre assigné maximal en Ampères(A), pour un circuit prise spécialisée 20A ; et quelle est la section S en mm² pour prise spécialisée 20A ; toujours d’après le tableau ci-dessous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 9 :      1 point /
D’après le tableau ci dessous, de la norme NF-C 15-100 ; quel est le calibre assigné maximal en Ampères(A), pour un circuit prise spécialisée 32A ; et quelle est la section S en mm² pour prise spécialisée 32A ; toujours d’après le tableau ci-dessous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tableaux :
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QUESTION 10 : ETUDE DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE DU PAVILLON :      9 points /

Nota : il n’y a pas de convecteur dans les entrées 1 et 2 et dans la terrasse normal car pas de mezzanine.

	PIECE CONSIDEREE


	Nombre de convecteur
	Puissance du convecteur en Watts (W)

	CHAMBRE 1


	
	

	CHAMBRE 2


	
	

	CHAMBRE 3


	
	

	SALLE DE BAIN


	
	

	WC


	
	

	SALLE à MANGER SEJOUR

et TERRASSE

	
	

	CUISINE


	
	

	ENTREES 1 et 2

HALL

DEGAGEMENT
	
	

	TOTAL


	
	


QUESTION 11 :      1 point /
En se limitant à une puissance par disjoncteur de 4500W, donnez d’après le tableau page suivante, le calibre du disjoncteur en Ampères (A), et la section des conducteurs S (en mm²) ; pour un départ chauffage avec convecteur électrique monophasé ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tableau :
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III) ETUDE DU TABLEAU DE REPARTION OU TGBT ET SCHEMAS DEVELOPPES DU PAVILLON DE MR DELAGRAVE :

Notre TGBT ou GTL se trouvera dans le placard ventilé dans le Hall, le Compteur et le Disjoncteur de Branchement se trouveront dehors dans un coffret EDF.
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Le TGBT ou Tableau Général Basse Tension dépend de la Surface Habitable du Pavillon ou Maison.

QUESTION 1 :      1 point /

Sachant que la Surface Habitable du Pavillon de Mr DELAGRAVE étant de 110m², dans quel cas ou configuration nous trouvons nous ; utilisez pour cela le tableau ci-dessous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tableau :
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QUESTION 2 :      1 point /

Pour une question d’économie, nous considérerons que le Pavillon est à la limite d’une Surface de S=100m², nous prendrons donc un TGBT d’une surface comprise entre 35m² et 100m² avec  chauffage électrique. En fonction du tableau de la question 1, donnez la signification et le nombre de disjoncteurs différentiels de répartition ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TGBT :

SOLUTION MINIMALE
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SOLUTION CONFORT
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REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS :
On utilise les regroupements suivants pour l’éclairage et les prises non commandées 10/16A,prises spécialisées et chauffage :

	TYPE DE GROUPE OU DEPART (disjoncteur)
	ASSOCIATION DES PIECES

	Eclairage int 


	Chambre 1, Chambre 2 et Chambre 3 (8 points d’utilisation)

	Eclairage int


	Salle à manger Séjour, Entrée 2, Hall et Dégagement (8 points d’utilisation)

	Eclairage int


	Cuisine et WC (3 points d’utilisation)

	Eclairage sdb


	Salle de Bain (2 points d’utilisation)

	Eclairage ext


	Terrasse, Entrée 1 et Entrée 2 (6 points d’utilisation)

	Prises 10/16A sdb


	Salle de Bain (1 point d’utilisation)

	Prises 10/16A


	Chambre 1, Chambre 2 et Dégagement et Hall (8 points d’utilisation)

	Prises 10/16A


	Salle à manger Séjour et Cuisine (7 points d’utilisation)

	Prises 10/16A


	Chambre 3 (3 points d’utilisation)

	Prises 10/16A gtl


	GTL (2 points d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A


	Réfrigérateur ou Congélateur (1 point d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A


	Lave-Vaisselle (1 point d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A


	Lave-Linge (1 point d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A


	Chauffe-eau (nécessite deux disjoncteurs commande et puissance)
(1 point d’utilisation)

	Prise spécialisée 32A


	Cuisinière ou Plaques Electrique (1 point d’utilisation)

	Chauffage sdb


	Salle de Bain (1 point d’utilisation)

	Chauffage


	Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3 et WC (4 points d’utilisation)

	Chauffage


	Salle à manger Séjour, Cuisine, Hall et Dégagement (5 points d’utilisation)
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Ne pas oublier d’utiliser les descriptifs et le schéma architectural pour ces questions suivantes :

QUESTION 3 :      7 points /

On s’intéresse au disjoncteur Q21 protégeant l’éclairage int de ch1, ch2 et ch3 :

Donnez le descriptif complet de toutes ces pièces et par pièces :

Ch1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ch3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ch2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 4 :      4 points /

On s’intéresse au disjoncteur Q22 protégeant l’éclairage int Séjour, Entrée 2, Hall et Dégagement  :

Donnez le descriptif complet de toutes ces pièces et par pièces :

Séjour

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Entrée 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hall et Dégagement

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 5 :      5 points /

On s’intéresse au disjoncteur Q31 protégeant l’éclairage ext Séjour, Entrée 2, Entrée 1 et Terrasse  :

Donnez le descriptif complet de toutes ces pièces et par pièces :

Séjour

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Terrasse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Entrée 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Entrée 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 6 :      8 points /

Représentez le schéma développé complet de Q21 voir descriptif question 3, sans oublier de représenter le disjoncteur différentiel Q2 général, soit 2 disjoncteurs ?

FIN



















































































































































































































































































































TGBT RETENU
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Les convecteurs ne sont pas représentés ici


mais ils sont à prendre en considération dans les différentes questions











PLAN ARCHITECTURAL :





SCHEMA ARCHITECTURAL :












