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- Lorsque cela est nécessaire, utilisez les couleurs respectives pour les différents éléments Ph, N, Pe et les Symboles en couleur noir

- Je tiendrai compte de la propreté de votre copie, elle sera notée sur 2 points /

- Tout symbole ou schéma doit être rédiger à la règle et tout symbole devra comporter un nom
- Tout symbole ou schéma fait à la main entraînera des points en moins, nous sommes en février 2007

- Répondez aux questions par des phrases simples et correctes, attention à l’orthographe
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THEME PAVILLON DE MR LAVOISIER 

[image: image1.jpg]— JLLJUL%'L




1) PLAN ARCHITECTURAL DU PAVILLON DE Mr LAVOISIER ET DOSSIER RESSOURCES :
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Plan détaillé de la cuisine du pavillon de Mr LAVOISIER :
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Informations sur le Pavillon :

Circuits Spécialisés regroupés dans la cuisine : (1 disjoncteur par appareil)

1 prise de courant ou sortie de câble 20 A pour le chauffe-eau

1 prise de courant ou sortie de câble 32 A pour un appareil de cuisson

1 prise de courant 20 A pour le congélateur

1 prise de courant 20 A pour le lave-vaisselle

1 prise de courant 20 A pour le lave-linge
1 prise de courant 20 A pour le sèche-linge
Les autres prises de la cuisine sont considérées comme des prises de courant non-commandées 10/16 A (réfrigérateur, four à micro ondes, autres)

Les prises TP et TV ne seront pas traitées
Chaque convecteur électrique à une puissance de 500 W, les autres pièces utilisent un chauffage par procédé non électrique, par exemple un chauffage au gaz de ville, radiateurs thermiques à eau
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2.1. Role du montage

Commande d’'une ou de plusieurs lampes en paralléle a par-
tir de trois endroits différents ou plus.

Exemple
Cage d'escalier avec plusieurs étages.
2.2. Plan architectural

Commande de deux lampes du couloir a partir de trois
endroits différents.
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2.3. Schéma des circuits

L'inverseur polaire, en passant de la position C1 en C2 inver-
se les deux fils de la navette, ce qui provoque I'allumage ou
I'extinction des lampes.

Ph N PE

|

2.4. Schéma multifilaive

On utilise un inverseur bipolaire et deux inverseurs simples.

]
‘F l PE

]

e}

E=1-Ph

Remarque

On peut généraliser ce montage et mettre autant de com-
mutateurs type 7 en série sur le circuit des deux fils navette.
On préfére, a ce montage, I'utilisation du télérupteur.




I) ETUDE ELECTRIQUE DU PAVILLON :

QUESTION 1)     sur 11 points /
ECLAIRAGE

-  Donnez les descriptifs complets pièce par pièce pour l’éclairage ?

SALLE DE BAIN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 1 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 2 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CABINET DE TOILETTES :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WC :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HALL (considéré comme une entrée) / COULOIR :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEJOUR – REPAS:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque :

On contera le montage éclairage par permutateur dans la pièce séjour - repas

- Donnez/expliquez d’après le dossier ressources, ce qu’est un montage permutateur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 2)     sur 9 points /
PRISE DE COURANT NON-COMMANDEE 10/16 A

-  Donnez les descriptifs complets pièce par pièce pour les prises classiques ?

SALLE DE BAIN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 1 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 2 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CABINET DE TOILETTES :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WC :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HALL / COULOIR :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEJOUR – REPAS:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 3)     sur 6 points /
CIRCUITS PRISES DE COURANT SPECIALISEES :

- donnez les descriptifs de chaque prise spécialisée ?

CUISINE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 4)     sur 8 points /
CHAUFFAGE PAR CONVECTEUR ELECTRIQUE :

-  Donnez les descriptifs complets pièce par pièce pour le chauffage électrique ?

SALLE DE BAIN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 1 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHAMBRE 2 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CABINET DE TOILETTES :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WC :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HALL / COULOIR :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEJOUR – REPAS:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION 5)     sur 42 points /
ETUDE GLOBALE ECLAIRAGE / PRISE / PRISE / SPECIALISEE / CHAUFFAGE :

· Remplir le tableau suivant d’après les études précédentes éclairage / prises / prises spécialisées / chauffage ?
	Type de circuit


	Eclairage


	Prises 10/16 A
	Prises spécialisées

20 A ou 32 A avec le nom de la prise
	Chauffage en Watts

	Salle de bain


	
	
	
	

	Chambre 1


	
	
	
	

	Chambre 2


	
	
	
	

	Cabinet de toilettes
	
	
	
	

	WC


	
	
	
	

	Hall / Couloir


	
	
	
	

	Cuisine


	
	
	-

-

-

-

-

-
	

	Séjour / Repas


	
	
	
	

	Total


	
	
	
	

	Total divisé par 8


	
	
	
	


· Donnez le nombre de disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Donnez le nombre de disjoncteur magnéto-thermique pour les prises 10/16A ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Donnez le nombre de disjoncteur magnéto-thermique pour les prises spécialisées 20A ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Donnez le nombre de disjoncteur magnéto-thermique pour les prises spécialisées 32A ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour le chauffage on utilisera 1 seul disjoncteur magnéto-thermique pour l’ensemble des convecteurs.

II) SCHEMA DEVELOPPE COMPLET COMPOSE Hall/Couloir, Ch1, Ch 2, Cuisine, Séjour/Repas:

     sur 15 points /
- On décide d’étudier pour l’éclairage uniquement, les pièces ci-dessus, 1 regroupement du TGBT :

- Donnez les descriptifs complets pour l’éclairage de ces pièces Hall/Couloir, Ch1, Ch 2, Cuisine, Séjour/Repas ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Remarque : on ne représentera pas le montage permutateur à 3 points de commandes

- Donnez et dessinez le schéma développé complet de ce regroupement d’éclairage avec un disjoncteur différentiel général Q1 diff et le disjoncteur magnéto-thermique Q11 protégeant l’ensemble de l’éclairage

?

Suite schéma développé :

III) CHOIX DU CALIBRE DU DISJONCTEUR ET SECTION DES CONDUCTEURS DU SCHEMA DEVELOPPE:     sur 2  points /
- On utilise pour cela les tableaux de la norme NF C 15-100 suivants :
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Nouvelle norme NF C 15-100
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Dispositifs de Protection (771.533)
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- En lisant le tableau judicieusement, donnez le calibre du disjoncteur et la section des conducteurs :

Q11 : Disjoncteur pour l’éclairage
Calibre en A :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Section des conducteurs en mm² :…………………………………………………………………………………………………………


















































































































































































































































































































































































































































































SUITE DOSSIER RESSOURCES
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