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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	DECOUVERTE GRAFCET AVEC LOGICIEL AUTOMGEN 7.0



A l’aide du dossier technique AUTOMGEN 7.0, apprendre à saisir un grafcet dans le logiciel, le télécharger dans l’automate et mettre en service le nouveau fonctionnement.
1) ON SOUHAITE EFFECTUER LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT :
On monte en petite vitesse de bas en haut et on redescend en petite vitesse de haut en bas avec une temporisation en haut de 10 secondes
Voici le cycle :
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Note sur les mnémoniques à saisir pour les entrées et las sorties:
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrir le logiciel AUTOMGEN 7.0 sur l’ordinateur
Saisir le grafcet suivant à l’aide de la notice du logiciel en créant un projet LEVAGE 1
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Une fois le grafcet saisit
Effectuer une simulation du grafcet si le grafcet est sans erreur
Brancher le câble de téléchargement entre l’ordinateur et l’automate
Télécharger ou envoyer le programme dans l’automate
Lorsque l’automate est en mode RUN on peut simuler le fonctionnement automatique par S6 et lancer le cycle par S7, la mise en service se fera avec la porte du système ouverte, faite le nécessaire comme pour le TP5 du matin
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

2) ON SOUHAITE EFFECTUER LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT :

On monte en grande vitesse de bas en haut et on redescend en grande vitesse de haut en bas avec une temporisation en haut de 10 secondes

Voici le cycle :
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Note sur les mnémoniques à saisir pour les entrées et las sorties:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrir le logiciel AUTOMGEN 7.0 sur l’ordinateur

Saisir le grafcet suivant à l’aide de la notice du logiciel en créant un projet LEVAGE 2
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Une fois le grafcet saisit

Effectuer une simulation du grafcet si le grafcet est sans erreur

Brancher le câble de téléchargement entre l’ordinateur et l’automate

Télécharger ou envoyer le programme dans l’automate

Lorsque l’automate est en mode RUN on peut simuler le fonctionnement automatique par S6 et lancer le cycle par S7, la mise en service se fera avec la porte du système ouverte, faite le nécessaire comme pour le TP5 du matin

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

3) ON SOUHAITE EFFECTUER LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT :

On monte en PV de B2 bas à B2 bas intermédiaire, puis on monte en GV de B2 bas intermédiaire à B1 haut intermédiaire, puis on monte en PV de B1 haut intermédiaire à B1 haut, arrivé en haut on attend 10 secondes ; puis on redescend de la même façon

Voici le cycle :
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Note sur les mnémoniques à saisir pour les entrées et las sorties:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvrir le logiciel AUTOMGEN 7.0 sur l’ordinateur

Saisir le grafcet suivant à l’aide de la notice du logiciel en créant un projet LEVAGE 3
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Une fois le grafcet saisit

Effectuer une simulation du grafcet si le grafcet est sans erreur

Brancher le câble de téléchargement entre l’ordinateur et l’automate

Télécharger ou envoyer le programme dans l’automate

Lorsque l’automate est en mode RUN on peut simuler le fonctionnement automatique par S6 et lancer le cycle par S7, la mise en service se fera avec la porte du système ouverte, faite le nécessaire comme pour le TP5 du matin

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

4) ON SOUHAITE EFFECTUER LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT :

On monte en PV de B2 bas à B2 bas intermédiaire, puis on monte en GV de B2 bas intermédiaire à B1 haut intermédiaire, puis on monte en PV de B1 haut intermédiaire à B1 haut, arrivé en haut on attend 10 secondes ; puis on redescend de la même façon.
Et le fonctionnement recommence à l’infini sans s’arrêter.
Voici le cycle :
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Note sur les mnémoniques à saisir pour les entrées et las sorties:

………………………………………………………………………………………………………………………
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Ouvrir le logiciel AUTOMGEN 7.0 sur l’ordinateur

Saisir le grafcet suivant à l’aide de la notice du logiciel en créant un projet LEVAGE 4
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Une fois le grafcet saisit

Effectuer une simulation du grafcet si le grafcet est sans erreur

Brancher le câble de téléchargement entre l’ordinateur et l’automate

Télécharger ou envoyer le programme dans l’automate

Lorsque l’automate est en mode RUN on peut simuler le fonctionnement automatique par S6 et lancer le cycle par S7, la mise en service se fera avec la porte du système ouverte, faite le nécessaire comme pour le TP5 du matin

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 
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