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	Contrôle en Cours de Formation

Sous-épreuve E3-2

Mise en œuvre d’un ouvrage

Réalisée sur un équipement dans le domaine industriel



	Nom  et  Prénom du candidat:                  




Durée : 3h
Temps effectué :
       Date :

      Note
/20          Coef : 1,5



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE

STATION POMPAGE 

ET DE VENTILATION 

Refoulement des eaux usées
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Fiche contrat de l’épreuve

	Bac Pro ELEEC

(Electrotechnique, Energie, Equipements communicants)

Fiche de travaux liés à des activités de :   Mise en service

Titre : Entreprise 


	Repère : E3-2
Niveau : 1ère ELEEC

	Lieu d’activité : SALLE SYSTEME
	Support de l’activité : Système d’EPURATION

	Définition des activités confiées à l’élève


	Liaison au référentiel

	1. Pré requis :


	Fonctions et Tâches :

	· L’Elève a suivi la 1ère année de formation du bac ELEEC 


	F3 : Mise en service

	2. En ayant à votre disposition :
	Savoirs associés :

	· Le système d’épuration consigné en début de TP.

· Le dossier technique de l’ouvrage

· Le dossier ressource

· Le dossier pédagogique


	S0, S1, S2, S4, S5, S7

	3. On vous demande :
	Compétences :

	· Voir fiche « travail demandé »
	C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : 

· le cahier des charges.

· Les normes en vigueur.
C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes.

C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation

C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement

	4. Critères d’évaluation :
	

	· L’élève effectue des mesures en toute sécurité

· Les tests ou essais conduisent à une justification de la conformité ou non-conformité du système

· L’expression orale adaptée pour la livraison du produit.
	

	
	Temps prévu : ( 3 h

	Observation(s) :

/20
	NOM :

Prénom :

Classe :


Mise en situation :
La boulangerie « Au bon pain » de Carré Sénart va utiliser la pompe pour ravitailler son atelier afin de réaliser la pâte à pain. Cette pompe est associer à un extracteur d’air. M. STHEPHO avait fait l’achat de ce matériel en 2003 pour l’ouverture de sa nouvelle boulangerie. Ce matériel lui donnait entière satisfaction jusqu’à ce jour où une panne est survenue alors que la pompe et l’extracteur d’air ne sont plus sous garantie. 
M. BAKERY décide d’en changer. L’entreprise dans laquelle vous êtes stagiaire est sollicitée. 
Vous êtes chargé de procéder à la mise en service du matériel fabriqué avant sa livraison.

(On utilisera le système d’EPURATION comme système homothétique de la pompe).
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POUR TOUTES LES QUESTIONS LE CANDIDAR S’AIDERA SI BESOIN DU DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES DU SYSTEME 
1) 1ière PARTIE : MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE DE LEVAGE AUTOMATISE :
HORS TENSION
Consignes de sécurité :
Toutes les manipulations  armoire ouverte se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V débranché
 ou sectionneur général ouvert et condamné.



/2
· Débranchez le câble d’alimentation de l’armoire XP (sur le coté droit de l’armoire) ou
· Mettre le commutateur rotatif deux positions  Q1 (sur le coté droit de l’armoire) sur la position OFF ou 0.

·  Condamné le sectionneur.
A quoi servent ces consignes ?









/2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Une fois ces consignes exécutées, la  faire vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

1-1) La platine étant dans le coffret du système : 

      
/4                                                
1) Connectez les borniers de puissance X1, XP1, et XP9 à la platine. 
2) Connectez les borniers de puissance X1, X2 et X5 à la platine.
Vérifiez bien le sens de connexion et l’ordre des borniers pour éviter un court circuit.
3) Vérifier et fermer les disjoncteurs QF1 et les sectionneurs QS3, QS4
4) Vérifiez et testez à l’ohmmètre les 6 fusibles de ces sectionneurs porte fusible tripolaire 
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     Fermer ensuite ce sectionneur
5) Vérifiez et fermer les disjoncteurs QF2 de la partie commande de la platine.
Fermer ensuite cette protection
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6) Vérifiez et régler la valeur du courant  thermique Ith de FR1  à l’aide d’un tournevis en mettant une valeur minimale de 0,63A  sur la roue de réglage.


/1
7) Vérifiez et régler la valeur du courant  thermique Ith de FR2 à l’aide d’un tournevis en mettant une valeur minimale de 0,63A  sur la roue de réglage.


/1
8) Vérifiez que les deux relais thermiques FR1 et FR2 ne sont pas en défaut thermique, si c’est le cas réarmer les à l’aide du petit bouton poussoir bleu sur la droite de la face avant avec un tournevis plat de très petite taille





/2
9) Mettez la clé de sécurité SA1 en « Hors Sécu »  donc porte ouverte.
A quoi servent ces opérations de préparation à la mise en service ?



/2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Une fois ces consignes exécutées, la  faire vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 
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Procédure de mise en service de la platine avant fonctionnement:        /15                                               
A l’aide du dossier technique mise en service (contrôle de la liaison équipotentielle-de l’absence de court circuit et de l’isolement de l’alimentation électrique et du moteur) ; répondre aux questions suivantes:
	1- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE
Moteurs M1 donc XP9 débroché

Ventilateur  V débranché donc XP1 débroché

Ouvrir Fu1, Fu4,  QS1 et QS2 ouverts

	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer les appareils (Contacteur, sectionneurs ..) qui doivent être fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 

	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	QF1.2 – QF1.4


	QF1 ouvert
KM1, QS3 et KM3 fermé
 
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.6 – QF1.4


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.6


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.4


	QF1 ouvert
KM1, QS3 et KM2 fermés
 
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.6 – QF1.4


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.6


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.4


	QF1 ouvert
KM1 et QS4 fermé sKM5 
QF2 et KM5 ouverts
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.6 – QF1.4


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.6


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.4


	QF1 ouvert
KM1,  Fu1 et Fu4 ouverts
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.6 – QF1.4


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.2 – QF1.6


	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.1 – QF1.3


	QF1 ouvert
Fu3 ouvert
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.3 – QF1.5

	
	R  ≠ 0
	
	

	QF1.5 – QF1.1
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R  ≠ 0
	
	

	Conclusion générale sur l’absence de court-circuit dans la partie commande
2- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE COMMANDE

                               Fu6 et Fu2 ouverts


                                    /14
Appareil de mesure utilisé:

……………………………………………….

Calibre :

…………….
V/F

Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures

Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 

Valeurs attendues
Valeurs mesurées
Entrée SA1 et A2 de KA4
SA1=1   
Valeur d’une bobine

X5.2 et A2 de KM1
SA1=1   et SB2= 1 et SB3= 1  et SB4= 1 et SB ?= 1  
Valeur d’une bobine
95 de FR1 et A2 de KM2
SB5=1 et SB6=1  
Valeur d’une bobine
95 de FR1 et A2 de KM2
SB5=1 et Action sur KM2
Valeur d’une bobine
95 de FR1 et A2 de KM3
SB5=1 et SB7=1  
Valeur d’une bobine
95 de FR1 et A2 de KM3
SB5=1 et Action sur KM4
Valeur d’une bobine
95 de FR1 et A2 de KM4
SB5=1 et Action sur KM3
Valeur d’une bobine
14 de KM1 et A2 de KA1
QS4=1, QF2=1 et SX1=1  
Valeur d’une bobine
14 de KM1 et A2 de KT1
QS4=1, QF2=1 et  SP1=1  
Valeur d’une bobine
14 de KM5 et A2 de KT2
KT1=1 et SA2 sur Manuet SB9 =1
Valeur d’une bobine
14 de KM5 et A2 de KT2
KT1=1 et SA2 sur Manu et KA2 =1 et KT2 =1
Valeur d’une bobine
13 de KM5 et A2 de KA2
A1 =1 ?????
Valeur d’une bobine
13 de KM5 et A2 de KM5
KA1=1 et SB11=1 
Valeur d’une bobine
13 de KM5 et A2 de KM5
KA1=1 et KM5 =1 
Valeur d’une bobine
       /6
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	3- VERIFICATION DE LA PRESENCE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE

	V/F

	Contrôle de la présence de la liaison équipotentielle


	Méthode visuelle
	La liaison est-elle présente ?

- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- de l’armoire à la masse moteur…..…..(

	Si non, la réaliser
	

	Contrôle de la continuité du conducteur de protection électrique


	Avec quel appareil ?

-------------------
	La continuité électrique est-elle correcte ?

- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- de l’armoire à la masse moteur…..…..(

	Si non, la corriger
	


Conclusion
	











                    /22
4 - VERIFICATION DE L’ISOLEMENT DES CIRCUITS  (LE CIRCUIT DE PUISSANCE)


	Appareil de mesure utilisé:
	……………………………………………


	Calibre :
	………………..
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures.


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	XA4 –XA3

	XP1 connecté
	
	
	

	XA4 –XA2

	XP1 connecté
	
	
	

	XA3 –XA2


	XP1 connecté
	
	
	

	XA4 –XA5


	XP1 connecté
	
	
	

	XA3 –XA5


	XP1 connecté
	
	
	

	XA2 –XA5


	XP1 connecté
	
	
	


Conclusion
[image: image17.emf]
2)  2ème PARTIE : MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE D’ÉPURATIONDU POINT DE VUE FONCTIONNEL - FONCTIONNALITE:

[image: image18.emf][image: image19.emf] 

Cuve contenant de l’eau  remplie au ¾ de sa  capacité    

Armoire de commande de  la pompe pilotée  par un  variateur de vitesse  

Moteur pompe    

Manomètre    

Vanne de réglage  du débit d’eau    

Pressostat    


SOUS TENSION

Consignes de sécurité :
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Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système de malaxage
Fermez la porte du coffret du système.
Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif.
Détails des équipements : (cochez les équipements nécessaires correspondant)
/6
Equipements de protection individuelle (E.P.I) :
Lunettes anti-UV

□


Casque isolant+ écran facial

□


Gants isolants


□


Vêtement de protection

□
Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

Cadenas de consignation
□



Tapis isolant


□
V.A.T



□



Outils isolants


□
Equipements collectifs de sécurité (E.C.S) :

Ecran de protection



□
Balisage de zone (chaînes)


□
Banderole d’avertissement de travaux
□
Mettre sous tension après autorisation du professeur en tournant le commutateur rotatif deux positions (sur le coté gauche) sur la position ON ou 1, branche XP1 et disjoncteur =1
· opération de déconsignation
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A quoi peuvent bien servir ces consignes ?






/2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE



□ NON-VALIDE 
	VERIFICATION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

	Disposez-vous des appareils ci-dessous :

Cadenas 

Présent               Oui   (      Non     (  
Paire de gants avec étui

Présent               Oui   (      Non     (  
VAT

Présent               Oui   (      Non     (  
Voltmètre 

Présent               Oui   (      Non     (  
Condamnateur de disjoncteur  

Présent               Oui   (      Non     (  


	Vous devez vérifiez vos gants ainsi que la VAT : appeler le professeur 



	Gants en bon état :                Oui   (      Non     (  

VAT  en service :             Oui   (      Non     (    


Répondez aux questions suivantes : 
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	Questions :
	Réponses :

	Donnez La distance de voisinage en BTA 


	

	Que veux dire BR ?


	

	Donnez les limites de la BTA :


	

	Une tension de 24V est–elle dangereuse pour les personnes ?


	

	Donnez la tension limite UL  en milieu sec
	

	Sous quelle tension est alimentée la partie commande ? Faut –il se protéger pour intervenir sur cette tension ? 


	



2-1) Vérification des servitudes (veut dire service de sécurité) de l’ensemble du système : 







      /2

1) Vérifiez que les portes d’accès au câblage sont bien fermées. (SQ1 et SQ2 fermés)
Important :

Rappelez vous toujours qu’un ohmmètre permet de faire des mesures de résistances et de continuité de conducteur, mais toujours HORS TENSION sur le circuit sur lequel vous intervenez ; 
Sinon il faudra utiliser un voltmètre qui vous indiquera une tension ou pas, par exemple entre ces deux bornes








                   /3
2) Vérifiez que la protection QF1 est fermée en position ON=1
3) Vérifiez que la protection F12 sont fermée en position ON=1
4) Vérifiez que la marche porte ouverte est condamnée : la clé SA1 est en position «  En fonction contact des portes »
5) Vérifiez que les arrêts d’urgence SB2, grille X1 ???, SB3 et SB4 sont déverrouillés.
A quoi servent ces consignes ou exécution des servitudes ?


                     /2 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Une fois ces consignes  faites  vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 


2-2) Mise en service fonctionnel du système en mode manuel:

A l’aide du dossier technique et ressources du système de pompage et de ventilation, analysez et répondez aux questions. Toutes les pages peuvent vous aider.
1) Assurez-vous que QF1, Fu3, Fu1, Fu2 et Fu4 soient bien fermés. 


        /1 
Sont-ils fermés? Sinon, faites cette opération et faire vérifiez par le professeur
2) Que représentent Fu3 et Fu4 ?  Quelles sont leurs rôles et quelles tensions délivrent ces circuits ?
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	F1l
	F12

	Que représentent-ils
	
	

	Quelles sont leurs rôles
	
	

	Quelles tensions délivrent ces circuits 
	
	


3) Quel est le commutateur qui autorise la position manuelle ? Mettez-vous dans cette  position. /1
4) HL1et HL2 doivent être allumés. 
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Identifier ces voyants sur le système.

Sont-ils sont allumés ? ……………..
Si oui montrer les au professeur sinon appelé le.

5) La fermeture de QF1 alimentera la bobine  KM1.

 Le contact du contacteur KM1 se fermera pour autoriser le fonctionnement du reste du schéma. Citer les boutons poussoirs, capteurs et contacts qui autorisent l’alimentation de KM1. 
Par exemple : SQ1 fermé et SQ2 fermé et……
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6) Ecrire l’équation de KA4 et KM1
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	Equation KA4
	Equation KM1

	KA4 =


	KM1 =





Sur autorisation du professeur

Vérifier si ces conditions sont ci-haut sont respectées.
Si oui, vous pouvez passer aux étapes suivantes
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	Etapes
	Matériel utilisé pour le contrôle
	Questions
	Réponses

	
	
	
	OUI
	NON

	Etape 
Mise sous tension
	Les essais de mise en service hors tension avaient été concluants.  

Vous avez eu la validation pour passer à la mise en service sous tension. Vous pouvez faire une déconsignation et mettre en service votre installation. Armoire et système sont sous tension ?                          
	
	

	Port des EPI pour la suite des étapes

	Etape 
Mesure des tensions d’alimentation
	
	En aval du sectionneur général  XA
Vérification

 entre phases
	Bornes à tester      
	Valeur de                             tension
	Valeur

Correcte
	Valeur

Incorrecte

	
	
	
	QF1.2–QF1.4
	U12 =
	
	

	
	
	
	QF1.2–QF1.6
	U23 =
	
	

	
	
	
	QF1.6–QF1.4
	U31 =
	
	

	
	?????????
	En aval du sectionneur général  XA
Vérification entre PH et neutre 
	Bornes à tester
	Valeur de                      tension
	Valeur

Correcte
	Valeur

Incorrecte

	
	
	
	   XA4 –XA5
	V1 =
	
	

	
	
	
	XA3 –XA5


	V2 =
	
	

	
	
	
	XA2 –XA5


	V3 =
	
	

	
	
	Au primaire du transformateur monophasé TC1
	Bornes 
à tester         
	Valeur de                      tension
	Valeur

Correcte
	Valeur

Incorrecte

	
	
	
	
	U1 =

	
	

	
	
	Au secondaire du transformateur monophasé TC1
	
	U2 =

	
	


(Appeler le professeur pour valider) 

□ VALIDE



□ NON-VALIDE 

Appuyer sur SB11. Que constatez-vous par rapport aux voyants? Citer les voyants allumés
/2
A partir de la documentation technique et votre analyse

Que veut dire KM5 enclenché ? HB2 allumé ?
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Quel est l’état de STV 1312 ? Donner la désignation de ce composant



/2
	Quel est l’état de STV 1312 ?
	Désignation de ce composant

	
	



Quel est l’état de KA2 ? Que veut dire KA2 enclenché ?  
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	L’état de KA2 (alimenté ou pas ?)
	Que veut dire KA2 enclenché ?  

	
	


Que signifie KA2 est alimenté ?
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Mettez SA2 étant en position manuelle, 

ETUDE DU SCHEMA ET VERIFICATION DE LA MARCHE DE LA POMPE
        
3.2- Quels sont la désignation et le nom du composant à travers lequel le moteur de la  pompe est alimenté ? A partir de sa notice donner son rôle.
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	Désignation du composant
	Le nom du composant
	Son rôle

	
	
	


3.3- Quel contacteur le met en marche ? Sur quel folio et quelle colonne se trouve sa bobine. Quel bouton poussoir l’alimente et l’arrête ?






     /2.5
	Désignation du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


3.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?


/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


3.5- Le démarreur étant alimenté il autorise le fonctionnement du moteur de la pompe en appuyant sur un bouton poussoir et de s’arrêter en appuyant sur un autre, lesquels ?

 Sur quel folio et quelle colonne se trouvent-t-ils. Quel bouton poussoir on l’alimente et l’arrête ?











     /2.5
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	


3.6- Appuyer sur le BP marche  puis sur le BP arrêt. Que se passe-t-il?


/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(Appeler le professeur pour validation)
□ VALIDE



□ NON-VALIDE 
VERIFICATION DU VENTILATEUR







2.1- Quel est le contacteur qui alimentera la grande vitesse du ventilateur? Indiquer le folio et la colonne sur lequel il se trouve. Indiquer les noms du bouton qui le met en marche et qui l’arrête











     /2.5
	Nom du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


2.2- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?


/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


2.3- Quel est le contacteur qui alimentera la petite vitesse du ventilateur? Indiquer le folio et la colonne sur lequel il se trouve. Indiquer les noms du bouton qui le met en marche et qui l’arrête











    /2,5
	Désignation du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


2.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?


/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(Appeler le professeur pour validation)
□ VALIDE



□ NON-VALIDE 

Description étape par étape du fonctionnement de l’installation :

Présenter par écrit une le fonctionnement du système :





/5points

Compte rendu du fonctionnement non conforme lors des essais sous tension

Quelle conclusion faite vous du fonctionnement du système ? 
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	Anomalies constatées
	Désignation de l’élément éventuellement défaillant

	
	

	
	

	
	

	Conclusion :


Est-il possible de livrer l’installation au client ?                         OUI                               NON

/2
Commentaires du correcteur :……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


3. 3ème PARTIE : MESURAGE presence du professeur

Avant la livraison il vous est demandé de vérifier les caractéristiques de chaque appareil constituant le système: Le moteur de la pompe et celui du ventilateur en petite et grande vitesse.

Mesure Des CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES Des DEUX récepteurs de l’équipement: 


moteur VENTILATEUR
moteur POMPE
Indiquez dans chaque case les bornes sur lesquels vous allez faire votre mesure.
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	Mesure du courant
	Mesure de tension

	Moteur pompe
	
	

	Ventilateur (GV)
	
	

	Ventilateur (PV)
	
	


Indiquer exactement  et dessiner sur le schéma ci-dessous la façon dont l’appareil de mesure sera placé, pour réaliser ces mesures.
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	Schéma de mesure du courant
	Schéma de mesure de tension

	moteur 

VENTILATEUR
Grande vitesse
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Indiquer exactement  et dessiner sur le schéma ci-dessous la façon dont l’appareil de mesure sera placé, pour réaliser ces mesures.
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	Schéma de mesure du courant
	Schéma de mesure de tension

	moteur 

VENTILATEUR
PETITE VITESSE
	[image: image5.jpg]boucle de mesure  — - e L

oj B, ! [
i
®
o mAA o -
Q@ . & W“w%w 4o 1 PETIME
Al W ™| vimesse
0 H
ol & 4
B o3
ki i g
o |
By o
i 2 H
2 Oy IAA T r o
B B B
[}
Ao : w8
S = o
. w8  1m Q
0@ K—t VITESSE
HT o 1 ~
B B pE
AWA t
P e
ext cof

VENTILATEUR DESODORISATEUR




	[image: image6.jpg]boucle de mesure  — - e L

oj B, ! [
i
®
o mAA o -
Q@ . & W“w%w 4o 1 PETIME
Al W ™| vimesse
0 H
ol & 4
B o3
ki i g
o |
By o
i 2 H
2 Oy IAA T r o
B B B
[}
Ao : w8
S = o
. w8  1m Q
0@ K—t VITESSE
HT o 1 ~
B B pE
AWA t
P e
ext cof

VENTILATEUR DESODORISATEUR






Indiquer exactement  et dessiner sur le schéma ci-dessous la façon dont l’appareil de mesure sera placé, pour réaliser ces mesures.
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	Schéma de mesure du courant
	Schéma de mesure de tension

	moteur POMPE
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Préciser le choix, le type et la marque d’appareil de mesure que vous allez utiliser et justifier votre choix.
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	Choix et justification  de l’appareil de mesure
	Marque
	Type

	
	
	


(Appeler le professeur pour validation)
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Après accord du professeur faites la mesure

METTEZ et assurez votre protection

3.8- A l’aide de l’appareil choisi et sa notice, réalisez, en toute sécurité, les mesures demandées.

Reporter dans un tableau les valeurs mesurées.

Tableau de mesure                                                                  /12
	
	Mesure du courant
	Mesure de tension

	Moteur pompe
	
	

	Ventilateur (GV)
	
	

	Ventilateur (PV)
	
	


- Comparer votre valeur mesurée à celles indiquées par le constructeur. Les mesures conviennent-elles par rapport à l’indication du constructeur ? Donnez votre explication.     /4

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :
	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	4

	8

	5

	6

	6

	20

	7

	20

	8

	37

	9

	10

	10

	6

	11

	7

	12

	17

	13

	26

	14

	17

	15


	14

	16


	7

	17


	10

	18
	8

	19
	20

	Note obtenue
	

	Note finale sur 20 = (20/145) * Note obtenue = 0.138 * Note obtenue
	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-2 : mise en service d'un ouvrage

  NOM :

Ouvrage support d’activité : POMPAGE                              ++ : acquis dans le temps imparti avec autonomie
Date :                                                                                          + : acquis mais manque autonomie ou temps    
Durée :  3  Heures                                                                      -   : acquis mais manque autonomie et temps
                                                                                                                             - - : non acquis

Indiquer par des croix, le positionnement du candidat                                     

	Compétences attendues

(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite

(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	++
	+


	-
	--

	Respecter les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les  interventions vont être effectuées en :
	
	
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.
	
	
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	
	
	

	C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : 

· le cahier des charges.

· Les normes en vigueur.
C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes.

.
	Vérifier visuellement la conformité de l’installation.

Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions…


	Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation :
	
	
	
	

	
	
	· L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60439-1/3.
	
	
	
	

	
	
	· L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100.
	
	
	
	

	
	Effectuer  les réglages préalables à la mise sous tension.
	· Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP.
	
	
	
	

	
	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous  tension.

Mettre sous tension en toute  sécurité l’ouvrage.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes.
	Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : 
	
	
	
	

	
	
	· -  d’équipotentielles.
	
	
	
	

	
	
	· -  de l’isolement
	
	
	
	

	
	
	· -  de la rotation de phases.
	
	
	
	

	
	
	· -  les dispositifs différentiels
	
	
	
	

	
	
	· L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues.
	
	
	
	

	C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation
	Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges.
	· Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement.


	Livrer l’ouvrage au client. 


	· En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges.
	
	
	
	

	
	
	· Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage  par rapport au cahier des charges et aux normes. 
	
	
	
	

	Note /20
	Calcul de la note

	20 x (N1 + (2N2/3) + (N3/3))

∑  N 
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Conclusion générale sur l’absence de court-circuit dans la partie puissance








Les caractéristiques minima seront : 


Calibre en tension 400V~ 


et calibre en courant 3A pour QS3


calibre en courant 3A pour QS4
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