Lycée Polyvalent « La Mare Carrée » MOISSY-CRAMAYEL
2 BAC PRO ELEEC

SCIE AUTOMATIQUE- CORRECTION
Démarrage direct d’un Moteur asynchrone. Un et deux sens de marche.

Travail à faire :

1 - Entourer  la bonne réponse :
· KM21 est un  :

relais auxiliaire,
  contacteur.

· KA est un  :


disjoncteur,

  relais auxiliaire.

· F1 est un  :

          relais thermique,
  relais auxiliaire.

2 - Donner le nom du contact S4 
Capteur de fin de course

3 - Quel est le rôle des contact KM21 et KM22 dans le circuit de puissance
Verrouillage électrique

4 - Schéma



a) Compléter le schéma de puissance et de commande.


b) Rajouter sur le schéma de commande les voyants pour signaler :





- la marche de la scie  H1,





- la marche avant du porte-scie  H2,





- la marche arrière du porte-scie  H3,





- le défaut du relais thermique H4
5 - Repérer les borniers pour relier les boutons poussoir S1, S2, les capteurs de fin de course S3, S4, S5 et les voyants H1, H2, H3 à l’armoire de sécurité.
6 - Numéroter les fils sur le circuit de commande.
La conformité de l'équipement par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique et reporter les résultats dans le tableau de test.

Tableau de test

Mettre S5 et S3  = 1 ( Fermé) 

	
	KM1
	KA
	KM22
	KM21
	M1
	M2
	H1
	H2
	H3
	H4

	
	
	
	
	
	
	Avance
	Retour
	
	
	
	

	S2 =1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	S2 =0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	S4 =1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	S4 =0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	S3=0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	S1=0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	S2=1
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	S4=1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	S5 =0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	S1=0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


NB : Ne rien écrire dans la case grisée

1 =  Contacteur enclenché ou voyant allumé ou bouton poussoir appuyé

0 = Contacteur non enclenché ou voyant non allumé

NOM :




Prénom :



Classe :  . . 

DOCUMENT REPONSE

SCHEMA DE PUISSANCE
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DOCUMENT REPONSE

SCHEMA DE COMMANDE
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Démarrage d’un MAS 1 &  2 sens de marche
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