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SYSTEME DE LAVAGE AUTOMATIQUE DE VOITURES

Le système d’arrosage (Démarrage direct un sens de marche d’un Moteur asynchrone)

La partie du système de lavage automatique étudiée est :
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le système d’arrosage de la voiture.
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Rappel :


S1 = BP arrêt.


S2 = BP marche  lors de la marche avant du portique.


S3 = BP marche lors de la marche arrière du portique.


KM0 = contacteur moto-pompe


H0 = Voyant moto-pompe
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CORRECTION





� EMBED Visio.Drawing.5  ���











Système de lavage automatique de voitures

Dossier PROF.

Le système d’arrosage  (démarrage direct un sens de marche)
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