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3ième Partie : Résultats - conclusions
	VERIFICATION de la continuité des conducteurs de protection et des DE LA PRESENCE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE

	Contrôle de la présence de la liaison équipotentielle


	Méthode visuelle
	La liaison est-elle présente ?

- de la porte de l’armoire au PE  (
- de la grille à l’armoire                (
- de l’armoire au conducteur PE (
- de l’armoire à la masse moteur (

	
	

	
	
	
	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées

	Contrôle de la continuité du conducteur de protection électrique


	Avec quel appareil ?

------------------
	La continuité électrique est-elle 

correcte ?

- de la porte de l’armoire au PE   (
- de la grille à l’armoire                 (
- de l’armoire au conducteur PE  (
- de l’armoire à la masse moteur  (

	
	

	Conclusion générale :




	VERIFICATION DE LA RESISTANCE D’ISOLEMENT DE L’INSTALLATION

	

	Appareil de mesure utilisé:
	Calibre et autres conditions de mesure



	

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	Conclusion

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Conclusion générale :



	Vérification de la résistance d’isolement des enroulements du moteur

	

	Appareil de mesure utilisé:
	Calibre et autres conditions de mesure


	

	Indiquez les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures
	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	Conclusion

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Conclusion générale :




	Vérification de la protection par TBTS ou TBTP

	

	Appareil de mesure utilisé:
	Calibre et autres conditions de mesure

	

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures
	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	Conclusion

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Conclusion générale :




Mesure du courant consommé en régime établi par le moteur de levage
Indiquez dans chaque case les bornes sur lesquels vous allez faire votre mesure

	
	
	Mesure du courant

	Grande vitesse
	MONTEE
	


Reproduire l’extrait du schéma du moteur en grande vitesse et en montée en représentant la pince ampèremétrique pour les mesures de I. 
	
	Schéma de mesure du courant

	MOTEUR
	


METTEZ vos protection

Après accord du professeur faites la mesure

A l’aide de l’appareil choisi et sa notice, réaliser, en toute sécurité, les mesures demandées.

Reporter dans un tableau les valeurs mesurées.

Tableau de mesure

	
	
	Mesure du courant

	Grande vitesse
	MONTEE
	

	Conclusion générale :



	

	Mesure de la résistance de terre Ra des masses de l’installation



	

	Appareil de mesure utilisé:
	Calibre et autres conditions de mesure

:

	

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	Conclusion

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Conclusion générale :




Quel est l’état de la salle dans laquelle se trouve le système de levage. A partir l’annexe 2 dire la tension limite de sécurité


Quelle est la sensibilité du disjoncteur différentiel qui protège le secteur ?
Faire le calcul et dire dans le tableau ci-dessous la valeur attendue de la mesure

	Essai des dispositifs à courant différentiel-résiduel


	

	Appareil de mesure utilisé:
	Calibre et autres conditions de mesure



	

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	Conclusion

	
	
	
	

	Conclusion générale :




Conclusion générale sur toute l’installation : 

L’installation répond-t-elle à la norme NFC 15 100 ?  Expliquez votre réponse
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