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I) MISE EN SITUATION :

PAVILLON DE M. DUCASTEL



M. DUCASTEL propriétaire d'un pavillon de type 5, souhaite entreprendre des travaux d'ordre électrique. Les travaux vont concerner l'ensemble du pavillon mais nous allons, dans un premier temps, nous intéresser uniquement au séjour. Afin que le travail soit fait dans les règles de l'art, M. DUCASTEL vous invite à la réalisation de l'ouvrage. L'appareillage sera encastré et on vous demande de profiter des vides de construction pour faire passer de la gaine I.C.T.A.

II) CAHIER DES CHARGES :
Schéma architectural complet du pavillon ou de l’installation
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Descriptif complet du pavillon ou de l’installation
normes et décrets en vigueur applicables aux travaux considérés (NF C 15‑100). Lot N° 8 : Électricité

8‑0 : Prescriptions particulières

8‑1 : Équipement niveau habitation

8‑2 : Équipement : audio, vidéo, téléphone

8‑3 : Alimentation et protection

Détails du lots N°8‑0 : Prescriptions particulières

Les installations seront conformes aux

· La solution confort est demandée par le client.

· Tous les circuits devront posséder une protection de mise à la terre.

· Toutes les prises de courant devront être équipées d'éclisses.

Détails du lot N°8‑1 : Équipement niveau habitation

Dressing : 

2 points lumineux commandés par interrupteurs va‑et‑vient (V/V).

1 prise de courant 16 A, 2 P + T.
Séjour :

2 points lumineux centraux en va‑et‑vient (V/V).

1 prise de courant commandée.

5 prises de courant 16 A, 2 P + T.
Terrasse et entrée garage :

3 points lumineux en applique commandés par télérupteur depuis 3 endroits.

2 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Couloir :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Dégagement :

1 point lumineux central en va‑et‑vient (V/V).

Cuisine :

6 prises de courant 16 A, 2 P + T.

1 sortie de câble 32 A, 2 P + T (four).

1 prise lave‑vaisselle.

1 point lumineux en applique en SA.
1 point lumineux central en V/V.

Chambre 1 :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Chambre 2 :

1 point lumineux central commandé par télérupteur depuis 3 endroits.

4 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Chambre 3 :

1 point lumineux central en SA.

1 prise de courant commandée.

3 prises de courant 16 A, 2 P + T.

Bureau :

1 point lumineux central et une prise de courant en double allumage (DA).

2 prises de courant 16 A, 2 P + T

Salle de bain 1 :

2 points lumineux et 1 point lumineux en applique commandés en double allu​mage (DA).

1 prise de courant rasoir.

1 radiateur de 1 500 W.

1 liaison équipotentielle. 

Salle de bain 2 :

1 point lumineux central et 1 point lumi​neux en applique en double allumage (DA).

1 prise de courant rasoir.

1 radiateur de 1 500 W.

1 liaison équipotentielle.

WC :

………………………………………………………………………….

Lingerie :

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Chaufferie :

1 point lumineux en applique en SA.

1 prise de courant 16 A, 2 P + T

1 prise de courant 4 A (chaudière).

Garage :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Détails du lot 8‑2 : Équipement audio, vidéo, téléphone

Chambre 2 :

1 prise télévision

Bureau :

1 prise téléphone

Couloir:


1 prise téléphone

Séjour :

1 prise télévision, 1 prise téléphone.

Détails du lot 8‑3 : Alimentation et protection

Câble d'alimentation générale 25 m : H07 VV 4 x 25 mm2

Câble de télécommande 25 m : H05 VV 2 x 1 ,5 mm2

Fourreaux et regard à la charge de l'entreprise de gros oeuvre.

Fourreau pour téléphone de 25 m.

Disjoncteur différentiel, calibre 30 A, sensibilité 500 mA.
III) SCHEMA ARCHITECTURAL DU SEJOUR : 
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Descriptif :

L’installation électrique du séjour comporte :

- 2 points lumineux centraux (L1 et L2) en va-et-vient (S1 ou VV1 et S2 ou VV2),

- 1 prise de courant 10A 2P+T commandée en SA1 (S3),

- 5 prises de courants 16A 2P+T (de P1 à P5),

- 1 prise télévision TV,

- 1 prise téléphone PT. 

IV) SCHEMA DEVELOPPE  DU SE JOUR:
[image: image5.wmf]Q1

Q2

Q1

Q2

ph

n

pe

VV1

VV2

L1

L2

SA1







Pcommandée







P1







P2

L/P

L/P

L/P

1

1

2

2

Eclairage S=1.5mm²

Eclairage S=1.5mm²

Prise S=2.5mm²

Prise S=2.5mm²

Pont

Pont

câble

câble

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

orange

orange

violet

violet

violet

noir


V) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES :

Circuit éclairage par montage Va-et-Vient ou schéma unifilaire
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Circuit éclairage par montage Va-et-Vient ou schéma unifilaire
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Schéma développé tenant compte de l’implantation
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VI) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES :

Circuit prises de courant non-commandées 10-16A ou schéma unifilaire
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Circuit prises de courant non-commandées 10-16A ou schéma unifilaire
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Schéma développé tenant compte de l’implantation
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VII) TABLEAU DE REPARTITION DES CIRCUITS ET BOITES DE DERIVATION :
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VIII) DOCUMENTS ANNEXES :
Procédure pour la réalisation d’un câblage

FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : THEME PAVILLON DE MONSIEUR DUCASTEL

- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.

Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le Tableau de Répartition (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !

Tableau des choix de calibre des protections des circuits et section des conducteurs en fonction de la nature du circuit
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Permis de construire n° 02-24312





Pavillon de : M. Ducastel





           Lieu : 35, rue de la résistance





  Architecte : Cabinet Duval


	         512 rue du moulin





Lot N°1 : Gros œuvre


Lot N°2 : Charpente et zinguerie


Lot N°3: Couverture


Lot N°4 : Menuiserie


Lot N°5 : Cloisons et plâtres


Lot N°6 : Revêtement des sols


Lot N°7 : Plomberie, sanitaire


Lot N°8 : Electricité


Lot N°9 : Chauffage


Lot N°10 : Finition





Chantier interdit au public








Mr SILETE.V et Mr VAZ de OLIVEIRA.F et Mr BENMANSOUR.M
Intitulé du sujet :
PAVILLON DE Mr DUCASTEL EQUIPEMENT D’UN SEJOUR
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Lycée Professionnel La Mare Carrée
Moissy Cramayel
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