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GROUPE :

TP SERIE 1.0

ZONE D`INITIATION

ANNEE 20….-20….
REALISATION HABITAT

POSTE EN ETOILE

THEME : PAVILLON DE Mr DUCASTEL

SUJET : EQUIPEMENT D’UN SEJOUR

DUREE : 8h

DOSSIER TRAVAIL OU REPONSE
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COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550)

TRAVAIL A REALISER :
Pour réaliser ce travail on vous demande d’utiliser le dossier Technique ou Ressources donné.

Ce travail dirigé est à réaliser avec le professeur, afin d’acquérir les bases, pour réaliser une partie de l’installation électrique du pavillon de Monsieur DUCASTEL.

On s’intéresse à la pièce du séjour du pavillon.

PARTIE TECHNOLOGIE ET SCHEMA :

Question 1 : à l’aide des pages 4, 5 et 7 du dossier Technique

Donnez le descriptif complet de la pièce du séjour ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donnez des noms aux symboles, et reporter les sur le schéma architectural ci-dessous ?
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Donnez une signification à chaque symbole ci-dessous ?
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Conclusion :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2: à l’aide de la page 8 et 20 du dossier Technique

Donnez le schéma développé du montage Va-et-Vient du séjour ?
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Quelle remarque peut on faire sur les symboles dans un schéma développé par rapport à un schéma architectural ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donnez une signification à chaque symbole ci-dessous ?

[image: image6.wmf]
Conclusion :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle est la nature du circuit électrique étudié ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si je dois réaliser le câblage de ce circuit, quelle est la section S en mm² des conducteurs à utiliser ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si je dois réaliser le câblage de ce circuit, quel est le calibre assigné en A de la protection, si l’on utilise un disjoncteur magnéto-thermique?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE REALISATION ET MISE EN SERVICE :

Question 3: à l’aide des pages 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 et 19 du dossier Technique

Réaliser le câblage complet du Va-et-Vient du séjour, à l’aide des documents et du professeur, en travail dirigé sur les postes de type étoile.

A l’aide de la page 9 ou 10 du dossier Technique et suivant votre implantation:
Utilisation et lecture du schéma unifilaire,

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G1 (qui va du Tableau de répartition à la boîte de dérivation centrale)

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G2 (de la BD centrale à S1/VV1)

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G3 (de la BD centrale à la BD secondaire)

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G4 (de la BD secondaire à S2/VV2)

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G5 (de la BD centrale à L1)

Aiguiller les conducteurs dans la gaine G6 (de la BD centrale à L2)

Ensuite à l’aide de la page 11 du dossier technique :

Raccorder tous les conducteurs de phase, de neutre et de terre ; en utilisant le schéma développé du Va-et-Vient en partant de la gauche vers la droite.

Une fois réalisé, vous aurez terminé de câbler le premier circuit de la pièce du séjour, soit le circuit éclairage par Va-et-Vient.

Raccorder ensuite le câble d’alimentation pour effectuer la mise en service.

Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4:
Avant de faire la mise en service ou d’essayer le fonctionnement de la maquette réalisée ou du câblage du Va-et-Vient, il faut procéder aux tests de court-circuit et vérifier que la liaison équipotentielle est bien raccordée ou présente, entre le bornier PE du tableau de répartition et chaque récepteur ici les lampes L1 et L2. 

 Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Tableau :

	Nature du circuit


	Appareil utilisé

et calibre
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q1 Eclairage

Par montage

Va-et-Vient


	
	Q1 ouvert

Avec lampes

raccordées

L1 et L2

Séquence :

S1=0, S2=0

S1=1, S2=0

S1=0, S2=1

S1=1, S2=0
	Aval de Q1

Puis

Amont de Q1

Aval de Q1

Aval de Q1

Aval de Q1

Aval de Q1


	
	


Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tests de la liaison équipotentielle : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester la liaison équipotentielle ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Tableau :

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q1 Eclairage

Par montage

Va-et-Vient


	
	Avec lampes

raccordées

L1 et L2


	Entre le PE

général

et

le PE de L1

Entre le PE

général

et

le PE de L2


	
	


Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5:
Effectuer la Mise en Service du circuit d’éclairage par montage Va-et-Vient, pour cela avant de raccorder ou de mettre le montage sous tension, toute la maquette doit être refermée ; afin de se protéger des contacts directs et indirects avec une tension électrique.

Seul le professeur est habilité à ce moment de l’année, à mettre le montage sous tension.

Tableau de Mise en Service :

Le montage étant sous tension, réalisez les séquences suivantes :

	Nature du circuit


	Séquences des interrupteurs S1 et S2
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Eclairage

Par montage

Va-et-Vient


	S’assurer qu’au départ les deux lampes sont éteintes L1 et L2

S1=0 et S2=0

S1=1 et S2=0

S1=0 et S2=1

S1=1 et S2=0


	
	


Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE MESURAGE :

Question 6:
Le but étant de mesurer une Tension, un Courant et une Puissance ; afin de vérifier les caractéristiques des lampes.

1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension et comment le branche-t-on dans le circuit ?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Mesurez la tension en Amont du Disjoncteur Q1 ou aux bornes des lampes L1 et L2, où se branche-t-on ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil à utiliser
	Calibre à utiliser
	Valeur mesurée

	
	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer un courant et comment le branche-t-on dans le circuit ?

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Mesurez le courant dans les lampes L1 et L2, où se branche-t-on ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil à utiliser
	Calibre à utiliser
	Valeur mesurée

	
	
	
	


3) Mesure d’une puissance :

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une puissance et comment le branche-t-on dans le circuit ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesurez la puissance dans les lampes L1 et L2, où se branche-t-on ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil
	Calibre
	Valeur mesurée

	
	
	
	


PARTIE MAINTENANCE OU DEPANNAGE : (hors tension donc utilisation d’un ohmmètre)
Question 7:
OPERATION DE DEPANNAGE
I. . Etre capable d’observer l’équipement en précisant ce qui paraît anormal dans son fonctionnement. 

Cette constatation doit être réalisée en utilisant des termes simples, comme pourrait le faire un utilisateur non-spécialiste en électricité. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Etre capable d’identifier et de localiser l’élément par lequel se manifeste la défaillance.

Après une observation plus minutieuse du montage en fonctionnement, préciser le ou les éléments susceptibles de provoquer cette défaillance et reproduire la partie du schéma mise en cause ( le coffret peut être ouvert.). 



III. Etre capable d’émettre des hypothèses et de les classer selon leur probabilité.

En vous basant sur la partie de schéma que vous avez représenté, énumérez et classez les causes possibles de la plus vers la moins probable (Les causes doivent toutes mener au même dysfonctionnement que dans votre constatation.).

Hypothèses 
1 :…………………………………………………………………………………………………………

2 :…………………………………………………………………………………………………………

3 :…………………………………………………………………………………………………………

4 :…………………………………………………………………………………………………………

5 :…………………………………………………………………………………………………………

6 :…………………………………………………………………………………………………………

7 :…………………………………………………………………………………………………………

8 :…………………………………………………………………………………………………………

9 :…………………………………………………………………………………………………………

10 :…………………………………………………………………………………………………………

11 :…………………………………………………………………………………………………………

12 :…………………………………………………………………………………………………………
IV. Etre capable de confronter les hypothèses aux indications des appareils de mesure et d’exprimer un

diagnostic (ces différentes mesures peuvent être mises en tableau.). 

	Hypothèse.


	Méthode utilisée,

Appareil, calibre
	Bornes testées.


	Circonstances de

la mesure.


	Résultat attendu
	Résultat lu
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V.  Etre capable de démonter le composant défectueux, d’identifier ses caractéristiques, de le remplacer et de remettre en service

Noter les références du composant défectueux, remplacer et remettre en service.  ………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………










Mr SILETE.V et Mr VAZ de OLIVEIRA.F et Mr BENMANSOUR.M
Intitulé du sujet :      PAVILLON DE Mr DUCASTEL EQUIPEMENT D’UN SEJOUR          4 / 13
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


