	Thème n°1 :
 Pavillon de M. DUCASTEL

	Nom :……………….
Prénom :……………
	TRAVAUX PRATIQUE N°1.1
INSTALLATION ELECTRIQUE

DE LA CHAMBRE 1 ET DES TOILETTES DE M. DUCASTEL
	Date : ……………….. 

	Classe : ………………..
	
	Page :               1/10



B.E.P. Métier de l’électrotechnique

T.P N°1.1 :

[image: image1]ÉQUIPEMENT DE LA CHAMBRE 1
 ET DES TOILETTES

 Fiche  contrat  de  séquence

	BEP ‘’ des Métiers de l’Electrotechnique’’


Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation

Titre : Réalisation du circuit d’éclairage du pavillon de M. DUCASTEL
	Repère : TP N°

Niveau :  2nde BEP 2


	
	Temps prévu :        8 heures

	Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/ Tertiaire
Système ou sous système : Chambre & Toilette 

	Définitions des tâches confiées à l’élève
	Objectifs :

	1-Prérequis :

- Différents symboles.

- Schéma développé et schéma architectural.

- Lecture de schéma développé

- Cours sur les documents normatifs :

- NFC 15 100,

2-En ayant à votre disposition :

- La liste des matériels,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Le support de réalisation,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi,

- La méthode d'exécution,

3-On vous demande :

- C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

- C2.1 : Organiser son poste de travail.

- C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les


canalisations de l'ouvrage.

- C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l’équipement.

- C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels.

- C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service


par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique.

4-Critères d’évaluation :

- La préparation est faite avec méthode.

- L'esthétique est satisfaisante.

- Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art.

- L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux

   schémas de connexions.

- L’installation fonctionne correctement voire du premier coup.

- Les connexions présentent une bonne continuité électrique et une bonne tenue

   aux contraintes mécaniques


	Fonctions et tâches :


F1: ORGANISATION

T1.3: Préparer et vérifier le matériel

nécessaire à la tâche.

T1.4: Organiser le poste de travail

ou le chantier.


F2: REALISATION

T2.2: Implanter, poser les appareils

et les matériels.

T2.4: Câbler les éléments.

T2.6: Vérifier la qualité des travaux

en cours et en fin d'exécution

dans le respect des textes en vigueur.


F3: MISE EN SERVICE

T3.3: Tester l'installation suivant les

spécifications techniques prédéfinies.
 

	
	Savoirs associés :

S3: Installations et équipements électriques.

S3-1: Installations électriques des bâtiments :

- Schéma électrique de l'installation.

- Appareillage électrique basse tension. Niveau:3

S3-3: Canalisations électriques :

- Cheminement (conduits, moulures).

- Les modes de pose. Niveau:4

	
	Compétences :


Capacité: C1: S'INFORMER

Compétence:C1.2


Capacité: C2: EXECUTER

Compétences:C2.1 C2.2 C2.4 C2.5C2.10


Extrait du cahier des charges

DESCRIPTIF :

L’installation électrique de la chambre comporte :

- 1 point lumineux central en simple allumage,

- 3 prises de courant 10/16A 2 P+T.

L’installation électrique des WC comporte :

- 1 point lumineux en applique en simple allumage.

SCHEMA ARCHITECTURAL :
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Travail demandé 

I. Fonctionnement

I.1. Quelle est la norme concernant les installations électriques basses tensions ?
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I.2 Que signifient les lettres de cette norme. 


I.3 Donner la section des conducteurs à utiliser pour le montage des prises de courant de 16 A protégée par un disjoncteur de 20 A selon la nouvelle norme.


I.4 Donner la section des conducteurs à utiliser pour le circuit d’éclairage selon la nouvelle norme.

I.5 Quel est le calibre de la protection par disjoncteur de ce circuit d’éclairage ?


I.6 Indiquer la couleur des conducteurs

	Conducteurs
	Neutre
	Phase
	Terre

	Couleurs
	
	
	


I.7 Quelle est la signification de PE 


II. Schéma développé

Complétez le schéma développé de l’installation.

Nomenclature

F1 pour l’éclairage, F2 pour les prises de courant : Sectionneurs porte-fusible (Peut être remplacé par des disjoncteurs Q1, Q2 en adaptant les calibres)

SA1 / S1, SA2 / S2 : Interrupteurs Simple-Allumage

E1 / L1, E2 / L2 : Lampes / points lumineux

P1, P2, P3 : prises de courant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Montage papier

Découpez et collez les appareils nécessaires au montage. Puis connectez-les entre eux.
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IV. Liste du matériel

	Repère
	Désignation et caractéristiques
	Qté
	Référence
	Nbre de pas
	Constructeur

	-
	Coffret 1 Rangées De 13 modules 
	1
	
	-
	

	DDR
	
	1
	
	
	

	Q1
	
	1
	
	
	

	Q2
	
	1
	
	
	

	P
	
	
	
	-
	

	S
	Interrupteur
	2
	
	-
	

	E
	Douille DCL en applique ou équivalent
	
	
	-
	


(APPELER LE PROFESSEUR(
	Théorie OK
	…
	…
	…

	Théorie à revoir
	...   
	…
	…


V. Réalisation

Pour des raisons de sécurité, chaque élève est responsable de sa propre alimentation en énergie.

V.1 - Organisation du poste de travail :

Lister les consommables nécessaires,

Vérifier que les outils nécessaires sont disponibles,

V.2 - Positionnement des appareillages :

Tracer sur la plaque de BA13 l’implantation des appareillages en respectant les dimensions du plan ci-dessus,

Percer la plaque de BA13 à la scie cloche.

V.3 - Réalisation de l’ouvrage :

Implanter les boites d’encastrement comme indiqué,

Installer les canalisations et les câbles en respectant les sections préconisées.

V.4 - Raccordement électrique des différents matériels dans les règles de l’art :

Câbler le mécanisme des appareillages et effectuer le raccordement jusqu’au tableau de distribution.

Les parties 5 et 6 se feront en présence du professeur.

V.5 - Contrôle de l’installation (Utiliser le contrôleur d’installation) :

Contrôler l’équipotentialitée des mises à la terre.

Mesurer la résistance de terre.

Vérifier que les protections sont effectives (faire déclencher le DDR).

ATTENTION:

C’est le professeur qui mettra sous tension l’installation.

Tout élève qui mettra son installation sous tension sans l’autorisation du professeur sera exclut pour une ou plusieurs séances d’atelier.
V.6 - Mise en service de l’installation :

Appeler le professeur pour un contrôle avant la mise sous tension.

	ACTION
	CONSTATATION

	Vous actionnez S1 (chambre)
	

	Vous actionnez de nouveau S1
	

	Vous actionnez S2 (WC)
	

	Vous actionnez de nouveau S2
	

	Vous vérifiez chacune des prises P1 à P3
	


V.7 - CONCLUSION :

Le montage fonctionne-t-il correctement ?
( OUI

( NON

Si non, 
- Localisez (en entourant) sur le schéma développé, la partie responsable de ce disfonctionnement.


- Procédez à la remise en état.


- Vérifier le fonctionnement.

Evaluation

	Compétences à évaluer
	Note
	sur

	I. Fonctionnement
	
	

	I.1
	
	1

	I.2
	
	3

	I.3
	
	1

	I.4
	
	1

	I.5
	
	1

	I.6
	
	3

	I.7
	
	1

	II. Schéma développé
	
	10

	III. Montage papier
	
	10

	IV. Liste du matériel
	
	9

	V. Réalisation
	
	

	V.6 - Mise en service de l’installation :
	
	5

	V.7 - CONCLUSION :
	
	5

	TOTAL
	
	50

	
	
	

	TOTAL SUR 20
	
	20
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APPAREILS D’UTILISATIONS





APPAREILS DE COMMANDES





APPAREILS DE PROTECTIONS
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