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TP 2.5 : LE COULOIR

POSTE ETOILE 1 SEMI-3D (SUJET : LE COULOIR)
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REALISATION HABITAT

THEME : PAVILLON DE MR DUCASTEL
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I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :

Fiche  contrat  de  séquence

	BAC PRO 3ANS

Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation

Titre : Réalisation du circuit d’éclairage du pavillon de M. DUCASTEL
	Repère : TP N°

Niveau :  2nde OU 1ère 


	
	Temps prévu :        8 heures

	Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/ Tertiaire
Système ou sous système :  LE COULOIR 

	Définitions des tâches confiées à l’élève
	Objectifs :

	1-Prérequis :

- Différents symboles.

- Schéma développé et schéma architectural.

- Lecture de schéma développé

- Cours sur les documents normatifs :

- NFC 15 100,

2-En ayant à votre disposition :

- La liste des matériels,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Le support de réalisation,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi,

- La méthode d'exécution,

3-On vous demande :

- C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

- C2.1 : Organiser son poste de travail.

- C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les


canalisations de l'ouvrage.

- C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l’équipement.

- C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels.

- C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service


par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique.

4-Critères d’évaluation :

- La préparation est faite avec méthode.

- L'esthétique est satisfaisante.

- Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art.

- L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux

   schémas de connexions.

- L’installation fonctionne correctement voire du premier coup.

- Les connexions présentent une bonne continuité électrique et une bonne tenue

   aux contraintes mécaniques


	Fonctions et tâches :


F1: ORGANISATION

T1.3: Préparer et vérifier le matériel

nécessaire à la tâche.

T1.4: Organiser le poste de travail

ou le chantier.


F2: REALISATION

T2.2: Implanter, poser les appareils

et les matériels.

T2.4: Câbler les éléments.

T2.6: Vérifier la qualité des travaux

en cours et en fin d'exécution

dans le respect des textes en vigueur.


F3: MISE EN SERVICE

T3.3: Tester l'installation suivant les

spécifications techniques prédéfinies.
 

	
	Savoirs associés :

S3: Installations et équipements électriques.

S3-1: Installations électriques des bâtiments :

- Schéma électrique de l'installation.

- Appareillage électrique basse tension. Niveau:3

S3-3: Canalisations électriques :

- Cheminement (conduits, moulures).

- Les modes de pose. Niveau:4

	
	Compétences :


Capacité: C1: S'INFORMER

Compétence:C1.2


Capacité: C2: EXECUTER

Compétences:C2.1 C2.2 C2.4 C2.5C2.10


II) MISE EN SITUATION :

Monsieur DUCASTEL vous demande de réaliser l’installation électrique du Couloir de son pavillon, suivant le schéma architectural du pavillon ci-dessous.
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III) CAHIER DES CHARGES :
Extrait du cahier des charges

DESCRIPTIF :

L’installation électrique du couloir comporte :

- 3 points lumineux centraux (L1, L2 et L3) commandés par télérupteur depuis 5 endroits différents (S1 à S5),

- 1 prise de courant 10A 2P+T commandée en SA (S6),

- 3 prises de courants 16A 2P+T,

- 1 prise téléphone (pas étudiée ici).
SCHEMA ARCHITECTURAL :
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IV) SCHEMA DEVELOPPE :
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V) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Eclairage

Schéma unifilaire et d’implantation
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VI) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Prises

Schéma unifilaire et d’implantation
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VII) Tableau de répartition des circuits et boites de dérivation :

Tableau de répartition : Disposition des différents circuits à respecter
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Boîte de dérivation centrale : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter

[image: image9.wmf]Xc1

Xc2

Xc3

Xc4

Xc5

Xc6

Xc7

XC8

boîte de dérivation centrale

vert / jaune

rouge

bleu

vert / jaune

bleu

orange

violet

rouge

prises de courant N-C

P1 et P2

boutons poussoirs

télérupteur

s1, s2, s3

lampes L1, L2, L3


Boîte de dérivation secondaire : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter
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VIII) ANNEXES :
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Nom :

Prénom :

Date :

Classe :

Groupe :
FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : PAVILLON DE Mr DUCASTEL


- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.
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Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le TGBT (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F

Intitulé du sujet :
Pavillon de MR DUCASTEL
3 / 15
Lycée Professionnel La Mare Carrée
Moissy Cramayel
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