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TP 2.5 : LE COULOIR

POSTE ETOILE 1 SEMI-3D (SUJET : LE COULOIR)
DOSSIER REPONSES

NOM :          


PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :
ANNEE 20…..-20…..
REALISATION HABITAT

THEME : PAVILLON DE MR DUCASTEL

DUREE : 8h

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550)
 I) BAREME DE NOTATION :
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REALISATION D'UNE INSTALLATION
Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :        

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

sur 2 points/
……………………………………………………………………………………………………………………
Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?













sur 2 points/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : (au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?


sur 10 points/

	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage : par télérupteur et prise commandée
Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?













sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?













sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe, établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé et du plan d’implantation / unifilaire en fin de dossier réponses.


(schéma unifilaire) sur 16 points/











(câblage) sur 25 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?


sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..













sur 6 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q1 Ecl

Télérupteur
Couloir
	
	Q2 ouvert

Avec lampes

S1=S2=S3=1
Et forçage du TL à 1 (contact)
	Aval de Q1

Puis

Amont de Q1
	
	

	Q1 Ecl

Prise Cmd
Couloir
	
	Q2 ouvert

Avec récepteur
S6=SA=1
	Aval de Q1

Puis

Amont de Q1
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point/

Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 2 points/

	Nature du circuit
	Action à réaliser
	Résultat

	Q1 Ecl fermé

Télérupteur

Couloir
	Q2 ouvert

S1=S2=S3=1


	

	Q1 Ecl fermé

Prise Cmd

Couloir
	Q2 ouvert

SA=1


	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?













sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?













sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?













sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prises, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé et du plan d’implantation / unifilaire en fin de dossier réponses. 







(schéma unifilaire) sur 7.5 points/

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION






sur 3 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q2 Prises


	
	Q1 ouvert

Pas de récepteur
	Aval de Q2

Puis

Amont de Q2
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point/

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point/

	Nature du circuit
	Action à réaliser
	Résultat

	Q2 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q1 ouvert

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5) Décâblage :









sur 2 points/

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6) Rangement du matériel :








sur 2 points/

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Balayage de la zone de travail :







sur 2 points/

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
SCHEMA DEVELOPPE POUR REALISER LE CABLAGE OU RACCORDEMENT

[image: image4.wmf]Qdiff

Disjoncteur Différentiel

PH

N

PE

Q1

Q1

Q2

Q2

BP1

BP2

BP3

BP4

BP5

XC1

XC2

XC3

XC4

XC5

XC6

XC7

XC8

SA







P







P1







P2







P3

L1-E1

L2-E2

L3-E3

TL

1 TL

XS1

XS2

XS3

XS4

XS5

XS6

XS7

XS8

XS9

A1

A2

1

2

Télérupteur

pe

pas utilisés

pas utilisés

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

l/p

l/p

l/p

l/p

l/p

l/p

OR

OR

OR

OR

OR

OR

VIO

VIO

VIO

VIO

rouge

noir

noir

bleu

bleu

V / J

V / J

V / J


PLAN D’IMPLANTATION POUR REALISER LE SCHEMA UNIFILAIRE éclairage et prises
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TABLEAU DE REPARTITION DOMESTIQUE

BOITE DE DERIVATION CENTRALE

(ou de connexion-raccordement) pour système pieuvre

boîte de dérivation secondaire

point de commande

point de commande

point de commande

point de commande

prise NC

prise NC

prise NC

prise NC

convecteur

ou prise NC

ou SC

POSTE BA13-BOIS IRL

DES CIRCUITS


III) Schéma multifilaire : (à l’aide du schéma développé)
8) Schéma multifilaire :
Connecter les appareils entre eux :

a. Circuits prises de courant : les gaines prises et chauffages passent par le sol.
sur 10 points/

[image: image6]
b. Circuits éclairage : les gaines éclairage passent par les boites de centre au plafond.
sur 10 points/

[image: image7]
IV) Fonctionnement : (à l’aide du dossier technique)
9) questions sur le télérupteur :

De combien d’endroit peut-on commander un télérupteur ? 


sur 1 point/



Quels sont les avantages d’un télérupteur par rapport à un va et vient ?
sur 1 point/



Quels sont ses inconvénients par rapport à un va et vient ?


sur 1 point/

Compléter le chronogramme de fonctionnement ci-dessous à partir du schéma.

sur 3 points/














Donner la référence d'un télérupteur permettant de commander 3 lampes en 230V avec un circuit de commande de 12 V, 50 Hz. Donner les caractéristiques électriques de ce composant.



sur 1point/

Y a t il une possibilité d'avoir une commande centralisée ?



sur 1 point/

Donner la référence du composant qui permet de réaliser cette commande.
Sur 1 point/

A) BAREME DE NOTATION



(*0.152)


TOTAL

/18










TOTAL

/118.5
Partie 1,2


sur 14 points /

Partie 3



sur 54 points /

Partie 4



sur 15.5 points /

Partie 5,6,7


sur 6 points /

Partie 8



sur 20 (2*10) points /

Partie 9



sur 9 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20







              / 20





Ph








TE1








Séjour





Cuisine





PH     N    PE





Séjour





Cuisine





N





A1





A2





2





1





PE





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………





S1





t





S2





t





S3





t





Bobine 


TL





t





Contact 


TL





t





Lampes


L1, L2





t





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………



































Télérupteur, Pcommandées, Prises





couloir








Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F

Intitulé du sujet :
Pavillon de MR DUCASTEL
1 / 11
Lycée Professionnel La Mare Carrée
Moissy Cramayel


