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I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :

	BAC PRO ELEEC 3 ANS
Fiche de travaux liés à des activités de Maintenance
Titre : Lycée la mare carrée
	Repère : 

Niveau : Seconde OU 1ère OU Tle 

	Lieu d’activité : Zone sous-systèmes habitat / tertiaire
	Système ou sous-système : Maquette Lycée LMC

	Définition des activités confiée à l’élève :
	Énoncé des objectifs :

	1 - Prérequis : (Je dois connaître)
La recherche de défaut sur une installation;

Les habilitations et la sécurité;

L'appareil de mesure: le V.A.T. et le testeur de continuité

2 - En ayant à votre disposition : (On me donne)
A partir du descriptif d'une situation professionnelle, 

On donne sur un support papier :
- La fiche de maintenance et / ou d'entretien,

- Les documents techniques relatifs au fonctionnement,

- Les schémas,

- Le recueil UTE C 18-510,

- La liste des outillages et appareils de mesure adaptés.

- Les appareils de mesure appropriés,

- Les Équipements de Protection Individuelle adaptés aux risques.

- les plans d'implantation, schémas.....

3 - On vous demande : (Vous devrez)
C1.5 : Recueillir  les informations utiles en vue d'effectuer une intervention  de maintenance par remplacement.
C2.11 : Diagnostiquer une défaillance, un dysfonctionnement.
C2.14 : Repérer et Remplacer l'élément à changer.
C2.15 : Reconfigurer les constituants d’une installation aux valeurs spécifiées.
C3.4 : Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification.
C4.6 : Renseigner des opérations et des réglages effectués.
C4.7 : Rendre compte des difficultés rencontrées.

4 - Critères d’évaluation : (J’ai réussi si…)
L'installation est remise en état de fonctionnement. 

Les règles de sécurité sont respectées.

Les résultats sont conformes aux spécifications fonctionnelles.

Le compte rendu renseigne sur les opérations menées et les éventuelles difficultés rencontrées.

Les responsabilités et le domaine d'intervention sont clairement exprimés, explicités et justifiés.

Les résultats sont conformes aux spécifications fonctionnelles.

Les informations utiles sont identifiées et classées dans l'ordre logique de l'intervention.


	Fonctions et Tâches :

F4: MAINTENANCE

T4.1 : Réaliser des opérations de maintenance curative conformément au recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique UTEC18‑510.
T4.2 : Participer aux opérations de maintenance préventive


	
	Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux a usage domestique, tertiaire, agricole et industriel) :

 - Schéma électrique  de l'installation.

 - Description structurelle des installations.

 - Appareillage électrique basse tension.

S5 : Sécurité des personnes des biens et de l'environnement. 

S5-2 : Formation et habilitation :

 - Utilisation des équipements et des moyens de protection contre les risques encourus, 



	
	Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétence : C1.5 

Capacité : C2: EXECUTER

Compétences : C2.1 C2.14 

Capacité : C3: JUSTIFIER

Compétence : C3.4 

Capacité : C4: COMMUNIQUER

Compétence : C4.7 



	Observation proposée par le professeur.

Observations :


	Note :
	Temps prévu (en heures) : 2

	
	Nom de l’élève :
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III) MISE EN SITUATION :

On désire rénover l’éclairage général des parties communes (couloirs niveau 1 et niveau 2) du Lycée Polyvalent de la mare carrée à MOISSY CRAMAYEL (77550).

La rénovation interviendra en juin 2008, on prépare pour cela les élèves stagiaires du lycée, section BEP « Métiers de l’Electrotechnique » et susceptible d’y participer pour certain, à la réalisation d’une commande centralisée d’éclairage général simulant les deux niveaux supérieurs (étage 1 et étage 2) du lycée.

On utilise pour cela une maquette de simulation sur panneau bois.
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IV) CAHIER DES CHARGES :

On considère le plan détaillé du Lycée suivant avec les différents niveaux (zone 1 et zone 2)
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	1. Entrée principale 
	8. Logements de fonction 
	15. Sciences de la vie et de la terre (RDC) 

	2. Accueil (RDC) 
	9. Electrotechnique (RDC)
	16. Mathématiques (RDC)

	3. Administration (RDC) 
	10. Electronique (niveau 1) 
	17. Amphithéâtre (RDC) 

	4. Infirmerie (RDC)
	11. CDI et salle multimédia (niveau 1) 
	18. Physique- Chimie (niveau 2) 

	5. Vie scolaire (RDC) 
	12. Foyer (RDC) 
	19. Mécanique (RDC) 

	6. Salle multimédia (niveau 1) 
	13. Salle des professeurs (niveau 1) 
	 

	7. Restaurant 
	14. Enseignements généraux (niveau 1)
	


Schéma de disposition :
On schématise les niveaux 1 et 2 de la façon suivante :
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Descriptif :

Niveau 1:

Un télérupteur TL1 avec deux boutons poussoirs S1 et S2, commandant deux lampes L1 et L2.

Niveau 1:

Un télérupteur TL3 avec deux boutons poussoirs S3 et S4, commandant deux lampes L3 et L4.

Loge ou accueil du Lycée :
Le tableau général basse tension ou TGBT (ou tableau de répartition) se situe dans la loge du gardien, il permet d’éteindre ou d’allumer l’éclairage général des couloirs ou parties communes des niveaux 1 et 2 ; par les boutons poussoirs S0 on et S0 off.

V) SCHEMA ARCHITECTURAL :
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VI) SCHEMA DEVELOPPE :
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VII) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES CONDUIT : Eclairage 
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IX) TGBT ET BOITE DE DERIVATION :

Tableau de répartition : Disposition des différents circuits à respecter
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Boîte de dérivation : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter
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X) LISTE DU MATERIEL :

	Désignation
	Fabricant
	Référence
	Quantité
	Prix HT ou TTC

	Bouton poussoir


	LEGRAND
	
	4
	

	Lampe ou Point lumineux


	LEGRAND
	
	4
	

	Télérupteur


	LEGRAND
	04015
	4
	

	TGBT 2*13 Modules


	LEGRAND
	
	1
	

	Boîte de dérivation


	LEGRAND
	
	1
	

	Conducteur

HO7 V-U 1.5 mm²
	Pirelli
	
	Rouge, bleu, v/j

Et autres
	

	Disjoncteur différentiel

25A
	LEGRAND
	
	1
	

	Bornes de raccordements ou bornier d’alimentation
	LEGRAND
	
	Ph, N, PE
	

	Bornes


	LEGRAND
	
	30
	

	Modules cmd centralisée


	LEGRAND
	04087
	2
	

	Module signalisation


	LEGRAND
	04085
	2
	

	Poussoir S on et S off


	LEGRAND
	
	2
	

	Voyants de signalisation double


	LEGRAND
	
	2
	


NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


XI) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER :

0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, schéma développé) le câblage des circuits éclairage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe.

Quels est la fonction du module de centralisation 04087 de chez legrand ?

………………………………………………………………………………………………………………..

3) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………..

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q2 Ecl

Zone 1 cmd


	
	
	
	
	

	Q3 Ecl

Zone 1 pui


	
	
	
	
	

	Q4 Ecl

Zone2 cmd


	
	
	
	
	

	Q5 Ecl

Zone2 pui


	
	
	
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q2


	S1=1

S2=1

S0 on=1

S0 off=1
	

	Q3


	
	

	Q4

	S3=1

S4=1

S0 on=1

S0 off=1
	

	Q5


	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
XI) ANNEXES :
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Nom :

Prénom :

Date :

Classe :

Groupe :
FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : ECLAIRAGE LYCEE PAR COMMANDE CENTRALISEE PAR TELERUPTEUR


- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.
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Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le TGBT (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !
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Tout crcuit doit &tre protgé par Ln dispositit de protection
dont e courant assigné maxi est égal a la valeur indquée
dans e tableau 771F, ci-dessovs.
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(1) St cas paruors o cot e pct-tsugmenté s 16 A
(2] Ges valurs ne fannent pas compie des chutes de fersion.
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