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TP 3.6 : ETAGE 1,2 OU COULOIR 1,2
ECLAIRAGE CENTRALISE PAR TELERUPTEURS EN ZONE D’INITIATION
DOSSIER REPONSES
NOM :        
  

PRENOM :


DATE :
            CLASSE/GR :


BEP 2ANS : 2ND BEPT

ANNEE 2008-2009
MAINTENANCE CORRECTIVE OU DEPANNAGE
THEME : ECLAIRAGE CENTRALISE DU LYCEE POLYVALENT DE LA MARE CARREE
DUREE : 2h à 3h
ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier Technique et ressources)

UTILISEZ LE DOSSIER TECHNIQUE MAINTENANCE COMMANDE CENTRALISEE
IL FAUT DONC LIRE LE DOSSIER AVANT OU PENDANT D’EFFECTUER LE TP !!!

FAITES DES PHRASES POUR REPONDRE AUX QUESTIONS !!!

PARTIE I : Etude du montage par télérupteurs à commande centralisée
QUESTION 1 : MAQUETTE HORS TENSION
Donnez une description du thème étudié ?






sur 10 points/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel type de montage éclairage utilise ce système, et quel est l’élément qui permet la centralisation de l’éclairage ?










sur 5 points/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donnez le fonctionnement détaillé du système, procédez méthodiquement dans vos énoncés ? sur 20 points/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PARTIE II : MISE EN SERVICE DU MONTAGE AVEC LA MAQUETTE ET LE PROFESSEUR SI BESOIN ET SURTOUT UTILISEZ VOS DOSSIERS ET SCHEMAS DEVELOPPE (cmd et pui) 

Circuit de commande :
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Circuit de commande :
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QUESTION 2 : SOUS TENSION






(0.5 par case) sur 56 points/
Avant de mettre sous tension, s’assurer que la maquette est entièrement refermée et que le câble d’alimentation est bien connecté. Attendez que le professeur vous donne l’autorisation de commencer la séquence de fonctionnement ci-dessous, ne sautez aucune étape, si tel est le cas, remettre la maquette au repos puis recommencer.
Remplir le tableau suivant : Lorsque la maquette sera sous tension, vérifiez que les lampes sont éteintes !!!
Notez l’état de l’élément ou du composant et soyez logique avec vous-même !!!
Remarques :
Pour une lampe ou un voyant on dira « 1 » pour allumé et « 0 » pour éteint
	 Etats des                 éléments 

Etats des BPs
	BOBINE

TL1
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL1
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL2
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL2
Fermé

ou

Ouvert
	CONTACT

2TL2
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL3
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL3
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL4
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL4
Fermé

ou

Ouvert
	CONTACT

2TL4
Fermé

ou

Ouvert
	H1
0

ou
1
	H2
0

ou

1
	H3
0

ou

1
	H4
0

ou

1
	L2 et L1
0

ou

1
	L3 et L4
0

ou

1

	On dira que « 0 » ne correspond à aucune impulsion ou action donc je n’appuie pas sur un BP

ET

On dira que « 1 »  correspond à une impulsion ou action donc j’appuie sur un BP

S0 ON = 0
S0 OFF = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 ON = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 OFF = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2 = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2 = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 OFF = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Recommencez cette opération autant de fois (dans le temps imparti du temps) afin d’en connaître le fonctionnement ; avant de passer à la partie dépannage/maintenance et constatation d’un dysfonctionnement !!!
PARTIE III : DEPANNAGE OU MAINTENANCE HORS TENSION TOUJOURS !!!
QUESTION 3 : (ne pas répondre à cette question, pour le professeur)
(pas de points ici)
Appeler le professeur qui va provoquer une panne sur votre maquette :

PANNE PROVOQUEE :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 4 :









sur 10 points/
Si vous en avez besoin lors de votre intervention, vous pouvez utiliser les Equipements de Protection Individuels et collectifs ; rappelez ces équipements :
EPI Individuels :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EPI Collectifs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 5 : SOUS TENSION






(0.5 par case) sur 56 points/
Effectuer de nouveau la mise en service de votre maquette avec détail ; servez vous de tout ce que vous avez fait jusqu’à maintenant et des dossiers Technique et réponses, en remplissant le tableau ci-dessous avec panne provoquée ?

ATTENTION PLUSIEURS PANNES PEUVENT ETRE SIMULEES

	 Etats des                 éléments 

Etats des BPs
	BOBINE

TL1
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL1
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL2
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL2
Fermé

ou

Ouvert
	CONTACT

2TL2
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL3
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL3
Fermé

ou

Ouvert
	BOBINE

TL4
Alimentée

ou

Pas alimentée
	CONTACT

1TL4
Fermé

ou

Ouvert
	CONTACT

2TL4
Fermé

ou

Ouvert
	H1
0

ou

1
	H2
0

ou

1
	H3
0

ou

1
	H4
0

ou

1
	L2 et L1
0

ou

1
	L3 et L4
0

ou

1

	On dira que « 0 » ne correspond à aucune impulsion ou action donc je n’appuie pas sur un BP

ET

On dira que « 1 »  correspond à une impulsion ou action donc j’appuie sur un BP

S0 ON = 0

S0 OFF = 0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 ON = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 OFF = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2 = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2 = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3 = 1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S0 OFF = 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Fonctionnement correct ou incorrect : (puis mettre hors tension)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PARTIE IV : OPERATION DE DEPANNAGE HORS TENSION
QUESTION 6 :






(l’ensemble de la question) sur 75 points/










sur 10 points/
I. Etre capable d’observer l’équipement en précisant ce qui paraît anormal dans son fonctionnement. 

Cette constatation doit être réalisée en utilisant des termes simples, comme pourrait le faire un utilisateur non-spécialiste en électricité. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………











sur 20 points/
II. Etre capable d’identifier et de localiser l’élément par lequel se manifeste la défaillance.

Après une observation plus minutieuse du montage en fonctionnement, préciser le ou les éléments susceptibles de provoquer cette défaillance et reproduire la partie du schéma mise en cause. 



SUITE SCHEMA CI-BESOIN :









sur 20 points/
III. Etre capable d’émettre des hypothèses et de les classer selon leur probabilité.

En vous basant sur la partie de schéma que vous avez représenté, énumérez et classez les causes possibles de la plus vers la moins probable (Les causes doivent toutes mener au même dysfonctionnement que dans votre constatation.).

Hypothèses 

1 :…………………………………………………………………………………………………………

2 :…………………………………………………………………………………………………………

3 :…………………………………………………………………………………………………………

4 :…………………………………………………………………………………………………………

5 :…………………………………………………………………………………………………………

6 :…………………………………………………………………………………………………………

7 :…………………………………………………………………………………………………………

8 :…………………………………………………………………………………………………………

9 :…………………………………………………………………………………………………………

10 :…………………………………………………………………………………………………………

11 :…………………………………………………………………………………………………………

12 :…………………………………………………………………………………………………………
   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………………………………………

sur 20 points/
IV. Etre capable de confronter les hypothèses aux indications des appareils de mesure et d’exprimer un diagnostic (ces différentes mesures peuvent être mises en tableau.). 

	Hypothèse.


	Méthode utilisée,

Appareil, calibre
	Bornes testées.


	Circonstances de

la mesure.


	Résultat attendu
	Résultat lu
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


sur 5 points/
V.  Etre capable de démonter le composant défectueux, d’identifier ses caractéristiques, de le remplacer et de remettre en service

Noter les références du composant défectueux, remplacer et remettre en service.  ………….…………………………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION 7 : (sous tension)





sur 5 points/
Effectuer de nouveau la mise en service de votre maquette avec détail, afin de constater si vous avez éliminé votre panne ?

Fonctionnement correct ou incorrect : (puis mettre hors tension)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
QUESTION 8 : (hors tension)





(pas de points ici)
Avez vous éliminer votre panne donc réparer?

Si oui, votre travail est finit.

Sinon, reprenez à la question 5 jusqu’ici (mais sur une nouvelle feuille, nous prendrons en compte le nombre d’itération ou de recherche afin de retrouver la panne dans le temps total de TP) etc…

FIN DU TP

A) BAREME DE NOTATION



(*0.076)


TOTAL

/18










TOTAL

/237
Partie I : Q1


sur 35 points /

Partie II : Q2


sur 56 points /

Partie III : Q4,5


sur 66 points /

Partie IV : Q6,7


sur 80 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

	TACHES A REALISER ET COMPETENCES ASSOCIEES
	BAREME
	· Critères

- Indicateurs d’évaluation.
	Evaluation

	
	
	
	TI
	I
	B
	TB

	MAINTENANCE
(15)

T4.1 à 4.2

C1.5 C2.11, C2.14, C2.15, C3.4
C4.6, C4.7
	2
	· Diagnostic du dysfonctionnement correct.

- Essais effectués, prise d’informations auprès de l’utilisateur   (tout ou rien)
	
	
	
	

	
	2
	· Hypothèses crédibles.

- Les hypothèses sont claires et classées (-1/erreur)
	
	
	
	

	
	2
	· Vérification méthodique

- Les vérifications sont effectuées dans l’ordre des hypothèses (-1/erreur)
	
	
	
	

	
	1
	· Identification du défaut correct
- L’appareil en défaut est trouvé  (tout ou rien)
	
	
	
	

	
	2
	· Remédiation
- L’appareil en défaut est changé correctement  (tout ou rien)
	
	
	
	

	
	1
	· Tests fonctionnels effectués

- Les tests fonctionnels ne font apparaître aucun défaut
  (tout ou rien)
	
	
	
	

	
	2
	· Compte rendu clair et explicite

- Le document est propre, les relevés des index sont corrects (-1/erreur)
	
	
	
	

	
	2
	· Les règles de sécurité sont respectées

· - Utilisation de l’outillage adapté sans prise de risque… 
(-1/erreur)
	
	
	
	

	
	1
	· Les réglages sont conformes aux prescriptions du dossier technique

- Le paramétrage réalisé est conforme (-1/erreur)
	
	
	
	

	NOTE
	/15
	
	
	
	
	

	TI : très insuffisant,  I : insuffisant, B : bien, TB : très bien.
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