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COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier Technique)

DOSSIER TECHNIQUE MAINTENANCE TELERUPTEUR

FAITES DES PHRASES POUR REPONDRE AUX QUESTIONS !!!

PARTIE I : Etude du montage "TELERUPTEUR".

Fonction :  
Commander, à partir de plus de deux points, l'allumage et l'extinction d'un ou plusieurs points lumineux.

Schéma architectural :

	Cahier des charges.

2 pts lumineux commandés par télérupteur.
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Schéma développé :
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Matériel

	Représentation matérielle
	Désignation appareil
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	Télérupteur modulaire
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	Voir schéma ci-dessus


Etude du montage "TELERUPTEUR" (suite).

CHRONOGRAMME :

Etude temporelle :  
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Conclusion : ... Le télérupteur garde en mémoire l'ordre d'allumage ou l'ordre d'extinction

QUESTION 1 :

D’après le schéma développé du télérupteur et son chronogramme énoncé le fonctionnement du montage télérupteur (bobine A1-A2 + contact 1-2) et boutons poussoirs ?

Phase 1 : (le montage est sous tension mais les lampes sont éteintes au départ)

Si j’appuie sur S1 ou S2 ou S3 que se passe-t-il ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phase 2 : (le montage est sous tension mais les lampes sont allumées)

Si j’appuie de nouveau sur S1 ou S2 ou S3 que se passe-t-il ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Remarques :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PARTIE II : MISE EN SERVICE DU MONTAGE AVEC LA MAQUETTE ET LE PROFESSEUR 

PLAN D’IMPLANTATION DE LA MAQUETTE :

L1 et L2 : lampes ou points lumineux

Q1 diff et Q2 : protections du circuit d’éclairage par télérupteur

TL : télérupteur (avec sa bobine TL bornes entre A1-A2 et son contact 1TL bornes entre 1-2)

D1 / D2 / DPH / DN / DPE : bornes de raccordement ou de connexion ou dominos

BP1 et BP2: boutons poussoirs permettant la commande du montage
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SCHEMA DEVELOPPE DU TELERUPTEUR : (de cette maquette de simulation et de maintenance)
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QUESTION 2 : SOUS TENSION
Avant de mettre sous tension, s’assurer que la maquette est entièrement refermée et que le câble d’alimentation est bien connecté.

Attendez que le professeur vous donne l’autorisation de commencer la séquence de fonctionnement

ci-dessous.

Remplir le tableau suivant :

Lorsque la maquette sera sous tension, vérifiez que les lampes sont éteintes !!!

	        Etats des éléments

Etats des BPs
	BOBINE

TL
Alimentée

Pas alimentée
	CONTACT

1TL
Fermé

Ouvert
	LAMPES

L1 et L2

Allumées

Eteintes

	BP1 = 0

BP2 = 0
On dira que 0 ne correspond à aucune impulsion ou action donc je n’appuie pas sur un BP

ET

On dira que 1  correspond à une impulsion ou action donc j’appuie sur un BP


	
	
	

	BP1 = 1

BP2 = 0

	
	
	

	BP1 = 0

BP2 = 1

	
	
	

	BP1 = 0

BP2 = 1

	
	
	

	BP1 = 1

BP2 = 0

	
	
	


Mettre la maquette hors tension appelez le professeur !!!

QUESTION 3 :

Quelles remarques peut on faire sur les éléments suivants ?

Les boutons poussoirs BP1, BP2 et la bobine TL bornes A1-A2 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le contact 1TL bornes 1-2 et les lampes L1, L2 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 4 :

En synthèse, avec tout ce que vous avez fait depuis ce matin ; pouvez vous énoncer un fonctionnement complet et sans trop compliquer vos phrases ; du fonctionnement du montage éclairage par télérupteur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 5 :

Vous qui avez fait le TP d’initiation avec l’étude et la réalisation d’un montage éclairage par va-et-vient, pouvez vous comparez les deux montages techniquement puis d’un point de vue fonctionnel ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE III : HORS TENSION ET SEULEMENT, UTILISATION DE L’OHMMETRE 

L’ohmmètre est un appareil qui permet de mesurer la résistance d’un élément ou de tester sa continuité.

Il se branche en parallèle sur l’élément à tester et ne doit jamais s’utiliser sous tension, toujours hors tension.

Symbole :

[image: image13.wmf]
L’unité de la résistance que mesure l’ohmmètre est exprimée en ohms ( (.

MESURE SUR TABLE DE COURS PAS SUR LA MAQUETTE !!!

QUESTION 6 :
Prendre un conducteur de type 1.5 mm² de 20cm de longueur et dénudé au deux extrémités et avec l’ohmmètre mesurer sa résistance.

Mesure d’une résistance ou de la continuité d’un conducteur :

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une résistance et comment le branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la résistance du conducteur où se branche-t-on exactement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil
	Calibre
	Valeur mesurée

	R ( 0 (

	
	
	


QUESTION 7 :
Prendre un télérupteur et mesurer la résistance de sa bobine TL entre ses bornes A1-A2.

Mesure de la résistance de la bobine d’un télérupteur :

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une résistance et comment le branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la résistance de la bobine où se branche-t-on exactement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil
	Calibre
	Valeur mesurée

	R ( 0 (

	
	
	


Ces deux valeurs ou ordre de grandeur sont à retenir, elles sont très importantes !!!

QUESTION 8 :
Prendre un conducteur de type 1.5 mm² de 20cm de longueur (coupé en son milieu) et dénudé au deux extrémités et avec l’ohmmètre mesurer sa résistance.

Mesure d’une résistance ou de la continuité d’un conducteur coupé:

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une résistance et comment le branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la résistance du conducteur coupé où se branche-t-on exactement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil
	Calibre
	Valeur mesurée

	R ( 0 (

	
	
	


QUESTION 9 :
Prendre une lampe et mesurer sa résistance.

Mesure de la résistance d’une lampe :

Quel appareil utilise-t-on pour mesurer une résistance et comment le branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la résistance d’une lampe où se branche-t-on exactement ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Valeur attendue
	Appareil
	Calibre
	Valeur mesurée

	R ( 0 (

	
	
	


Ces deux valeurs ou ordre de grandeur sont à retenir, elles sont très importantes !!!

PARTIE IV : HORS TENSION ET SEULEMENT, UTILISATION DE L’OHMMETRE
MESURES SUR LA MAQUETTE CETTE FOIS-CI, PENSEZ A VOTRE SCHEMA !!!

QUESTION 10 :
Vérifier que le câble d’alimentation n’est pas branché !!!

Vérifier que Q1 Diff et Q2 sont ouvertes.

Mesurer et retrouver la valeur de la résistance de la bobine TL entre A1-A2?

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 11 :
Vérifier que le câble d’alimentation n’est pas branché !!!

Vérifier que Q1 Diff et Q2 sont ouvertes.

Mesurer et retrouver la valeur de la résistance de la lampe L1 ou L2?

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 12 :
Vérifier que le câble d’alimentation n’est pas branché !!!

Vérifier que Q1 Diff et Q2 sont fermées.

Vérifier que le télérupteur ou son contact 1TL est sur la position 1 (face avant du télérupteur).

Mesurer la résistance du circuit en vous mettant en aval (en dessous) de la protection Q2 ou F2?

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 13 :
Vérifier que le câble d’alimentation n’est pas branché !!!

Vérifier que Q1 Diff et Q2 sont fermées.

Vérifier que le télérupteur ou son contact 1TL est sur la position 1 (face avant du télérupteur).

En appuyant soit sur le BP1 ou le BP2 répondez à la question suivante :

Mesurer la résistance du circuit en vous mettant en aval (en dessous) de la protection Q2 ou F2?

………………………………………………………………………………………………………………..

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION 14 :
Comparez les deux valeurs de la question 13 et 14 ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conclusion :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE V : HORS TENSION ET SEULEMENT, UTILISATION DE L’OHMMETRE
MESURES SUR LA MAQUETTE, PENSEZ A VOTRE SCHEMA !!!

MISE EN EVIDENCE D’UN COURT-CIRCUIT !!!

MISE EN EVIDENCE DE LA CONTINUITE D’UN FUSIBLE !!!

QUESTION 15 :
Lorsque vous mesurez en aval ou en amont de la protection Q2 ou F2, quelle valeur de résistance doit on trouver pour le circuit ; vue de l’aval de la protection et pourquoi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 16 :
Si en mesurant correctement en aval de la protection ici Q2 ou F2 vous trouviez une résistance nulle, en présence de quel défaut êtes vous, expliquez ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 17 :
Mettez votre multimètre sur les bornes de phases amont (en haut) et aval (en bas) de la protection F2 et mesurer la résistance, que trouvez vous ?

Si F2 est fermé :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si F2 est ouverte :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTIE V : DEPANNAGE OU MAINTENANCE HORS TENSION TOUJOURS !!!
Afin d’effectuer un dépannage, il faut vérifier que votre montage fonctionne au départ !!!

QUESTION 18 :
Enoncer le fonctionnement du télérupteur avec détail, revoyez le début de votre TP ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 19 :
Effectuer la mise en service de votre maquette avec détail, revoyez le milieu du TP ?

Fonctionnement correct ou incorrect : (puis mettre hors tension)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 20 : (ne pas répondre à cette question, pour le professeur)
Appeler le professeur qui va provoquer une panne sur votre maquette :

PANNE PROVOQUEE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 21 :
Effectuer de nouveau la mise en service de votre maquette avec détail, revoyez le milieu du TP, afin de constater la panne ou ce qui parait anormal dans le fonctionnement?

Fonctionnement correct ou incorrect : (puis mettre hors tension)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION 22 :




HORS TENSION
OPERATION DE DEPANNAGE
I. . Etre capable d’observer l’équipement en précisant ce qui paraît anormal dans son fonctionnement. 

Cette constatation doit être réalisée en utilisant des termes simples, comme pourrait le faire un utilisateur non-spécialiste en électricité. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Etre capable d’identifier et de localiser l’élément par lequel se manifeste la défaillance.

Après une observation plus minutieuse du montage en fonctionnement, préciser le ou les éléments susceptibles de provoquer cette défaillance et reproduire la partie du schéma mise en cause. 



III. Etre capable d’émettre des hypothèses et de les classer selon leur probabilité.

En vous basant sur la partie de schéma que vous avez représenté, énumérez et classez les causes possibles de la plus vers la moins probable (Les causes doivent toutes mener au même dysfonctionnement que dans votre constatation.).

Hypothèses 

1 :…………………………………………………………………………………………………………

2 :…………………………………………………………………………………………………………

3 :…………………………………………………………………………………………………………

4 :…………………………………………………………………………………………………………

5 :…………………………………………………………………………………………………………

6 :…………………………………………………………………………………………………………

7 :…………………………………………………………………………………………………………

8 :…………………………………………………………………………………………………………

9 :…………………………………………………………………………………………………………

10 :…………………………………………………………………………………………………………

11 :…………………………………………………………………………………………………………

12 :…………………………………………………………………………………………………………
   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

   :…………………………………………………………………………………………………………

IV. Etre capable de confronter les hypothèses aux indications des appareils de mesure et d’exprimer un diagnostic (ces différentes mesures peuvent être mises en tableau.). 

	Hypothèse.


	Méthode utilisée,

Appareil, calibre
	Bornes testées.


	Circonstances de

la mesure.


	Résultat attendu
	Résultat lu
	Conclusion

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


V.  Etre capable de démonter le composant défectueux, d’identifier ses caractéristiques, de le remplacer et de remettre en service

Noter les références du composant défectueux, remplacer et remettre en service.  ………….……………………………………………………………………………………………………………..

………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION 23 : (sous tension)
Effectuer de nouveau la mise en service de votre maquette avec détail, revoyez le milieu du TP, afin de constater si vous avez éliminer votre panne ?

Fonctionnement correct ou incorrect : (puis mettre hors tension)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUESTION 24 : (hors tension)
Avez vous éliminer votre panne donc réparer?

Si oui, votre travail est finit.

Sinon, reprenez à la question 22 jusqu’ici etc…

FIN DU TP
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