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TP 1.6 : ETAGE 1,2 OU COULOIR 1,2

ECLAIRAGE CENTRALISE PAR TELERUPTEURS EN ZONE D’INITIATION

DOSSIER REPONSES

NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


BAC PRO : 2nd ELEEC
ANNEE 20…..-20…..
REALISATION HABITAT

THEME : ECLAIRAGE CENTRALISE DU LYCEE POLYVALENT DE LA MARE CARREE

VERSION SCHNEIDER
DUREE : 7h

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 
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REALISATION D'UNE INSTALLATION
Detype « domestique » ou « terfaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document : (pour l’examen)
1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation et le dossier technique?












Sur 2 points/
………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser ?



Sur 2 points/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : ( à remplir au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?












sur 10 points /
	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, schéma développé) le câblage des circuits éclairage :  

Quels sont les noms ou repères des disjoncteurs (commande et puissance) magnéto-thermique pour l’éclairage de la commande centralisée d’après le schéma développé ?

Sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les calibres des courants assignés de ces disjoncteurs, utilisez pour cela le dossier technique en fin de dossier ?








Sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelles sont les sections S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage (commande et puissance), utilisez pour cela le dossier technique en fin de dossier ?

Sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe, utilisez également le schéma unifilaire fournit.












(câblage) Sur 25 points/

REMARQUES :
Le câblage suivant devra se faire fils à fils, vérifier les conducteurs souples et ne jamais les déconnecter.

Ils seront toujours connectés sous les borniers XC ou XP, vous viendrez vous connectez au dessus.

Quelles sont les fonctions des modules de centralisation et de signalisation ATLC+S 15409 ?
Sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
 Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?


Sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..













Sur 12 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q1 Ecl

Zone 1 cmd


	
	Disjoncteurs
Fermés

Avec lampes connectées

S1=s2=s3=s4=1

Son=soff=1
	En aval de Q1
	
	

	Q3 Ecl

Zone 1 pui


	
	Disjoncteurs

Fermés
Avec lampes connectées

S1=s2=s3=s4=1

Son=soff=1
	En aval de Q3
	
	

	Q2 Ecl

Zone2 cmd


	
	Disjoncteurs

Fermés
Avec lampes connectées

S1=s2=s3=s4=1

Son=soff=1
	En aval de Q2
	
	

	Q4 Ecl

Zone2 pui


	
	Disjoncteurs

Fermés
Avec lampes connectées S1=s2=s3=s4=1

Son=soff=1
	En aval de Q4
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
 Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



Sur 1 point/

Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
 Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
Sur 20 points/

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q1 Ecl
Zone 1 cmd


	S1=1

S2=1

S0 on=1

S0 off=1
	H1=
H2=

TL1=

	Q3 Ecl
Zone 1 pui


	S3=1

S4=1

S0 on=1

S0 off=1
	L1=
L2=

	Q2 Ecl
Zone 2 cmd


	S3=1

S4=1

S0 on=1

S0 off=1
	H3=
H4=

TL2=

	Q4 Ecl
Zone 2 pui


	S3=1

S4=1

S0 on=1

S0 off=1
	L3=
L4=


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4) Décâblage :








Sur 2 points/

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5) Rangement du matériel :






Sur 2 points/

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6) Balayage de la zone de travail :





Sur 2 points/

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
A) BAREME DE NOTATION



(*0.216)


TOTAL

/18










TOTAL

/83
Partie 1



sur 4 points /

Partie 2



sur 10 points /

Partie 3



sur 63 points /

Partie 4



sur 2 points /

Partie 5



sur 2 points /

Partie 6



sur 2 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

SCHEMA DE CABLAGE :






COMMANDE
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SON 1 2

SOFF

3 4

S1

S2

TL1

DC1 DC2 XC5 XC6

XC1 XC2

XC4 XC3

XC7

XC8

XC9

XC10

XC11

H1

X3 X4

H2

X1 X2

XC12

XC13

XC14

XC15

ATL1+S

11

12

14

Q2 Q2 S3

S4

TL2

DS1 DS2

XC16 XC17

XC18

XC19

XC20

XC21

XC22

H3

X3 X4

H4

X1 X2

XC23

XC24

XC25

XC26

ATL2+S

14

11

12

DC3 DC4

alimentation

alimentation

ATL1+C

PH N PE

A1 ON

A1 OFF

ATL2+C

A1 ON

A1 OFF

A1

A1

A2

A2

L/P

L/P

L/P

L/P

zone1 zone1

zone2 zone2

rouge rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

orange

orange

orange orange

orange

orange

orange orange

rouge

rouge

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

marron marron

marron marron

blanc blanc

blanc blanc

noir

noir

noir

noir

violet

violet

violet

violet

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLEU

BLEU

BLEU

BLEU

BLEU

BLEU

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

SOUPLE

1.5mm²

1.5mm²

1.5mm²

1.5mm²

CIRCUIT DE COMMANDE

rouge

bornier pe

les parties hachurées ne sont pas à câbler

elles sont déjà câblées

REMARQUES:

vers Q3 phase vers Q3 neutre

rouge

rouge

rouge

bleu

bleu

bleu

phase

neutre

les parties hachurées ne sont pas à câbler

elles sont déjà câblées

REMARQUES:

câble câble

câble

V / J

PONT

PONT

PONT

PONT

PONT

PONT

ROUGE

ROUGE

VERT

VERT

TELERUPTEUR

TELERUPTEUR

AUXILIAIRE

AUXILIAIRE

AUXILIAIRE

AUXILIAIRE

Signalisation

Signalisation

Centralisation

Centralisation

X

X

X

VOYANT

VOYANT

VOYANT

VOYANT


SCHEMA DE CABLAGE :






PUISSANCE
[image: image5.emf]bornier PE

Q3 zone 1

Q4 zone 2

Q3 zone 1

Q4 zone 2

1 TL1 1 2

1 TL2 1 2

L1

L2

L3

L4

DC5PH Z1

DC6N Z1

DS3PH Z2 DS4N Z2

DC7PE Z1

DS5PE Z2

XP1 XP2

XP3 XP4 DC8 DC9

DC10

PE

CIRCUIT DE PUISSANCE

ECLAIRAGE ZONE 1

ECLAIRAGE ZONE 2

rouge

rouge

bleu

bleu

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

V/J

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

PE

PE

PE

PE

rouge

rouge

orange

orange

orange

orange

orange

orange

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

s=1.5mm²

pont

pont pont

pont

PH N

blanc blanc

blanc blanc

souple souple

souple souple

vers Q2 phase vers Q2 neutre

les parties hachurées ne sont pas à câbler

elles sont déjà câblées

REMARQUES:

câble

Contact télérupteur 1

Contact télérupteur 2

X


PLAN D’IMPLANTATION :






SCHEMA UNIFILAIRE
[image: image6.emf]L1 L2
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TABLEAU DE REPARTITION DOMESTIQUE

BOITE DE DERIVATION CENTRALE (ou de connexion-raccordement) pour système pieuvre

boîte de dérivation secondaire

point de commande point de commande point de commande point de commande

prise NC prise NC

prises NC prise NC

convecteur

ou prise NC

ou SC

POSTE BA13-BOIS MOULURE

commande centralisée version schneider

S1 S2 S3 S4

P1 P2

P3 P4 P5


TABLEAU DE REPARTITION :
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16 A



Q2

16 A



Q3

16 A



Q4

16 A



XP1



XP2



XP3



XP4



XC1



XC2



XC3



XC4



XC5



XC6



XC7



XC8



XC9



XC10



XC11



XC12



XC13



XC26



XC14



XC15



XC16



XC17



XC18



XC19



XC20



XC21



XC22



XC23



XC24



XC25



X alim phase

X alim neutre

X alim pe

H3

H4

H1

H2

zone 1 zone 1 zone 2 zone 2

cmd cmd pui pui

bornier bornier bornier

ATL1+C

zone 1 zone 1 zone 1

zone 1

zone 2 zone 2 zone 2

zone 2

TL1 TL2

Signalisation Signalisation

voyants voyants

ATL2+C

S ON

S OFF

A1 on

A1 off

1 1

2 2

A2 A2 A1 A1

A1 on

A1 off

11 11

12 12

14 14

x1 x1

x3 x3

x2 x2

x4 x4

1

3

2

4

ATL1+S ATL2+S

BORNIER DE PUISSANCE BORNIER          DE          COMMANDE

Centralisation Centralisation

zone 1 et 2

Télérupteur Télérupteur

Auxiliaire Auxiliaire Auxiliaire Auxiliaire

Rouge Rouge

Vert Vert

1 seul module à 9 bornes 1 seul module à 9 bornes








              / 20








Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet : Réalisation commande centralisée version Schneider
 - Moissy Cramayel       1 / 10
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


