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I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :

	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Eclairage par télérupteur à commande

centralisée
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd 

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Zone d’initiation


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Avoir suivi  et réaliser les TP découverte sur le thème du Pavillon de Mr Ducastel, sur les montage de base en domestique

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du descriptif d'une situation professionnelle, 

On donne sur un support papier :

- La documentation technique,

- Les schémas et plans type,

- La liste des matériels,

3) On vous demande : on demande

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l'opération.

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

C2.1 : Organiser son poste de travail.

4) On exige :

Les éléments retenus doivent permettre l'exécution de la réalisation de l’installation : Fonctionnelle, constructive.


	Fonctions et Tâches :

F1 : ORGANISATION

T1.1 : Utiliser sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l'opération.

T1.2 : Intégrer les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

T1.3 : Préparer et vérifier le matériel

T1.4 : Organiser le poste de travail ou le chantier.
Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique de l'installation.

- Description structurelle des installations.

S6 : Représentation graphique et modélisation. 

S6-1 : Descripteurs :

Schémas électriques :

- Représentation graphique normalisée (schémas unifilaires, multifilaires, développés et de raccordements).

- Repérage des schémas.

Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétences:C1.1 C1.2 

Capacité : C2: EXECUTER

Compétence : C2.1 



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 7h


	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Eclairage par télérupteur à commande

centralisée
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd 

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Zone d’initiation


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Avoir suivi  et réaliser les TP découverte sur le thème du Pavillon de Mr Ducastel, sur les montage de base en domestique

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du dossier technique d'une installation,

On donne :

- Le support de réalisation,

- La documentation technique,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi, 

- Les méthodes de câblage et les techniques de connexion,

- Les conditions de séparation des différents circuits sont explicitées,

- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Les normes et les prescriptions.

3) On vous demande : on demande

C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage.

C2.3 : Réaliser les opérations mécaniques ne mettant en œuvre des outillages simples

C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l'équipement.

C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels. (Courants faibles, Courants forts).

C2.6 :Repérer les éléments, les conducteurs.

4) On exige :

En suivant la procédure de câblage de réaliser l’ensemble de l’installation électrique


	Fonctions et Tâches :

F2 : REALISATION

T2.1 : Façonner les canalisations, les supports.

T2.2 : Implanter, poser les appareils et les matériels.

T2.3 : Identifier les éléments…

T2.4 : Câbler les éléments.

T2.5 : Mettre en œuvre les opérations mécaniques

T2.6 : Vérifier la qualité des travaux
Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques.

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique  de l'installation.

- Description structurelle des installations.

Compétences :

Capacité : C2 : EXECUTER

Compétences : C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 7h


	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Eclairage par télérupteur à commande

centralisée
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd 

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Zone d’initiation


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Utilisation d’un ohmmètre et d’un contrôleur de différentiel

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du dossier technique d'une installation,

On donne :

- L’installation ou l’équipement,

- La documentation technique,

- Les notices des appareils,

- Les procédures relatives à la mise en service et à l’exploitation,

- Les extraits significatifs du dossier technique,

- Les appareils de mesures appropriés,

- Les fiches de test,

- Les Equipements de Protection Individuelles adaptés aux risques.

3) On vous demande : on demande

C1.4 : Sélectionner les informations permettant de régler et tester toute l’installation.

C2.8 : Configurer les matériels.

C2.9 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation (Tension) et Effectuer les essais.

C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique.

C3.4 : Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la Basse Tension au regard du référentiel de certification.

C4.5 : Contribuer à la réception de l’équipement.

4) On exige :

Les réglages sont conformes aux prescriptions du dossier technique.

Le paramétrage réalisé est conforme.

Les procédures sont respectées.

Les règles de sécurité sont respectées.

	Fonctions et Tâches :

F3 : MISE EN SERVICE

T3.1 : Vérifier la concordance avec le dossier de réalisation.

T3.2 : Régler, Paramétrer et Configurer les différents organes de l'installation.

T3.3 : Tester l'installation suivant les spécifications techniques prédéfinies.

T3.4 : Participer à la réception de l'équipement.

Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1: Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique de l'installation.

Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétences:C1.4

Capacité : C2 : EXECUTER

Compétences : C2.8 C2.9 C2.10

Capacité : C3 : JUSTIFIER

Compétences : C3.4

Capacité : C4 : COMMUNIQUER

Compétences : C4.5



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 7h


	B.E.P. "des Métiers de l'Électrotechnique"

Fiche de travaux liés à des activités de Maintenance
Titre : Eclairage par télérupteur à commande

centralisée

	Repère : Contrôle en Cours de Formation

Niveau : Seconde Electrotechnique

	Lieu d’activité : Zone sous-systèmes habitat / tertiaire

	Système ou sous-système : Commande Centralisée

	Définition des activités confiée à l’élève :

	Énoncé des objectifs :

	1 - Prérequis : (Je dois connaître)
La recherche de défaut sur une installation;

Les habilitations et la sécurité;

L'appareil de mesure: le V.A.T. et le testeur de continuité

2 - En ayant à votre disposition : (On me donne)
A partir du descriptif d'une situation professionnelle, 

On donne sur un support papier :
- La fiche de maintenance et / ou d'entretien,

- Les documents techniques relatifs au fonctionnement,

- Les schémas,

- Le recueil UTE C 18-510,

- La liste des outillages et appareils de mesure adaptés.

- Les appareils de mesure appropriés,

- Les Équipements de Protection Individuelle adaptés aux risques.

- les plans d'implantation, schémas.....

3 - On vous demande : (Vous devrez)
C1.5 : Recueillir  les informations utiles en vue d'effectuer une intervention  de maintenance par remplacement.
C2.11 : Diagnostiquer une défaillance, un dysfonctionnement.
C2.14 : Repérer et Remplacer l'élément à changer.
C2.15 : Reconfigurer les constituants d’une installation aux valeurs spécifiées.
C3.4 : Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification.
C4.6 : Renseigner des opérations et des réglages effectués.
C4.7 : Rendre compte des difficultés rencontrées.

4 - Critères d’évaluation : (J’ai réussi si…)
L'installation est remise en état de fonctionnement. 

Les règles de sécurité sont respectées.

Les résultats sont conformes aux spécifications fonctionnelles.

Le compte rendu renseigne sur les opérations menées et les éventuelles difficultés rencontrées.

Les responsabilités et le domaine d'intervention sont clairement exprimés, explicités et justifiés.

Les résultats sont conformes aux spécifications fonctionnelles.

Les informations utiles sont identifiées et classées dans l'ordre logique de l'intervention.

	Fonctions et Tâches :

F4: MAINTENANCE

T4.1 : Réaliser des opérations de maintenance curative conformément au recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique UTEC18‑510.
T4.2 : Participer aux opérations de maintenance préventive


	
	Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux a usage domestique, tertiaire, agricole et industriel) :

 - Schéma électrique  de l'installation.

 - Description structurelle des installations.

 - Appareillage électrique basse tension.

S5 : Sécurité des personnes des biens et de l'environnement. 

S5-2 : Formation et habilitation :

 - Utilisation des équipements et des moyens de protection contre les risques encourus, 



	
	Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétence : C1.5 

Capacité : C2: EXECUTER

Compétences : C2.1 C2.14 

Capacité : C3: JUSTIFIER

Compétence : C3.4 

Capacité : C4: COMMUNIQUER

Compétence : C4.7 



	Observation proposée par le professeur.

Observations :


	Note :
	Temps prévu (en heures) : 3H

	
	Nom de l’élève :


II) MISE EN SITUATION :

On désire rénover l’éclairage général des parties communes (couloirs niveau 1 et niveau 2) du Lycée Polyvalent de la mare carrée à MOISSY CRAMAYEL (77550).

La rénovation interviendra en juin 2009, on prépare pour cela les élèves stagiaires du lycée, section BEP « Métiers de l’Electrotechnique » et susceptible d’y participer pour certain, à la réalisation d’une commande centralisée d’éclairage général simulant les deux niveaux supérieurs (étage 1 et étage 2) du lycée.

On utilise pour cela une maquette de simulation sur panneau bois.

On considère le plan détaillé du Lycée suivant avec les différents niveaux (zone 1 et zone 2)

[image: image3.jpg]



	1. Entrée principale 
	8. Logements de fonction 
	15. Sciences de la vie et de la terre (RDC) 

	2. Accueil (RDC) 
	9. Electrotechnique (RDC)
	16. Mathématiques (RDC)

	3. Administration (RDC) 
	10. Electronique (niveau 1) 
	17. Amphithéâtre (RDC) 

	4. Infirmerie (RDC)
	11. CDI et salle multimédia (niveau 1) 
	18. Physique- Chimie (niveau 2) 

	5. Vie scolaire (RDC) 
	12. Foyer (RDC) 
	19. Mécanique (RDC) 

	6. Salle multimédia (niveau 1) 
	13. Salle des professeurs (niveau 1) 
	 

	7. Restaurant 
	14. Enseignements généraux (niveau 1)
	


III) CAHIER DES CHARGES :
Schéma de disposition et architectural :
On schématise les niveaux 1 et 2 de la façon suivante :
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Descriptif :

Niveau 1:

Un télérupteur TL1 avec deux boutons poussoirs S1 et S2, commandant deux lampes L1 et L2.

Niveau 1:

Un télérupteur TL2 avec deux boutons poussoirs S3 et S4, commandant deux lampes L3 et L4.

Loge ou accueil du Lycée :
Le tableau général basse tension ou TGBT (ou tableau de répartition) se situe dans la loge du gardien, il permet d’éteindre ou d’allumer l’éclairage général des couloirs ou parties communes des niveaux 1 et 2 ; par les boutons poussoirs Son et Soff.

Schéma de disposition et architectural :

[image: image5.wmf]S1

S2

S3

S4

S0 ON

S0 OFF

L1

L2

L3

L4

TL1

TL3

NIVEAU 1

NIVEAU 2

LOGE OU ACCUEIL

COULOIR 1

COULOIR 2

 ZONE 2

 ZONE 1

 AVEC TGBT

 NIVEAU 0

REZ DE CHAUSSEE

ETAGE 1

ETAGE 2


Fonctionnement général du système :
Depuis la loge du gardien ou du rez-de-chaussée soit le niveau 0 : Commande Centralisée
- Une impulsion sur le bouton poussoir SON permet l’allumage des points lumineux des deux zones ou étage (1 et 2) via les deux télérupteurs TL1 et TL2 (le matin avant que le personnel arrive vers 7h)
- Une impulsion sur le bouton poussoir SOFF permet l’extinction des points lumineux des deux zones ou étage (1 et 2) via les deux télérupteurs TL1 et TL2 (le soir après que le personnel parte vers 19h)
Depuis le niveau 1 (couloir 1) ou étage 1 : Commande Locale
- Une impulsion sur S1 ou S2 permet l’allumage ou l’extinction locale des lampes ou points d’éclairage L1 et L2 
via le télérupteur TL1 (à tout moment de la journée ci besoin)
Depuis le niveau 2 (couloir 2) ou étage 2 : Commande Locale
- Une impulsion sur S3 ou S4 permet l’allumage ou l’extinction locale des lampes ou points d’éclairage L3 et L4 
via le télérupteur TL2 (à tout moment de la journée ci besoin) 
IV) SCHEMA DEVELOPPE :

Circuit de commande :
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Circuit de commande :
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Fonctionnement détaillé du système d’éclairage centralisé : (à l’aide des schémas de commande et puissance)
Description de l’équipement :
Q1


: Disjoncteur protégeant la commande de l’éclairage de la Zone 1 (Z1)
Q3


: Disjoncteur protégeant la puissance de l’éclairage de la Zone 1 (Z1)
Q2


: Disjoncteur protégeant la commande de l’éclairage de la Zone 2 (Z2)
Q4


: Disjoncteur protégeant la puissance de l’éclairage de la Zone 2 (Z2)
TL1


: Télérupteur permettant l’éclairage de la Zone 1 (commande et puissance 1TL1)
TL2


: Télérupteur permettant l’éclairage de la Zone 2 (commande et puissance 1TL3)
Aux TL1

: Auxiliaire de centralisation accroché au télérupteur 1 (ATL1+C)
Aux Signa TL1
: Auxiliaire de signalisation accroché au télérupteur 1 (ATL1+S)
Aux TL2

: Auxiliaire de centralisation accroché au télérupteur 2 (ATL2+C)
Aux Signa TL2
: Auxiliaire de signalisation accroché au télérupteur 2 (ATL2+S)
H1


: Voyant vert signalant au gardien que la zone 1 est éclairée
H2


: Voyant rouge signalant au gardien que la zone 1 est éteinte
H3


: Voyant vert signalant au gardien que la zone 2 est éclairée
H4


: Voyant rouge signalant au gardien que la zone 2 est éteinte
SON


: Bouton poussoir permettant l’allumage des deux zones à la fois depuis la loge du gardien au tableau électrique (commande centralisée ou globale)
SOFF


: Bouton poussoir permettant l’extinction des deux zones à la fois depuis la loge du gardien au tableau électrique (commande centralisée ou globale)
S1, S2


: Boutons poussoirs permettant l’allumage ou l’extinction de l’éclairage de la zone 1
S3, S4


: Boutons poussoirs permettant l’allumage ou l’extinction de l’éclairage de la zone 2
L1, L2


: points lumineux de la zone 1
L3, L4


: points lumineux de la zone 2
Fonctionnement : (à l’aide des schémas de commande et puissance)
Au départ la maquette est complètement refermée (sinon utilisation des EPI voir TP 1ère série) ; Q1, Q2, Q3 et Q4 sont fermés et les télérupteurs TL1, TL2, sont en position 0 (contacts ouverts) ; les voyants H2 et H4 sont allumés en rouge ce qui indique au gardien que l’éclairage des deux zones est éteint.
POUR CHAQUE FONCTIONNEMENT REMETTRE LA MAQUETTE EN POSITION INITIALE DE DEPART
Commande centralisée zones 1 et 2:
Une impulsion sur SON met l’éclairage des zones 1 et 2 en fonctionnement L1, L2, L3 et L4 sont allumées
(TL1=TL2=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H1=H3=1 et H2=H4=0 ; L1=L2=L3=L4=1)
Une impulsion sur SOFF remet l’éclairage des zones 1 et 2 en extinction L1, L2, L3 et L4 sont éteintes
(TL1=TL2=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H1=H3=0 et H2=H4=1 ; L1=L2=L3=L4=0)
Commande locale zone 1:

Une impulsion sur S1 ou S2 met l’éclairage de la zone 1 en fonctionnement L1 et L2 sont allumées
(TL1=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H1=1 et H2=0 ; L1=L2=1)
Une nouvelle impulsion sur S1 ou S2 remet l’éclairage de la zone 1 en extinction L1 et L2 sont éteintes
(TL1=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H1=0 et H2=1 ; L1=L2=0)
Commande locale zone 2:

Une impulsion sur S3 ou S4 met l’éclairage de la zone 2 en fonctionnement L3 et L4 sont allumées
(TL2=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H3=1 et H4=0 ; L3=L4=1)
Une nouvelle impulsion sur S3 ou S4 remet l’éclairage de la zone 2 en extinction L3 et L4 sont éteintes
(TL2=1 uniquement pendant l’impulsion puis 0 ; H3=0 et H4=1 ; L3=L4=0)
V) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES CONDUITS : Eclairage centralisé par télérupteurs
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TABLEAU DE REPARTITION DOMESTIQUE

BOITE DE DERIVATION CENTRALE (ou de connexion-raccordement) pour système pieuvre

boîte de dérivation secondaire

point de commande point de commande point de commande point de commande

prise NC prise NC

prises NC prise NC

convecteur

ou prise NC

ou SC

POSTE BA13-BOIS MOULURE

commande centralisée version schneider

S1 S2 S3 S4

P1 P2

P3 P4 P5


VI)  TABLEAU DE REPARTION DES CIRCUITS ET BOITE DE DERIVATION :
Tableau de répartition et détail du bornier de raccordement: Disposition des différents circuits à respecter, tableau de répartition se trouvant dans la loge du gardien
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Boîtes de dérivation : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter

[image: image10.emf]DC1 DC2 DC5PH Z1 DC6N Z1 DC7PE Z1 DC8 DC9 DC10 DC3 DC4

DS1 DS2 DS3PH Z2 DS4N Z2 DS5PE Z2

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 2 ZONE 1

bouton poussoir bouton poussoir eclairage eclairage

ZONE 2 ZONE 2

bouton poussoir eclairage

BOITE DE DERIVATION CENTRALE

BOITE DE DERIVATION SECONDAIRE


VII) LISTE DU MATERIEL :

	Désignation
	Fabricant
	Référence
	Quantité
	Prix HT ou TTC

	Bouton poussoir


	LEGRAND
	
	4
	

	Lampe ou Point lumineux


	LEGRAND
	
	4
	

	Télérupteur


	LEGRAND
	04015
	4
	

	TGBT 2*13 Modules


	LEGRAND
	
	1
	

	Boîte de dérivation


	LEGRAND
	
	1
	

	Conducteur

HO7 V-U 1.5 mm²
	Pirelli
	
	Rouge, bleu, v/j

Et autres
	

	Disjoncteur différentiel

25A

Disjoncteur divisionnaires


	LEGRAND

LEGRAND
	
	1

4
	

	Bornes de raccordements ou bornier d’alimentation
	LEGRAND
	
	Ph, N, PE
	

	Bornes


	LEGRAND
	
	30
	

	Modules cmd centralisée


	LEGRAND
	04087
	2
	

	Module signalisation


	LEGRAND
	04085
	2
	

	Poussoir S on et S off


	LEGRAND
	
	2
	

	Voyants de signalisation double


	LEGRAND
	
	2
	


VIII) ANNEXES :
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Nom :

Prénom :

Date :

Classe :

Groupe :
FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : ECLAIRAGE PAR COMMANDE CENTRALISEE PAR TELERUPTEURS

- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.
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Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le TGBT (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !

Tableau du choix des calibres et sections des circuits en fonction de la nature du montage :
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Fiche sur le fonctionnement du télérupteur :
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Commander une ou plusieurs lampes d’'un nombre
quelconque d’endroits différents.

Exemple : couloirs, montée d’escalier, hall (chaque fois
que I'on a 3 ou plus de 3 points de commande).

Installation de 2 lampes du hall, commandées de
3 endroits différents.

Le circuit de commande permet d’alimenter la bobine
du télérupteur par les boutons-poussoirs.

Le circuit de puissance ou d'utilisation ot les lampes
sont commandées par le contact du télérupteur. Un sys-
téme d’accrochage mécanique permet de maintenir le
contact dans la position d'ouverture ou de fermeture du
circuit.
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m

A

Circuit de
commande L|

Circuit 2

d'utilisation 2
a

e | &

a) Fonctionnement

— La premiére impulsion alimente la bobine A
enclenche le contact « a » qui se ferme.

— Limpulsion suivante alimente la bobine A
déclenche le contact « a » qui s’ouvre.

b) Diagramme

Boutons-poussoirs l1)
Bobine A 2)
Contact a (1)
Lampes L1-L2 3) ; 5 s >

Le télérupteur est un appareil qui, par son accrochage
mécanique, assure une fonction mémoire avec des
états différents.

Le circuit de commande peut étre alimenté en tres
basse tension, par exemple 24 volts.

Schéma de principe, commande en 24 V :

Ph
220V

Circuit de
commande
en 24V

Circuit des
lampes 220V | _

Schéma multifilaire, circuit de commande alimenté
en 230V

PEJ |N |Phase

s | s2

AR

Télérupteur
modulaire

Remarque :

Lorsque les boutons-poussoirs sont lumineux, ils com-
portent en plus de leur contact a fermeture une petite
lampe qui doit étre alimentée par la tension du circuit
de commande (220 V ou TBT 24 V, par exemple).





Fiche sur le fonctionnement centralisé par plusieurs télérupteurs de zones :
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