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	CCF PARAMETRAGE – CONTROLE E34


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	SYSTEME PERCEUSE - TARAUDEUSE



UTILISEZ LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES TOUT AU LONG DU TP !!

MISE EN SITUATION :

On souhaite intervenir sur le sous-système Perceuse - Taraudeuse de la boulangerie industrielle.
PARTIE A : CONTROLE
INTRODUCTION : HABILITATION COMMUNE AUX TROIS PARTIES A, C
CONSIGNES DE SECURITE

CADRE REGLEMENTAIRE:

Dans le cadre de la mise en service ou le dépannage d’un équipement, les locaux, les installations, le matériel, le rôle et le comportement de chacun doivent être conformes aux règles de sécurités en vigueur.

 
Celles-ci sont définies dans le décret du 14 novembre 1988 (relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques) et plus particulièrement dans les articles 23 à 25 et 46 à 51 qu’il convient de connaître.

Il est, en particulier, important de rappeler les consignes concernant les Travaux au voisinage de pièces nues sous tension.

Un travail est dit, effectué au voisinage de pièces nues sous tension lorsque l’intervenant ou les objets qu’il manipule se trouvent à une distance inférieure à 0,30 m, à partir des pièces nues sous tension, mais sans qu’il y ait contact intentionnel avec ses pièces nues.

Par exemple:
· La mise en place ou le retrait d’écrans isolants protecteurs.

· L’usage d’un dispositif de réarmement.

· Dans ce cas, il convient d’appliquer les consignes suivantes:

· Que la nature du travail à effectuer au voisinage des parties nues sous tension soit d’ordre électrique ou non, on se doit d’utiliser les équipements et matériel (pour certains) mise à disposition:

Equipements de protection individuelle (E.P.I)


* Vêtement de travail sec et manches baissées.

* Lunettes de protection anti-UV (lorsqu’il y a risque de projection par suite d’arc).

* Casque isolant et anti-choc ou coiffe isolante.

Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

* Outils isolants en bon état.

Si nécessaire:

* Tapis isolant.

* Cadenas.

* Macaron de consignation

Equipements collectifs de sécurité (E.C.S):

Si nécessaire:

* Ecran de protection.

* Banderole de balisage de zone.

* Pancarte d’avertissement de travaux.
MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE POMPAGE DU POINT DE VUE FONCTIONNEL-FONCTIONNALITE:

SOUS TENSION

Consignes de sécurité :

/1point
Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système de levage !

Fermez la porte du coffret du système de levage automatisé

Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif

Détails des équipements : (cochez les équipements nécessaires correspondant)

/6points
Equipements de protection individuelle (E.P.I) :

Lunettes anti-UV

□


Casque isolant+ écran facial

□


Gants isolants


□


Vêtement de protection

□
Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

Cadenas de consignation
□



Tapis isolant


□
V.A.T



□



Outils isolants


□
Equipements collectifs de sécurité (E.C.S) :

Ecran de protection



□
Balisage de zone (chaînes)


□
Banderole d’avertissement de travaux
□
Branchez le câble d’alimentation sur le côté droit du système en haut de l’armoire et mettre le commutateur rotatif deux positions Q10 sur la position ON ou 1, opération de déconsignation

/1point
A quoi peuvent bien servir ces consignes ?







…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

TOTAL PAGE 3 :

/8points
Questions préliminaires :

1) Quelle est la tension composée U(v) du réseau triphasé de la boulangerie industrielle ainsi que la tension simple V(v) ?
/2points
……………………………………………………………………………………………………………...

2) Qu’est-ce qu’une Habilitation B1V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Qu’est-ce qu’une Habilitation B2V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4) Qu’est-ce qu’une Habilitation BR ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5) Qu’est-ce qu’une Habilitation BC ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6) Où sera installée exactement la perceuse - taraudeuse dans la boulangerie ?
/1point
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 4 :

/7points
1) MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME:
1-1) MISE EN SERVICE HORS TENSION :

Vérifiez que le câble d’alimentation 3*400V + N + PE est bien débranché (consignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Tableau 1 :
       /5points
    tableau2 :            /4points

tableau3 :

/3points
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TOTAL PAGE 5 :

/ 13 Points

1-2) MISE EN SERVICE SOUS TENSION :
Branchez le câble d’alimentation 3*400V + N + PE (déconsignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Tableau 1 :
       /3points
 tableau2 :            /2points
tableau3 :    
/20points
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TOTAL PAGE 6 :

/ 26 Points

1-3) FONCTIONNEMENT ET ANALYSE DE L’ARMOIRE A L’AIDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES  (puissance et commande) :
Conditions de départ :










/ 2 Points
L’armoire est fermée et SOUS TENSION
Vérifiez que S5, S6 ne sont pas enclenchés et que S0 est déverrouillé
Vérifiez que S2 est sur la position Perçage uniquement et que S7 n’est pas enclenché

Vérifiez que le relais thermique F1 n’est pas déclenché
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Les réponses doivent être précises d’où l’intérêt de l’analyse des schémas ; vous pouvez simuler en même temps le fonctionnement avec l’armoire électrique de la Perceuse – Taraudeuse, pour vérifiez vos propositions de réponses !!!
Mise sous tension des circuits :
1) En fermant Q1, donnez les trois actions réalisées sur la puissance et la commande ? 
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
2) En fermant Q2, donnez l’action réalisée sur la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

3) En fermant Q3, donnez l’action réalisée sur la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………
Mise en sécurité de la perceuse et mise en route des contacteur de ligne sur la commande et la puissance:
4) Appuyez sur S1 que se passe-t-il ? 
/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………..
5) Appuyez sur S5 et S6, quelle conséquence engendre ces actions ; et à quoi servent elle ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 7 :

/ 12 Points

6) Appuyez de nouveau sur S1, donnez les conséquences ou toutes les actions associées sur la commande et la puissance ?








/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Mise en route du fonctionnement Perçage sur la commande par relais maître :
7) Appuyez sur S4, indiquez les actions ou conséquence sur le circuit de commande et puissance ?











/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Perçage + Taraudage :
8) Mettre S2 sur la position Perçage + Taraudage, indiquez les conséquences sur la commande et la puissance ?










/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
9) Appuyez sur S7 et restez appuyé dessus pendant 30secondes, donnez les conséquences sur la commande et la puissance ; vérifiez le sens de rotation du moteur ?


/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
10)   Simulez un défaut thermique, par le bouton rouge sur le relais thermique F1 ; donnez les conséquences sur la commande et la puissance ?





/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Remise à l’état initiale de l’armoire électrique :
11)  Réarmez le relais thermique F1, mettre S2 en Perçage, appuyez sur S0, S5 et S6 ; ouvrir Q1, Q2,  Q3 ; débranchez le câble d’alimentation du réseau triphasé par prise HYPRA.
(appeler le professeur)

/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 8 :

/ 11 Points
PARTIE C : MESURAGE INDUSTRIEL
MESURAGE DE VALEUR EFFICACE EN COURANT
1) Mesurez le courant absorbé par le moteur de la perceuse

/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez le moteur par :…………………………………………………………………..

MESURAGE DE PUISSANCE ACTIVE
1) Mesurez la puissance absorbée par le moteur de la perceuse

/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez le moteur par :…………………………………………………………………..

TOTAL PAGE 9 :

/ 12 Points

PARTIE A : MODIFICATION DU SYSTEME : (SUITE)
Installez le module de sécurité pour gérer les sécurités dans l’armoire de modification, faites le et expliquez puis refaites l’ensemble de la mise en service fonctionnelle :
Expliquez sous forme de rapport toutes vos manipulations ! (visière + carter)
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL PAGE 10 :

/ 20 Points

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	3

	8


	4

	7


	5

	13


	6

	26


	7

	12


	8

	11


	9


	12


	10


	20

	Note obtenue


	109


	Note finale sur 20 = (20/109) * Note obtenue = 0.18 * Note obtenue


	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-4 : 
Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application
Ouvrage support d’activité :




Date :


Durée :  4  Heures
Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues
(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite
(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage.
	Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage.

Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges.
	· Les paramètres de configuration sont prédéterminés.
	
	

	
	
	· La configuration répond aux exigences fonctionnelles.
	
	

	C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage.

	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. 
	· Les mesureurs sont adaptés.
	
	

	
	
	· Les mesures sont effectuées en toute sécurité.
	
	

	
	
	· Les résultats sont correctement interprétés.
	
	

	
	
	· Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné.
	
	

	C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation.
	
	· Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur
	
	

	C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les possibilités d’évolution de l’installation sont repérées et commentées.
	
	

	C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée.
	
	

	
	
	· La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique.
	
	

	
	Réaliser la modification sur l’application terminale
	· La modification de l’installation correspond à la proposition.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité.  
	
	

	C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation.
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
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