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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	SOUS-SYSTEME POMPAGE



UTILISEZ LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES TOUT AU LONG DU TP !!

MISE EN SITUATION :

On souhaite intervenir sur le sous-système de la station de pompage de la boulangerie industrielle.
PARTIE A : HABILITATION
INTRODUCTION : HABILITATION COMMUNE AUX TROIS PARTIES A, B
CONSIGNES DE SECURITE

CADRE REGLEMENTAIRE:

Dans le cadre de la mise en service ou le dépannage d’un équipement, les locaux, les installations, le matériel, le rôle et le comportement de chacun doivent être conformes aux règles de sécurités en vigueur.

 
Celles-ci sont définies dans le décret du 14 novembre 1988 (relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques) et plus particulièrement dans les articles 23 à 25 et 46 à 51 qu’il convient de connaître.

Il est, en particulier, important de rappeler les consignes concernant les Travaux au voisinage de pièces nues sous tension.

Un travail est dit, effectué au voisinage de pièces nues sous tension lorsque l’intervenant ou les objets qu’il manipule se trouvent à une distance inférieure à 0,30 m, à partir des pièces nues sous tension, mais sans qu’il y ait contact intentionnel avec ses pièces nues.

Par exemple:
· La mise en place ou le retrait d’écrans isolants protecteurs.

· L’usage d’un dispositif de réarmement.

· Dans ce cas, il convient d’appliquer les consignes suivantes:

· Que la nature du travail à effectuer au voisinage des parties nues sous tension soit d’ordre électrique ou non, on se doit d’utiliser les équipements et matériel (pour certains) mise à disposition:

Equipements de protection individuelle (E.P.I)


* Vêtement de travail sec et manches baissées.

* Lunettes de protection anti-UV (lorsqu’il y a risque de projection par suite d’arc).

* Casque isolant et anti-choc ou coiffe isolante.

Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

* Outils isolants en bon état.

Si nécessaire:

* Tapis isolant.

* Cadenas.

* Macaron de consignation

Equipements collectifs de sécurité (E.C.S):

Si nécessaire:

* Ecran de protection.

* Banderole de balisage de zone.

* Pancarte d’avertissement de travaux.
MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE D’ ECLAIRAGE DU POINT DE VUE FONCTIONNEL-FONCTIONNALITE:

SOUS TENSION

Consignes de sécurité :

/1point
Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système de levage !

Fermez la porte du coffret du système de levage automatisé

Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif

Détails des équipements : (cochez les équipements nécessaires correspondant)

/6points
Equipements de protection individuelle (E.P.I) :

Lunettes anti-UV

□


Casque isolant+ écran facial

□


Gants isolants


□


Vêtement de protection

□
Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

Cadenas de consignation
□



Tapis isolant


□
V.A.T



□



Outils isolants


□
Equipements collectifs de sécurité (E.C.S) :

Ecran de protection



□
Balisage de zone (chaînes)


□
Banderole d’avertissement de travaux
□
Branchez le câble d’alimentation sur le côté droit du système en haut de l’armoire et mettre le commutateur rotatif deux positions Q10 sur la position ON ou 1, opération de déconsignation

/1point
A quoi peuvent bien servir ces consignes ?







…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

TOTAL PAGE 3 :
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Questions préliminaires :

1) Quelle est la tension composée U(v) du réseau triphasé de la boulangerie industrielle ainsi que la tension simple V(v) ?
/2points
……………………………………………………………………………………………………………...

2) Qu’est-ce qu’une Habilitation B1V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Qu’est-ce qu’une Habilitation B2V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4) Qu’est-ce qu’une Habilitation BR ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5) Qu’est-ce qu’une Habilitation BC ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6) Où sera installée exactement la station de pompage dans la boulangerie ?
/1point
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 4 :
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PARTIE B : 1- MAINTENANCE CURRATIVE
A) MAINTENANCE CURRATIVE DU SYSTEME :
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MAINTENANCE CURRATIVE DU SYSTEME
SYSTEME DE POMPAGE
COMPTE RENDU D'INTERVENTION DE MAINTENANCE : CURRATIVE

MISE EN SITUATION

Le responsable de votre équipe vous informe que le système de pompage présente un dysfonctionnement

/10points
EXPLIQUER SUCCINCTEMENT LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME :
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
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ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications

	
[image: image7]
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
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ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE  SUITE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications

	
[image: image8]
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
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B) 2- MAINTENANCE PREVENTIVE DU SYSTEME :

Installez le démarreur progressif pour les deux pompes dans l’armoire de modification, faites le et expliquez puis refaites l’ensemble de la mise en service fonctionnelle :
Expliquez sous forme de rapport toutes vos manipulations !
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL PAGE 12 :
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PARTIE B : 3- MAINTENANCE PREVENTIVE (à l’aide des shémas)
2 points par question

Le contacteur maître KM1 permettant de faire fonctionner le système de la station de pompage arrivant en fin de vie ; on vous demande de changer entièrement ce contacteur et donc de refaire le câblage au niveau de cet appareil uniquement :

Procédure : Effectuer donc toutes les étapes et faire constater puis vérifier le fonctionnement
1) Consigner uniquement le départ général, par quel appareil, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………
2) Choisir le contacteur à remplacer :
· Quelle est la tension d’alimentation de la bobine de commande, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………
· Quelle est la tension des contacts NO et NC de la partie commande, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………

· Quelle est la tension des contacts NO de la partie puissance, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………

· Combien faut-il de contact NO dans le circuit de puissance, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………
· Combien faut-il de contact NO et NC dans le circuit de commande, expliquez ?
……………………………………………………………………………………………………………………
3) Choisir l’appareil dans le magasin, avez-vous trouvé le bon appareil, expliquez ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Procédez au changement de l’appareil KM1 et expliquez ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Déconsignez le départ général, puis vérifier son fonctionnement, expliquez ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 13 :
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	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-3 : maintenance d'un ouvrage

Ouvrage support d’activité :




Date :


Durée :  3  Heures
Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues
(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite
(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter, durant toute l’intervention, les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.13 : Réaliser les interventions de maintenance préventive en prenant en compte les contraintes d’environnement et de sécurité.
	
	· L’intervention est correctement effectuée conformément aux prescriptions et gammes opératoires des matériels.
	
	

	C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance.
	Constater le dysfonctionnement.

Émettre les hypothèses relatives au dysfonctionnement.
	· Les informations recueillies sont analysées.
	
	

	
	
	· Une opération de maintenance cohérente est proposée.
	
	

	C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative).
	Vérifier les hypothèses émises.
	· Les éléments défectueux sont identifiés après : constatation, analyse et interprétation, contrôle, localisation, vérification.
	
	

	C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs.
	
	· Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés.
	
	

	C2.15 : Remplacer les éléments défectueux.
	Effectuer la remise en état de l’ouvrage.
	· Les éléments sont remplacés dans le respect des procédures.
	
	

	
	
	· Les éléments sont remplacés dans le respect de la publication NF C-18 510.
	
	

	C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance.
	Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement.
	· La remise en énergie est effectuée dans le respect des procédures de sécurité.
	
	

	C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance.
	Rédiger un compte-rendu d’intervention.
	· Les opérations effectuées sont explicitées à l’utilisateur (et) ou à la hiérarchie.
	
	

	
	
	· Le dossier de l’ouvrage ou l’historique des pannes est complété.
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
	
	
	




















�


















































































































































SOUS-SYSTEME POMPAGE                     MAINTENANCE
                   Dossier ELEVE
Mr V.   SILETE & Mr F. VAZ de OLIVEIRA , M.BENMANSOUR, P.LE MOUEL
 15 / 15

