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             Note
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	SOUS-SYSTEME POMPAGE



UTILISEZ LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES TOUT AU LONG DU TP !!

MISE EN SITUATION :

On souhaite intervenir sur le sous-système de la station de pompage de la boulangerie industrielle.
PARTIE A : CONTROLE
INTRODUCTION : HABILITATION COMMUNE AUX TROIS PARTIES A, C
CONSIGNES DE SECURITE

CADRE REGLEMENTAIRE:

Dans le cadre de la mise en service ou le dépannage d’un équipement, les locaux, les installations, le matériel, le rôle et le comportement de chacun doivent être conformes aux règles de sécurités en vigueur.

 
Celles-ci sont définies dans le décret du 14 novembre 1988 (relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques) et plus particulièrement dans les articles 23 à 25 et 46 à 51 qu’il convient de connaître.

Il est, en particulier, important de rappeler les consignes concernant les Travaux au voisinage de pièces nues sous tension.

Un travail est dit, effectué au voisinage de pièces nues sous tension lorsque l’intervenant ou les objets qu’il manipule se trouvent à une distance inférieure à 0,30 m, à partir des pièces nues sous tension, mais sans qu’il y ait contact intentionnel avec ses pièces nues.

Par exemple:
· La mise en place ou le retrait d’écrans isolants protecteurs.

· L’usage d’un dispositif de réarmement.

· Dans ce cas, il convient d’appliquer les consignes suivantes:

· Que la nature du travail à effectuer au voisinage des parties nues sous tension soit d’ordre électrique ou non, on se doit d’utiliser les équipements et matériel (pour certains) mise à disposition:

Equipements de protection individuelle (E.P.I)


* Vêtement de travail sec et manches baissées.

* Lunettes de protection anti-UV (lorsqu’il y a risque de projection par suite d’arc).

* Casque isolant et anti-choc ou coiffe isolante.

Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

* Outils isolants en bon état.

Si nécessaire:

* Tapis isolant.

* Cadenas.

* Macaron de consignation

Equipements collectifs de sécurité (E.C.S):

Si nécessaire:

* Ecran de protection.

* Banderole de balisage de zone.

* Pancarte d’avertissement de travaux.
MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE POMPAGE DU POINT DE VUE FONCTIONNEL-FONCTIONNALITE:

SOUS TENSION

Consignes de sécurité :

/1point
Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système de Pompage !

Fermez la porte du coffret du système de levage automatisé

Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif

Détails des équipements : (cochez les équipements nécessaires correspondant)

/6points
Equipements de protection individuelle (E.P.I) :

Lunettes anti-UV

□


Casque isolant+ écran facial

□


Gants isolants


□


Vêtement de protection

□
Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

Cadenas de consignation
□



Tapis isolant


□
V.A.T



□



Outils isolants


□
Equipements collectifs de sécurité (E.C.S) :

Ecran de protection



□
Balisage de zone (chaînes)


□
Banderole d’avertissement de travaux
□
Branchez le câble d’alimentation sur le côté droit du système en haut de l’armoire et mettre le commutateur rotatif deux positions Q10 sur la position ON ou 1, opération de déconsignation

/1point
A quoi peuvent bien servir ces consignes ?







…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

TOTAL PAGE 3 :

/8points
Questions préliminaires :

1) Quelle est la tension composée U(v) du réseau triphasé de la boulangerie industrielle ainsi que la tension simple V(v) ?
/2points
……………………………………………………………………………………………………………...

2) Qu’est-ce qu’une Habilitation B1V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Qu’est-ce qu’une Habilitation B2V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4) Qu’est-ce qu’une Habilitation BR ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5) Qu’est-ce qu’une Habilitation BC ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6) Où sera installée exactement la station de pompage dans la boulangerie ?
/1point
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 4 :

/7points
1) MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME:
1-1) MISE EN SERVICE HORS TENSION :

Vérifiez que le câble d’alimentation 3*400V + N + PE est bien débranché (consignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE
Tableau 1 :
       /5points
    tableau2 :            /4points

tableau3 :

/3points

 REGLAGE DE LA POMPE 1 :
[image: image3.emf]
TOTAL PAGE 5 :

/ 13 Points

REGLAGE DE LA POMPE 2 :

Tableau 1 :
       /5points
    tableau2 :            /4points

tableau3 :

/3points

[image: image4.emf]
TOTAL PAGE 6 :

/ 12 Points

1-2) MISE EN SERVICE SOUS TENSION :
Branchez le câble d’alimentation 3*400V + N + PE (déconsignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Tableau 1 :
       /3points

tableau2 :

/1point

[image: image5.emf]
TOTAL PAGE 7 :

/ 11 Points

1-3) FONCTIONNEMENT ET ANALYSE DE L’ARMOIRE A L’AIDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES  (puissance et commande) :
Conditions de départ : 










/ 1 Point
Q1 doit être fermé (puissance)
F1, F2 et F3 doivent être fermés (commande)

Q11 et Q21 doivent être fermés (puissance)
F11 et F21 ne doivent pas être déclenchés (puissance)
Réglages des différentes temporisations : 







/ 2 Points
Mettre la temporisation de KM11 et KM21 sur 1seconde
Mettre la temporisation de KA11 et KA21 sur 5secondes

Vérifiez que le relais thermique F1 n’est pas déclenché
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Les réponses doivent être précises d’où l’intérêt de l’analyse des schémas ; vous pouvez simuler en même temps le fonctionnement avec l’armoire électrique de la station de pompage, pour vérifiez vos propositions de réponses !!!
Questions générales :

Combien y-a-t’il de pompes dans la station de pompage de la boulangerie industrielle ? 
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………..

Par l’intermédiaire de quel composant peut-on démarrer une pompe ? 



/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est la puissance, le courant et la tension de fonctionnement de ce composant ? 
/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………….

Mise sous tension du circuit principal – général du circuit de commande KM1 :
1) Appuyez sur S2, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 8 :

/ 11 Points

DEMMARRAGE DES POMPES PAR DEMARREUR LH4-N206QN7

Mise en fonctionnement de la pompe 1 par M1, circuit de commande KM11 et KM12 :
2) Appuyez sur S4, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-ce que la pompe 1 démarre à plein régime, dès l’impulsion sur S4, expliquez ?

/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mise en fonctionnement de la pompe 2 par M2, circuit de commande KM21 et KM22 :

3) Appuyez sur S5, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?

/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Est-ce que la pompe 2 démarre à plein régime, dès l’impulsion sur S5, expliquez ?

/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêt de la pompe 1 :
4) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt la pompe 1, faites la manipulation et constatez ?

/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêt de la pompe 2 :

5) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt la pompe 2, faites la manipulation et constatez ?

/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêt général du circuit de commande :
6) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt le circuit de commande, faites la manipulation et constatez ?
/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………….
Remise à l’état initiale de l’armoire électrique :
Déverrouillez le bouton d’arrêt général S1

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

TOTAL PAGE 9 :

/ 14 Points
1-4) TABLEAU DE SYNTHESE DE FONCTIONNEMENT DU SOUS SYSTEME POMPAGE :
Conditions préliminaires :
(2 points par ligne)
Q11=Q21=F11=F21=1 (fermés) ; tous les autres composants sont considérés dans leurs états initiaux, ceux du schéma (cmd + pui)
Donnez l’état des différents récepteurs 0 ou 1, ligne après ligne, suivant l’état des différents actionneurs de la commande

	     Récepteurs

Actionneurs
	T1
	KM1
	KM11

1s
	KA11

3-5s
	KM12
	KM21

1s
	KA21

3-5s
	KM22
	H1
	H2
	H3
	M1/P1
	M2/P2

	Q1=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F1 et F2=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F3=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S6=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S5=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TOTAL PAGE 10 :

/ 18 Points

PARTIE C : MESURAGE INDUSTRIEL
MESURAGE DE VALEUR EFFICACE EN COURANT
1) Mesurez le courant absorbé par le moteur 1 de la pompe 1 à vitesse fixe

/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 1 par :…………………………………………………………………..

2) Mesurez le courant absorbé par le moteur 2 de la pompe 2 à vitesse fixe

/6points
Appuyez sur :……………………………………………………………………………….

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 2 par :……………………………………………………………………

TOTAL PAGE 11 :

/ 12 Points

MESURAGE DE PUISSANCE ACTIVE
3) Mesurez la puissance absorbée par le moteur 1 de la pompe 1 à vitesse fixe

/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 1 par :…………………………………………………………………..

4) Mesurez la puissance absorbée par le moteur 2 de la pompe 2 à vitesse fixe

/6points
Appuyez sur :……………………………………………………………………………….

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 2 par :……………………………………………………………………

TOTAL PAGE 12 :

/ 12 Points

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	PARTIE A, B : CONTROLE - MESURAGE


	3

	8

	4

	7

	5

	13

	6

	12

	7

	11

	8

	11

	9

	14

	10


	18

	11


	12

	12


	12

	Note obtenue
	118

	Note finale sur 20 = (20/118) * Note obtenue = 0.17 * Note obtenue
	20


	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-4 : 
Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application
Ouvrage support d’activité :




Date :


Durée :  4  Heures
Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues
(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite
(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage.
	Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage.

Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges.
	· Les paramètres de configuration sont prédéterminés.
	
	

	
	
	· La configuration répond aux exigences fonctionnelles.
	
	

	C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage.

	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. 
	· Les mesureurs sont adaptés.
	
	

	
	
	· Les mesures sont effectuées en toute sécurité.
	
	

	
	
	· Les résultats sont correctement interprétés.
	
	

	
	
	· Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné.
	
	

	C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation.
	
	· Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur
	
	

	C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les possibilités d’évolution de l’installation sont repérées et commentées.
	
	

	C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée.
	
	

	
	
	· La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique.
	
	

	
	Réaliser la modification sur l’application terminale
	· La modification de l’installation correspond à la proposition.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité.  
	
	

	C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation.
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
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Remarques sur la mise en service :





Quels sont les différents réglages que l’on peut faire avec le démarreur progressif LH4-N206QN7 ?


/6points


………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





T1





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]
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