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TP SERIE 1.4

ZONE D’INITIATION logiciel x-relais

ANNEE 20…..-20…..
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

ETUDE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

TGBT ET SCHEMAS DOMESTIQUE

DUREE : 8h

DOSSIER REPONSES

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER :
1) D’après le dossier ressource ou annexe en fin de TP et d’après le cahier des charges de l’appartement donner la référence du câble d’alimentation alimentant en énergie électrique l’appartement ?

……………………………………………………………………………………………………………………...

2)Explicitez chacune des références de ce câble d’après le dossier annexe, tableau des câbles et conducteurs ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)On désire réaliser le TGBT (Tableau Général Basse Tension) de l’appartement, d’après le cahier des charges ou mise en situation quelle est la surface d’un studio ou appartement de ce type ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4)En fonction du dossier annexe et de la surface de l’appartement, donner la structure du TGBT à réaliser ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eclairage :

5)A l’aide du cahier des charges, des descriptifs des différentes pièces et des schémas architecturaux remplir le tableau suivant le but étant de comptabiliser le nombre de points lumineux?

Remarque : On considère que la sonnerie est considérée comme un circuit éclairage


        On considère qu’une prise commandée est considérée comme un circuit éclairage

	PIECE CONSIDEREE


	Points lumineux intérieurs à la pièce

et préciser le montage

(sa,vv,da,télérupteur etc………..)
	Points lumineux de la Salle de Bain (salle d’eau) et préciser le montage

(sa,vv etc…………)

	Entrée et couloir


	
	

	Salle de bain et wc


	
	

	Salon


	
	

	Cuisine


	
	

	Chambre


	
	

	TOTAL


	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après Promotelec

TOTAL divisé par 5
	
	


Volet roulant :

6) Le volet roulant sera protégé par un disjoncteur seul, soit 1 disjoncteur

Prises non-commandées :

7) A l’aide du cahier des charges, des descriptifs des différentes pièces et des schémas architecturaux remplir le tableau suivant le but étant de comptabiliser le nombre de prises non-commandées?

Remarque : On ne comptabilise pas les prises spécialisées en attente d’un appareil électroménager

	PIECE CONSIDEREE


	Prises non-commandées intérieures à la pièce


	Prises non-commandées de la Salle de Bain (salle d’eau)



	Entrée et couloir

Et TGBT


	
	

	Salle de bain et wc


	
	

	Salon


	
	

	Cuisine


	
	

	Chambre


	
	

	TOTAL


	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après Promotelec

TOTAL divisé par 5
	
	


Prises spécialisées :

8) A l’aide du cahier des charges, des descriptifs des différentes pièces et des schémas architecturaux remplir le tableau suivant le but étant de comptabiliser le nombre de prises spécialisées?

Remarque : On ne peut brancher qu’une seule prise spécialisée par disjoncteur

	PIECE CONSIDEREE


	Prises spécialisées intérieures à la pièce


	Prises spécialisée de la Salle de Bain (salle d’eau)



	Entrée et couloir


	
	

	Salle de bain et wc


	
	

	Salon


	
	

	Cuisine


	
	

	Chambre


	
	

	TOTAL


	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après promotelec

TOTAL divisé par 1
	
	


Chauffage électrique :

9) A l’aide du cahier des charges, des descriptifs des différentes pièces et des schémas architecturaux remplir le tableau suivant le but étant de comptabiliser le nombre de convecteurs en fonction de leur puissance?

	PIECE CONSIDEREE


	Convecteur électrique

De la pièce considérée
	Convecteur de la salle de bain (salle de bain)

	Entrée et couloir


	
	

	Salle de bain et wc


	
	

	Salon


	
	

	Cuisine


	
	

	Chambre


	
	

	TOTAL


	
	

	Nombre de disjoncteurs

D’après promotelec

TOTAL divisé par 1
	
	


10) Pour l’étude de l’appartement on retiendra les associations de disjoncteur suivant :

REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS :
On utilise les regroupements suivants pour l’éclairage et les prises non commandées 10/16A,prises spécialisées et chauffage :

	TYPE DE GROUPE OU DEPART (disjoncteur)
	ASSOCIATION DES PIECES

	Q2 DIFF


	Disjoncteur différentiel type AC calibre 25A et IDN = 30mA 

	Eclairage Q32

	SALON / CUISINE (7 points d’utilisation) 

	Eclairage Q 31

	CHAMBRE (7 points d’utilisation)

	Eclairage Q 21

	SDB / WC / ENTREE / COULOIR (4 points d’utilisation)

	Q3 DIFF


	Disjoncteur différentiel type A calibre 40A et IDN = 30mA

	Prises 10/16A Q22


	SDB / WC / ENTREE / COULOIR / TGBT (7 points d’utilisation)

	Prises 10/16A Q33

	SALON / CUISINE (8 points d’utilisation)

	Prises 10/16A Q34

	CHAMBRE (4 points d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A Q23


	LAVE VAISSELLE

	Prise spécialisée 20A Q36


	Sèche Linge ou Lave-Linge

	Prise spécialisée 32A Q37


	Plaques électriques

	Prise spécialisée 20A Q25 (puissance) et Q26 (commande) 2A


	Chauffe-Eau

	Prise spécialisée 20A Q27


	Congélateur Réfrigérateur

	Chauffage Q24  (500W)


	SDB

	Chauffage Q35  (4*500=2000W)


	Cuisine / Salon / Entrée / Couloir / Chambre

	Q1 DIFF (DB)

Disjoncteur de branchement


	Disjoncteur différentiel type S calibre 45A et IDN = 500mA


POUR TOUS LES SCHEMAS UTILISER LES COULEURS REGLEMENTAIRE DE SCHEMA

11) Etablir le schéma développé de l’éclairage SDB / WC / ENTREE / COULOIR (4 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Eclairage Q 21. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SDB / WC
……………………………………………………………………………………………………………………

ENTREE / COULOIR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

SCHEMA DEVELOPPE :
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12) Etablir le schéma développé des prises non-commandées SDB / WC / ENTREE / COULOIR / TGBT (7 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Prises Q 22. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SDB / WC
……………………………………………………………………………………………………………………

ENTREE / COULOIR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TGBT (ou Tableau de répartition dans la GTL Gaine Technique du Logement)

……………………………………………………………………………………………………………………...

SCHEMA DEVELOPPE :
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13) Etablir le schéma développé de la prise spécialisée Lave-Vaisselle CUISINE (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur Prise Spécialisée Q 23. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CUISINE

……………………………………………………………………………………………………………………
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14) Etablir le schéma développé du chauffage par convecteur de la SALLE DE BAIN / WC (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur chauffage Q 24. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SALLE DE BAIN / WC
……………………………………………………………………………………………………………………
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15) Etablir le schéma développé de la prise spécialisée Réfrigérateur-Congélateur CUISINE (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur chauffage Q 27. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CUISINE

……………………………………………………………………………………………………………………
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16) Etablir le schéma développé de la prise spécialisée du Chauffe-eau par contacteur HC heures creuses et HP heures pleines SDB / WC (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur de commande Q 26 et le disjoncteur de puissance Q25. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SDB / WC

……………………………………………………………………………………………………………………
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17) Etablir le schéma développé de l’éclairage de la CHAMBRE (7 pointS d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q31. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CHAMBRE

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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18) Etablir le schéma développé de l’éclairage de SALON et de la CUISINE (7 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q32. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SALON

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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19) Etablir le schéma développé des prises non-commandées SALON CUISINE (8 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q33. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SALON

……………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE

…….……………………………………………………………………………………………………………...

[image: image11.wmf]Q33

PH

N

PE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7







P8

20A

Prises non-commandées salon-cuisine

2.5mm²

PE

SALON

CUISINE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE


20) Etablir le schéma développé des prises non-commandées CHAMBRE (4 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q34. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CHAMBRE

……………………………………………………………………………………………………………………
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21) Etablir le schéma développé du chauffage par convecteur de la CHAMBRE / CUISINE / SALON / COULOIR  (4 points d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q35. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CHAMBRE

……………………………………………………………………………………………………………………

CUISINE
……………………………………………………………………………………………………………………

SALON
……………………………………………………………………………………………………………………

COULOIR
……………………………………………………………………………………………………………………
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22) Etablir le schéma développé de la prise spécialisée Lave-Linge ou Sèche-Linge SDB / WC (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q36. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

SDB / WC
……………………………………………………………………………………………………………………
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23) Etablir le schéma développé de la prise spécialisée Plaques Electriques CUISINE (1 point d’utilisation) protégé par le disjoncteur Q37. (En préparation papier puis sur le logiciel X-RELAIS)
DESCRIPTIF :

CUISINE
……………………………………………………………………………………………………………………
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
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Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


