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TP: L’ENTREE COULOIR

CELLULE 3D (SUJET 1: ENTREE COULOIR)
DOSSIER REPONSES
NOM :          


PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :
BAC PRO: 2ND ELEEC
ANNEE 20…..-20…..
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

DUREE : 8h

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

I) BAREME DE NOTATION :
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REALISATION D'UNE INSTALLATION 45
Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier Technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

sur 2 points/
………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?













sur 2 points/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : (à remplir au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?













sur 2 points/

	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage : Télérupteur et Sonnerie-Sonnette 

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?








sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?





sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.



(schéma unifilaire ) sur 11 points/










(câblage )sur 25 points/

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?
sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..











sur 6 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q11 Ecl

Télérupteur


	
	Q12 ouvert

et

Q13 ouvert

Avec lampes

BPs=1

Bobine TL=0/1
	Aval de Q11

Puis

Amont de Q11
	
	

	Q11 Ecl

Sonnerie
	
	Q12 ouvert

et

Q13 ouvert

BP1=1
	Aval de Q11

Puis

Amont de Q11
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION


sur 1 point/

Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











sur 2 points/

	Nature du circuit
	Action à réaliser
	Résultat

	Q11 Ecl fermé

Circuit Sonnerie
	Q12 et Q13 ouverts

BP1=1
	

	Q11 Ecl fermé

Circuit télérupteur
	Q12 et Q13 ouverts

BP2=1 ; BP3=1 ; BP4=1
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?






sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.










(schéma unifilaire ) sur 4.5 points/

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION











sur 3 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q12 Prises


	
	Q11 ouvert

et

Q13 ouvert

Pas de récepteur
	Aval de Q12

Puis

Amont de Q12
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION


sur 1 point/

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











sur 1 point/

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q12 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q11 et Q13 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?






sur 1 point/

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.










(schéma unifilaire) sur 1.5 points/

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION











sur 3 points/

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q13 Chauffage


	
	Q11 ouvert

et

Q12 ouvert

Convecteur connecté


	Aval de Q13

Puis

Amont de Q13
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION


sur 1 point/

Chauffage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











sur 1 point/

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q13 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q11 et Q12 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6) Décâblage :











sur 2 points/

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Rangement du matériel :











sur 2 points/

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Balayage de la zone de travail :











sur 2 points/

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
A) BAREME DE NOTATION



(*0.197)


TOTAL

/18










TOTAL

/91
Partie 1,2


sur 14 points /

Partie 3



sur 49 points /

Partie 4



sur 12.5 points /

Partie 5



sur 9.5 points /

Partie 6,7,8


sur 6 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

SCHEMA DEVELOPPE POUR LE ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE ET EFFECTUER LE CABLAGE
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SCHEMA UNIFILAIRE POUR L’AIGUILLAGE DES CONDUCTEURS : Eclairage et sonnerie
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 SCHEMA UNIFILAIRE POUR L’AIGUILLAGE DES CONDUCTEURS : Prises et Chauffage
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
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Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


