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TP 1.1: LE SALON

CELLULE 3D (SUJET 3 : SALON)
DOSSIER REPONSES
  NOM :          


PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :
BAC PRO : 2nd ELEEC
ANNEE 2009-2010
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

DUREE : 7h

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550)
I) BAREME DE NOTATION :
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REALISATION D'UNE INSTALLATION

Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier Technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?
sur 2 points /

………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?












sur 2 points /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : ( à remplir au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?












sur 10 points /
	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit éclairage : télévariateur 

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.








(schéma unifilaire) sur 9 points /

(câblage) sur 25 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?


sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

(tableau) sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q31 Ecl

Télévariateur


	
	Q32 ouvert

Q33 ouvert

Q34 ouvert

Avec lampes

BPs=1


	Aval de Q31

Puis

Amont de Q31
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point /

Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR


(tableau) sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q31 Ecl fermé

Télévariateur
	Q32, Q33 et Q34 ouverts

BP1=1 ; BP2=1
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit volet roulant :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le volet roulant d’après le schéma développé ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le circuit volet roulant, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit volet roulant, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.












sur 4 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q32 

Volet Roulant


	
	Q31 ouvert

Q33 ouvert

Q34 ouvert

S=1
	Aval de Q32

Puis

Amont de Q32
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point /

Volet Roulant :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q32 fermé

Circuit volet roulant


	Q31 ; Q33 et Q34 ouverts

S=montée

Puis

S=descente
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.
sur 4.5 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q33 Prises


	
	Q31 ouvert

Q32 ouvert

Q34 ouvert

Pas de récepteur
	Aval de Q33

Puis

Amont de Q33
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



sur 1 point /

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR












sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q33 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q31 ; Q32 et Q34 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.












sur 1.5 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION












sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q34 Chauffage


	
	Q31 ouvert

Q32 ouvert

Q33 ouvert

Convecteur connecté
	Aval de Q34

Puis

Amont de Q34
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



sur 1 point /

Chauffage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR












sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q34 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q31 ; Q32 et Q33 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


Essayer l’ensemble des circuits en même temps.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Décâblage :









sur 2 points /

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Rangement du matériel :







sur 2 points /

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
9) Balayage de la zone de travail :






sur 2 points /

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
A) BAREME DE NOTATION



(*0.185)


TOTAL

/18










TOTAL

/97
Partie 1,2


sur 14 points /
Partie 3



sur 43 points /
Partie 4



sur 12 points /
Partie 5



sur 12.5 points /
Partie 6



sur 9.5 points /
Partie 7,8,9


sur 6 points /
B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

SCHEMA DEVELLOPE DOCUMENT RESSOURCE POUR LE CABLAGE
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PLAN DE PASSAGE DES GAINES TELEVARIATEUR ET VOLET ROULANT POUR ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE
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PLAN DE PASSAGE DES GAINES PRISES N-C ET CHAUFFAGE POUR ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
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