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TP SERIE 1.1
CELLULE 3D
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REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

SUJET 3 : SALON

DUREE : 8h

BAREME DE NOTATION
ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

BAREME DE NOTATION : (partie câblage)
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REALISATION D'UNE INSTALLATION

Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :


A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/63+12+12.5+9.5=97
(*0.154)

TOTAL

/15
1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?


sur 2 points /
Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser
et quels sont les montages domestique abordés ?





sur 2 points /
2) Préparation du matériel nécessaire :

Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ? 




sur 10 points /

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit éclairage : télévariateur 

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?












sur 1 point /

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?












sur 1 point /

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

Procédez au câblage du circuit éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.
(schéma unifilaire) sur 9 points /

(câblage) sur 25 points /

7) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?



sur 1 point /

(tableau) sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q31 Ecl

Télévariateur


	
	Q32 ouvert

Q33 ouvert

Q34 ouvert

Avec lampes

BPs=1
	Aval de Q31

Puis

Amont de Q31
	
	


8) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :









sur 1 point /

9) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
(tableau) sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q31 Ecl fermé

Télévariateur
	Q32, Q33 et Q34 ouverts

BP1=1 ; BP2=1
	


10) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.



sur 2 points /

11) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur.


sur 2 points /

12) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.











sur 2 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20

A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/63+12+12.5+9.5=97
(*0.154)

TOTAL

/15
4) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit volet roulant :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le volet roulant d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le circuit volet roulant, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?






sur 1 point /

Procédez au câblage du circuit volet roulant, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.









sur 4 points /

7) Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q32 

Volet Roulant


	
	Q31 ouvert

Q33 ouvert

Q34 ouvert

S=1
	Aval de Q32

Puis

Amont de Q32
	
	


8) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Volet Roulant :









sur 1 point /

9) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q32 fermé

Circuit volet roulant
	Q31 ; Q33 et Q34 ouverts

S=montée Puis S=descente
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/63+12+12.5+9.5=97
(*0.154)

TOTAL

/15
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.
sur 4.5 points /

7) Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q33 Prises


	
	Q31 ouvert

Q32 ouvert

Q34 ouvert

Pas de récepteur
	Aval de Q33

Puis

Amont de Q33
	
	


8) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Prises :










sur 1 point /

9) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q33 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q31 ; Q32 et Q34 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/63+12+12.5+9.5=97
(*0.154)

TOTAL

/15
6)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.

sur 1.5 points /


7) Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q34 Chauffage


	
	Q31 ouvert

Q32 ouvert

Q33 ouvert

Convecteur connecté
	Aval de Q34

Puis

Amont de Q34
	
	


8) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Chauffage :










sur 1 point /

9) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q34 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q31 ; Q32 et Q33 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20






              / 20








Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
Résidence Universitaire LES PYRAMIDES - Moissy Cramayel
2 / 6
Lycée Professionnel La Mare Carrée
Moissy Cramayel


