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COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550)
I) BAREME DE NOTATION :
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REALISATION D'UNE INSTALLATION

Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier Technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?
sur 2 points /

………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?












sur 2 points /

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : ( à remplir au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?












sur 10 points /
	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit éclairage : double allumage DA 

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.








(schéma unifilaire) sur 8 points /

(câblage) sur 25 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?


sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

(tableau) sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q41 Ecl

Double
Allumage

	
	Autres Q ouverts
Avec lampes

SA1=1

SA2=1
	Aval de Q41

Puis

Amont de Q41
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point /

Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR


(tableau) sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q41 Ecl fermé

Double Allumage
	Autres Q ouverts

SA1=1
SA2=1
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit vmc : Ventilation Mécanique Contrôlée  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le volet roulant d’après le schéma développé ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?










sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le circuit volet roulant, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit volet roulant, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.












sur 6 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q42 

VMC

	
	Autres Q ouverts
Vmc raccordée
Svmc = 1 Pv
Puis

Svmc = 1 Gv
	Aval de Q42

Puis

Amont de Q42
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION




sur 1 point /

VMC :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q42 fermé

Circuit VMC

	Autres Q ouverts

S vmc = 1 Petite vitesse
Puis

S vmc = 1 Grande vitesse
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5,6,7)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits prises spécialisées Lave-Vaisselle, Cuisinière ou plaques électriques et Réfrigérateur-Congélateur :  

Quels sont les noms ou repères des disjoncteurs magnéto-thermique pour le L-V, la Cuisinière et le Frigo-Congélateur d’après le schéma développé ?





sur 1,5 points /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les calibres « des courants assignés » de ces disjoncteurs, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier réponses ?







sur 1,5 points /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelles sont les sections S en mm² des conducteurs afin de câbler ces trois circuits, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier réponses ?





sur 1,5 points /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage de ces trois circuits, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, pour se faire établir le schéma unifilaire avec le schéma développé et les documents de passage des gaines ou schéma unifilaire en fin de dossier réponses.










(schéma unifilaire) sur 4.5 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION











(le tableau) sur 4.5 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q43,44,45 Prises
Spécialisées
Lave-vaisselle
Cuisinière

Frigo-congé

Ouvert/fermé
	
	Autres 

Q ouverts

Pas de récepteur
	Aval de Q43,44,45
Puis

Amont de Q43,44,45
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



sur 1 point /

Prises spécialisées Lave-vaisselle, Cuisinière et Frigo-congélateur:

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR












sur 1,5 points /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q43,44,45 Prises
Spécialisées
Lave-vaisselle

Cuisinière

Frigo-congé

fermé
	Autres Q ouverts

Récepteur connecté
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.
sur 4.5 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION

sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q46 Prises


	
	Autres Q ouverts
Pas de récepteur
	Aval de Q46
Puis

Amont de Q46
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



sur 1 point /

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR












sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q46 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Autres Q ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
9)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé, en fin de dossier réponses.












sur 1.5 points /

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION












sur 3 points /

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q47 Chauffage


	
	Autres Q ouverts
Convecteur connecté
	Aval de Q47
Puis

Amont de Q47
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION



sur 1 point /

Chauffage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR












sur 1 point /

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q47 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Autres Q ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


Essayer l’ensemble des circuits en même temps.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
10) Décâblage :









sur 2 points /

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
11) Rangement du matériel :







sur 2 points /

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
12) Balayage de la zone de travail :






sur 2 points /

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
A) BAREME DE NOTATION



(*0.157)


TOTAL

/18










TOTAL

/114
Partie 1,2


sur 14 points /
Partie 3



sur 42 points /
Partie 4



sur 14 points /
Partie 5,6,7


sur 16 points /
Partie 8



sur 12.5 points /
Partie 9



sur 9.5 points /
Partie 10,11,12


sur 6 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

SCHEMA DEVELLOPE DOCUMENT RESSOURCE POUR LE CABLAGE
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LA CUISINE
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PLAN DE PASSAGE DES GAINES TELEVARIATEUR ET VOLET ROULANT POUR ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE
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PLAN DE PASSAGE DES GAINES PRISES N-C ET CHAUFFAGE POUR ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE
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CUISINE





DA, VMC, Prises N-C, Prises Spécialisées et Chauffage
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