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CCF EP2.1
SUJET 5 : LA CHAMBRE

CELLULE 3D (SUJET 5: CHAMBRE)
DOSSIER REPONSES
NOM :          


PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :
BEP 1 AN : TBEP1 ELT
ANNEE 2008-2009
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

DUREE : 8h

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550)
I) BAREME DE NOTATION :
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Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier technique)
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

sur 2 points/
………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?













sur 2 points/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire : (à remplir au fur et à mesure de la réalisation)
Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?













sur 10 points/
	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage : Va-et-Vient et Double Allumage

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?








sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?





sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe, établir pour cela le schéma unifilaire à l’aide su schéma développé et des documents d’implantation en fin de dossier réponses.









(schéma unifilaire) sur 14 points/









(câblage) sur 25 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?
sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..











sur 6 points/
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q51 Ecl

Va-et-vient


	
	Q52 ouvert

Q53 ouvert

Avec lampes

Vv1=1

Vv2=1
	Aval de Q51

Puis

Amont de Q51
	
	

	Q51 Ecl 

Double

Allumage


	
	Q52 ouvert

Q53 ouvert

Avec lampes

DA=1

(sa1=1et a2=1)
	Aval de Q51

Puis

Amont de Q51
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION


sur 1 point/
Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 2 points/
	Nature du circuit
	Action à réaliser
	Résultat

	Q51 Ecl fermé

Va-et-vient 


	Q52, Q53 ouverts

Vv1=1 puis Vv1=0

Vv2=1 puis Vv2=0 puis

Vv1=1 ;Vv2=1 ;Vv1=0 ;Vv2=0
	

	Q51 Ecl fermé

Double Allumage


	Q52, Q53 ouverts

Sa1=1 puis Sa1=0

Puis Sa2=1 puis Sa2=0
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?








sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?








sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?






sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, établir pour cela le schéma unifilaire à l’aide su schéma développé et des documents d’implantation en fin de dossier réponses.










(schéma unifilaire) sur 4.5 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION











sur 3 points/
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q52 Prises


	
	Q51 ouvert

Q53 ouvert

Pas de récepteur


	Aval de Q52

Puis

Amont de Q52
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION


sur 1 point/
Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point/
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q52 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q51 ; Q53 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?







sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?





sur 1 point/
………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, établir pour cela le schéma unifilaire à l’aide su schéma développé et des documents d’implantation en fin de dossier réponses.










(schéma unifilaire) sur 1.5 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Tests de court-circuit : HORS TENSION










sur 3 points/
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q53 Chauffage


	
	Q51 ouvert

Q52 ouvert

Convecteur connecté


	Aval de Q53

Puis

Amont de Q53
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION

sur 1 point/
Chauffage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR
sur 1 point/
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q53 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q51 ; Q52 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


Essayer l’ensemble des circuits en même temps.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.











sur 2 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur











sur 2 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.











sur 2 points/
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
A) BAREME DE NOTATION



(*0.191)


TOTAL

/18










TOTAL

/94
Partie 1,2


sur 14 points /

Partie 3



sur 52 points /

Partie 4



sur 12.5 points /

Partie 5



sur 9.5 points /

Partie 6,7,8


sur 6 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1
C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =






/20

SCHEMA DEVELOPPE AFIN D’ETABLIR LES SCHEMAS UNIFILAIRES ET REALISER LE CABLAGE:
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES AFIN D’ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE:

Eclairage par va-et-vient et double allumage 
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Prises et Chauffage
AFIN D’ETABLIR LE SCHEMA UNIFILAIRE :
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
Résidence Universitaire LES PYRAMIDES - Moissy Cramayel            3 / 10
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


