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I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :

	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Réalisation Habitat Résidence Universitaire

Les Pyramides TP Chambre Appt 101 
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd BEP T

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Structure ou Cellule 3D


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Avoir suivi  et réaliser les TP découverte sur le thème du Pavillon de Mr Ducastel, sur les montage de base en domestique

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du descriptif d'une situation professionnelle, 

On donne sur un support papier :

- La documentation technique,

- Les schémas et plans type,

- La liste des matériels,

3) On vous demande : on demande

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l'opération.

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

C2.1 : Organiser son poste de travail.

4) On exige :

Les éléments retenus doivent permettre l'exécution de la réalisation de l’installation : Fonctionnelle, constructive.


	Fonctions et Tâches :

F1 : ORGANISATION

T1.1 : Utiliser sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l'opération.

T1.2 : Intégrer les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

T1.3 : Préparer et vérifier le matériel

T1.4 : Organiser le poste de travail ou le chantier.
Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique de l'installation.

- Description structurelle des installations.

S6 : Représentation graphique et modélisation. 

S6-1 : Descripteurs :

Schémas électriques :

- Représentation graphique normalisée (schémas unifilaires, multifilaires, développés et de raccordements).

- Repérage des schémas.

Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétences:C1.1 C1.2 

Capacité : C2: EXECUTER

Compétence : C2.1 



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 8h


	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Réalisation Habitat Résidence Universitaire

Les Pyramides TP Chambre Appt 101 
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd BEP T

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Structure ou Cellule 3D


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Avoir suivi  et réaliser les TP découverte sur le thème du Pavillon de Mr Ducastel, sur les montage de base en domestique

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du dossier technique d'une installation,

On donne :

- Le support de réalisation,

- La documentation technique,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi, 

- Les méthodes de câblage et les techniques de connexion,

- Les conditions de séparation des différents circuits sont explicitées,

- Les consignes relatives à la sécurité des personnes et des biens,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Les normes et les prescriptions.

3) On vous demande : on demande

C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage.

C2.3 : Réaliser les opérations mécaniques ne mettant en œuvre des outillages simples

C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de l'équipement.

C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels. (Courants faibles, Courants forts).

C2.6 :Repérer les éléments, les conducteurs.

4) On exige :

En suivant la procédure de câblage de réaliser l’ensemble de l’installation électrique


	Fonctions et Tâches :

F2 : REALISATION

T2.1 : Façonner les canalisations, les supports.

T2.2 : Implanter, poser les appareils et les matériels.

T2.3 : Identifier les éléments…

T2.4 : Câbler les éléments.

T2.5 : Mettre en œuvre les opérations mécaniques

T2.6 : Vérifier la qualité des travaux
Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques.

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique  de l'installation.

- Description structurelle des installations.

Compétences :

Capacité : C2 : EXECUTER

Compétences : C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 8h


	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Réalisation Habitat Résidence Universitaire

Les Pyramides TP Chambre Appt 101 
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd BEP T

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Structure ou Cellule 3D


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités :


	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Utilisation d’un ohmmètre et d’un contrôleur de différentiel

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du dossier technique d'une installation,

On donne :

- L’installation ou l’équipement,

- La documentation technique,

- Les notices des appareils,

- Les procédures relatives à la mise en service et à l’exploitation,

- Les extraits significatifs du dossier technique,

- Les appareils de mesures appropriés,

- Les fiches de test,

- Les Equipements de Protection Individuelles adaptés aux risques.

3) On vous demande : on demande

C1.4 : Sélectionner les informations permettant de régler et tester toute l’installation.

C2.8 : Configurer les matériels.

C2.9 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation (Tension) et Effectuer les essais.

C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique.

C3.4 : Identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la Basse Tension au regard du référentiel de certification.

C4.5 : Contribuer à la réception de l’équipement.

4) On exige :

Les réglages sont conformes aux prescriptions du dossier technique.

Le paramétrage réalisé est conforme.

Les procédures sont respectées.

Les règles de sécurité sont respectées.

	Fonctions et Tâches :

F3 : MISE EN SERVICE

T3.1 : Vérifier la concordance avec le dossier de réalisation.

T3.2 : Régler, Paramétrer et Configurer les différents organes de l'installation.

T3.3 : Tester l'installation suivant les spécifications techniques prédéfinies.

T3.4 : Participer à la réception de l'équipement.

Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1: Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique de l'installation.

Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétences:C1.4

Capacité : C2 : EXECUTER

Compétences : C2.8 C2.9 C2.10

Capacité : C3 : JUSTIFIER

Compétences : C3.4

Capacité : C4 : COMMUNIQUER

Compétences : C4.5



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 8h


II) MISE EN SITUATION :

Sur les communes de MOISSY CRAMAYEL et LIEUSAINT, il existe depuis le début des années 90

un Institut Universitaire Professionnalisé IUP et un Institut Universitaire de Technologie IUT.

Pour accueillir l’ensemble de ses étudiants, il n’existe qu’une seule Résidence Universitaire ; la Résidence « Alfred SYSLEY » à MOISSY CRAMAYEL (77550).

Depuis cette année 2008, et à partir de janvier ; le Crous de Créteil et la commune lancent le projet de construction d’une nouvelle Résidence Universitaire « LES PYRAMIDES », d’une capacité de 120 studios de 20m².

L’installation électrique des différents studios est laissée à la charge de l’entreprise TOUTELEC pour TOUTELECTRIQUE. Afin de promouvoir la filière du BEP des « Métiers de l’électrotechnique » ; l’entreprise a décidé de prendre des élèves du Lycée La Mare Carrée à Moissy Cramayel en stage, pour le mois de juin 2009.

Afin d’être opérationnels, les élèves stagiaires, seront formés en grandeur réelle au Lycée et au cours de leur 

de formation, dans un espace 3D reflétant les futurs appartements de la résidence.

Chaque studio de 20m² est composé de la façon suivante :

Une entrée et un couloir

Un coin cuisine

Un coin repas ou salon

Une chambre

Une salle de bain
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III) CAHIER DES CHARGES :

Le plan de l’espace 3D du Lycée étant définit de la façon suivante :

ZONE 1 : L’entrée et le couloir de l’appartement 101 (appt 01 de l’étage ou niveau 1) 

ZONE 2 : La salle de bain et les WC

ZONE 3 : Le salon

ZONE 4 : La cuisine

ZONE 5 : La chambre

Schéma de disposition :
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On a décomposé l’installation électrique du studio en cinq zones distinctes avec cinq coffrets distincts, correspondant chacun, à une pièce. 

On s’intéresse ici à la zone 5, soit la chambre de l’appartement 101.

Descriptif :

Un montage va-et-vient (vv1 et vv2) commandant 2 points lumineux centraux L3 et L4

Un montage double allumage DA (sa1 et sa2) : sa1 commandant L1 et L2 en appliques et

sa2 commandant une prise commandée P

Un montage composé de 2 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation P1 et P3

Un montage avec un convecteur électrique

IV) SCHEMA ARCHITECTURAL : Eclairage central par va-et-vient et par double allumage
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IV) SCHEMA ARCHITECTURAL : Prises et Chauffage
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V) SCHEMA DEVELOPPE :
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VI) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES :

Eclairage par va-et-vient et double allumage 
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VII) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Prises et Chauffage
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VIII) TGBT ZONE 5 ET BOITE DE DERIVATION :

Tableau de répartition zone 5 : Disposition des différents circuits à respecter
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Boîte de dérivation zone 5 : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter
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IX) LISTE DU MATERIEL :

	Désignation
	Fabricant
	Référence
	Quantité
	Prix HT ou TTC

	Convecteur électrique de 1000W
	Atlantic
	
	1
	

	Prise de courant

2P+T 10/16A
	LEGRAND
	
	5
	

	Va-et-vient


	LEGRAND
	
	2
	

	Lampe ou Point lumineux


	LEGRAND
	
	4
	

	Double Allumage


	LEGRAND
	
	1
	

	Disjoncteur 10A Q51


	LEGRAND
	
	1
	

	Disjoncteur 10A Q52


	LEGRAND
	
	1
	

	Disjoncteur 20A Q53


	LEGRAND
	
	1
	

	TGBT 13 Modules


	LEGRAND
	
	1
	

	Boîte de dérivation


	LEGRAND
	
	1
	

	Boîte batik diamètre 65mm


	LEGRAND
	
	10
	

	Gaine ICTA diamètre 16mm


	Arnould
	
	50m
	

	Gaine ICTA diameter 20mm 


	Arnould
	
	50m
	

	Conducteur

HO7 V-U 1.5 mm²
	Pirelli
	
	Rouge, bleu, v/j

Et autres
	

	Conducteur

HO7 V-U 2.5mm²
	Pirelli
	
	Rouge, bleu, v/j
	

	Disjoncteur différentiel

25A Qdiff 3
	LEGRAND
	
	1
	

	Bornes de raccordements ou bornier d’alimentation
	LEGRAND
	
	Ph, N, PE
	

	Aiguille ou tire-fil


	Langlois

Robur
	
	10m/20m
	


X) ANNEXES :
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Nom :

Prénom :

Date :

Classe :

Groupe :
FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : APPARTEMENT 101 RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES


- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.
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Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le TGBT (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !
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