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COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

BAREME DE NOTATION : (partie câblage)
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REALISATION D'UNE INSTALLATION 45

Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :



CLASSE/GR :


A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/ 72+12.5+9.5=94
(*0.160)

TOTAL

/15
1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?




sur 2 points /
Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?

sur 2 points /
2) Préparation du matériel nécessaire :

Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?







sur 10 points /
3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage : Va-et-Vient et Double Allumage

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?
sur 1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?
sur 1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?













sur 1 point /
Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; pour se faire établir d’abord le schéma unifilaire correspondant.



(schéma unifilaire) sur 14 points /











(câblage) sur 25 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?





sur 1 point /











(tableau) sur 6 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q51 Ecl

Va-et-vient


	
	Q52 ouvert

Q53 ouvert

Avec lampes

Vv1=1

Vv2=1
	Aval de Q51

Puis

Amont de Q51
	
	

	Q51 Ecl 

Double

Allumage


	
	Q52 ouvert

Q53 ouvert

Avec lampes

DA=1

(sa1=1 et sa2=1)
	Aval de Q51

Puis

Amont de Q51
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :










sur 1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











(tableau) sur 2 points /
	Nature du circuit
	Action à réaliser
	Résultat

	Q51 Ecl fermé

Va-et-vient 


	Q52, Q53 ouverts

Vv1=1 puis Vv1=0

Vv2=1 puis Vv2=0 puis

Vv1=1 ;Vv2=1 ;Vv1=0 ;Vv2=0
	

	Q51 Ecl fermé

Double Allumage


	Q52, Q53 ouverts

Sa1=1 puis Sa1=0

Puis

Sa2=1 puis Sa2=0
	


9) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.





sur 2 points /
10) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur.




sur 2 points /
11) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.
sur 2 points /
B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)




TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/ 72+12.5+9.5=94
(*0.160)

TOTAL

/15
4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?









sur 1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /
Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; pour se faire établir d’abord le schéma unifilaire correspondant.

sur 4.5 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION












sur 3 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q52 Prises


	
	Q51 ouvert

Q53 ouvert

Pas de récepteur


	Aval de Q52

Puis

Amont de Q52
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Prises :









sur 1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q52 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q51 ; Q53 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/ 72+12.5+9.5=94
(*0.160)

TOTAL

/15
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?









sur 1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









sur 1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







sur 1 point /
Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; pour se faire établir d’abord le schéma unifilaire correspondant.
sur 1.5 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION












sur 3 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q53 Chauffage


	
	Q51 ouvert

Q52 ouvert

Convecteur connecté
	Aval de Q53

Puis

Amont de Q53
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Chauffage :









sur 1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











sur 1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q53 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q51 ; Q52 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20






              / 20








Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
Résidence Universitaire LES PYRAMIDES - Moissy Cramayel            5 / 5
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


