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TP SERIE 3.1
CELLULE 3D

ANNEE 2007-2008
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

SUJET 2 : SALLE DE BAIN ET WC

DUREE : 8h

DOSSIER REPONSES

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

I) BAREME DE NOTATION :
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REALISATION D'UNE INSTALLATION 45
Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


II) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER :

0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire :

Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?

	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prises, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
6)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit Lave-linge ou Sèche-linge :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le lave-linge d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le lave-linge, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit lave-linge, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit Chauffe-Eau par contacteur Heure Creuse / Heure Pleine:  

Quels sont les noms ou repères des disjoncteur magnéto-thermique pour le Chauffe-Eau d’après le schéma développé ( commande et puissance)?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les calibres des courants assignés de ces disjoncteurs, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ( commande et puissance)?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffe-eau, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ( commande et puissance)?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit chauffe-eau, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………..

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q21 Ecl

SA

Ouvert/fermé
	
	Q22,Q23,Q24 

Q25,Q26

ouverts

Avec lampe

SA=1


	Aval de Q21

Puis

Amont de Q21
	
	

	Q22 Prises

Non-commandées

Ouvert/fermé
	
	Q21,Q23,Q24 

Q25,Q26

Ouverts

Pas de récepteur


	Aval de Q22

Puis

Amont de Q22
	
	

	Q23 Chauffage

Convecteur

Ouvert/fermé
	
	Q21,Q22,Q24 

Q25,Q26

Ouverts

Convecteur connecté


	Aval de Q23

Puis

Amont de Q23
	
	

	Q24 Prise

Spécialisée

Lave-Linge

Ouvert/fermé
	
	Q21,Q22,Q23 

Q25,Q26

Ouverts

Pas de récepteur


	Aval de Q24

Puis

Amont de Q24
	
	

	Q25 Chauffe-eau

Commande

Ouvert/fermé
	
	Q21,Q22,Q23 

Q24,Q26

Ouverts

Bobine enclenchée


	Aval de Q25

Puis

Amont de Q25


	
	

	Q26 Chauffe-eau

Puissance

Ouvert/fermé
	
	Q21,Q22,Q23 

Q24,Q25

Ouverts

Bobine enclenchée


	Aval de Q26

Puis

Amont de Q26


	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
9) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

Chauffage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.
APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
10) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR (voir page suivante)

11) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
12) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
13) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
10) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q21 Ecl

SA

fermé


	Q22,Q23,Q24 

Q25,Q26

ouverts

Avec lampe

SA=1
	

	Q22 Prises

Non-commandées

fermé


	Q21,Q23,Q24 

Q25,Q26

Ouverts

Récepteur connecté


	

	Q23 Chauffage

Convecteur

fermé


	Q21,Q22,Q24 

Q25,Q26

Ouverts

Convecteur connecté
	

	Q24 Prise

Spécialisée

Lave-Linge

fermé


	Q21,Q22,Q23 

Q25,Q26

Ouverts

Récepteur connecté


	

	Q25 Chauffe-eau

Commande

fermé

	Q21,Q22,Q23 

Q24

Ouverts

Bobine enclenchée
	

	Q26 Chauffe-eau

Puissance

fermé

	Q21,Q22,Q23 

Q24

Ouverts

Bobine enclenchée

Récepteur connecté
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
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Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F

Intitulé du sujet :
Résidence Universitaire LES PYRAMIDES - Moissy Cramayel            4 / 8
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


