CENTRALE D'ALARME 3 ZONES

TE3

IMPORTANT: Pensez à retirer les ponts des zones que vous utilisez.
BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION SECTEUR :

Afin d’être conforme aux normes européennes, votre centrale d’alarme TE3 possède une platine d’alimentation secteur séparée de la carte électronique située en bas à gauche.
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AVANT DE CONNECTER LES FILS D’ALIMENTATION, ASSUREZ-VOUS QUE L’ELECTRICITE EST BIEN COUPEE.

Connecter les bornes RETE MAINS, l’une à la phase, l’autre au neutre de l’alimentation secteur.

ATTENTION : Afin d’éviter de fausses alarmes, nous vous conseillons d’utiliser une bonne prise de terre. Connecter la borne du milieu à la terre de l’installation.

 Afin d’éviter de gros dégâts que pourrait occasionner  la foudre, nous vous conseillons l’utilisation d’un parafoudre Réf PF220.

1.2 ZONE D’AUTOPROTECTION NC (NORMALEMENT FERMEE) 24H

On y raccordera la boucle d’autoprotection de l’installation, afin que l’alarme se déclenche en cas de sabotage (coupure d’un câble, ouverture d’un détecteur ou de la centrale).

NOTA : Ce contact est repéré AS ou TAMPER 24H. 

3.4 ZONE IMMEDIATE  NF

Zone immédiate Normalement Fermée. 

4.5 ZONE IMMEDIATE NO

Zone immédiate Normalement Ouverte.

6.7 ZONE TEMPORISEE NF

Zone Temporisée Normalement Fermée.

Dès que la centrale est mise en service, le voyant E (EXIT) s'allume pendant 30s environ (temps de sortie), puis s'éteint. Si la zone temporisée est activée durant ce temps, la centrale ne réagit pas. Si cette ouverture a lieu après extinction du voyant E,  le voyant C s'allume, et à la fin de la temporisation d'entrée (réglable par B), la centrale se déclenche. Le réglage de B varie de 0 a 3mn. 

7.8 ZONE TEMPORISEE NO 

Zone Temporisée Normalement Ouverte.

9.10 COMMANDE MARCHE - ARRET DE LA CENTRALE 
Contact fermé = Centrale à l'arrêt.

Contact Ouvert = Centrale en service.

11.12: Sortie Mémoire d'alarme pour LED déportée

+   -
En cas de déclenchement d'alarme la sortie est activée et 

ne sera désactivée qu'à la prochaine mise en service. Max 20mA

12.13  : +12V apparaissant en 13 après déclenchement de la centrale en alarme (mémoire d'alarme). Cette 

 -  +     tension disparaît à la prochaine mise en service de la centrale. Max 500mA

14, 15, 16 : Contact sec inverseur pour commander un transmetteur, un émetteur, un éclairage... etc Max 8A. 

C  NC  NO

17.18 : +12V de blocage pour sirène auto-alimentée. La tension sur la borne 17 disparaît en alarme. La sortie 

+   -    reste activée pendant la durée d'alarme réglable par  le potentiomètre H de 0 a 3mn.

18. 19 : +12V Pour sirène intérieure. La tension apparaît en alarme. La sortie reste activée pendant la durée 

 -   +    d'alarme réglable par H de 0 a 3mn.

20.21 : 12V pour alimentation clavier, détecteurs, radars, transmetteurs... etc  Max. 500mA.

+   -

22 : +12V apparaissant à la mise en service de la centrale pour raccordement du voyant de mise en service du boîtier. 

Les indications suivantes sont fidèles au dernier schéma  

A : Voyant de zone immédiate (bornes  3 - 4 - 5)

Allumé : Défaut sur la boucle de la zone immédiate. (capteur en alarme par exemple).

Eteint : pas de défaut de zone. 

B : Réglage du temps d'entrée de 0 à 3mn. Tournez vers la droite pour augmenter le temps (1/2 tour 

seulement).

C : Idem voyant A mais pour la zone temporisée (bornes 6 - 7 -  8)

D : Contact d'autoprotection de la centrale. 

E : Visualisation du temps de sortie (30s environ). S'allume dès la mise en service

F : Voyant de mémoire d'alarme s'allume après un déclenchement d'alarme. S'éteint à la prochaine mise en service.

G : Témoin de présence secteur. 

H : Réglage durée d'alarme de 0 à 3mn (1/2 tour seulement). 

K : Emplacement pour installer une mise en service par clé sur la centrale. 

R.S : COUPES : Boucles non recyclables (voir plus loin).

Boucles recyclables : Lors de l'ouverture permanente d'une boucle, (cas possible avec un contact de porte). Les sirènes sonnent jusqu'à ce que la boucle soit refermée et la durée d'alarme terminée). 

Si l'on coupe ces ponts les zones deviennent non recyclables. Si une boucle est ouverte en permanence, les sirènes sonnent jusqu'à la fin de la durée d'alarme puis s'arrêtent. Il faudra une nouvelle ouverture pour que l'alarme se déclenche.

O : Fusible 1A protection sortie borne 21.22            

N : Fusible 6A protection circuits 12V. (Bornes 13 - 17 - 18 - 19 - 20)

M : Fusible secteur calibre 0.5A 

CONSEILS GENERAUX POUR LA MISE EN SERVICE DE VOTRE INSTALLATION :

Après avoir fait les trous de passage des câbles, fixez la centrale (dans un placard par exemple) sans la plaquer contre le mur mais en laissant un espace de 2 ou 3 cm pour le passage des câbles par le trou B.

Ceux-ci devront sortir dans l’ordre de branchement des boucles C afin d’éviter au maximum le croisement des câbles.

Repérez les câbles au stylo à bille.

Enlevez la gaine jusqu'à 2 ou 3 cm du trou d’arrivée et coupez la tresse en cuivre.

Attention de laisser assez de mou, environ 20 cm.

Fixez les détecteurs à 2.30 m environ, c’est-à-dire de 5 à 10 cm du plafond :

Radars hyperfréquence : Jamais en face d’une issue extérieure, d’un néon ou d’une grande surface métallique à moins de 3 mètres.

Détecteurs IR : Jamais face à une vitre ou un appareil de chauffage.

Bivolumétrique : idem que pour les deux capteurs précédents.

Contacts de porte : L’aimant ne devra pas toucher le contact mais être écarté de 2 mm environ afin d’éviter tout choc mécanique entre les 2 éléments.

Pour les raccordements, coupez les fils du contact à des longueurs différentes, enlevez la gaine sur 10 cm environ.

Torsadez les fils ensemble puis étamez-les. Isolez et remettez la gaine fendue entre le contact et le bord du câble, fente côté mur.

Clavier : on le met en général dans l’embrasure de la porte d’entrée. Attention à ce que l’embout cylindrique du boîtier (maintenant le contact autoprotection) soit bien appuyé contre le mur.

Sirène extérieure : Sous un avant toit de préférence.

Sirène intérieure : Si possible au ras du plafond dans le couloir ou la cage d’escalier.

Transmetteur téléphonique : Dans un placard ou tout autre endroit sec.

DANS LA CENTRALE :

L’isolant doit être retiré sur 5 mm environ puis doublé avant de le mettre dans la borne. La gaine du fil doit toucher le bord de la borne.

Après avoir terminé les raccordements, vérifiez que les fils rouges correspondent bien à des +12V et que les noirs à des -12V alimentation.

ATTENTION : L’inversion des polarités entraîne la destruction immédiate de tout ou partie de l’appareillage, ce qui ne saurait être pris en garantie.

Vous pouvez alors brancher votre centrale sur le secteur.

Une fois branchée, vérifiez qu’en passant devant chaque capteur, le voyant de zone correspondant signale bien une ouverture de boucle.

Tenez le contact autoprotection de la centrale appuyé en passant sur la vis laiton une boucle de fil isolé.

Si tous les voyants de zones indiquent que celles-ci sont bien fermées, mettez la centrale en service. 

REGLAGE DES CAPTEURS :

Infrarouges : La plupart des modèles ont un réglage de comptage d'impulsions.

Déplacez-vous transversalement face au capteur : son voyant s’allume en détection et est éteint au repos.

Si une issue extérieure se trouve dans son champ de détection (à éviter formellement), mettez du ruban adhésif sur une partie de la lentille afin de cacher une partie des faisceaux frappant l’issue.

Radar hyperfréquence : 
2 réglages : portée et sensibilité

Déplacez-vous transversalement face au capteur : son voyant est allumé en détection (la centrale déclencherait l’alarme en veille). Il est éteint quand le radar ne perçoit aucun mouvement. Il s’allume de façon irrégulière quand le radar perçoit un mouvement de trop faible amplitude pour déclencher l’alarme.

1) Portée : déplacez-vous devant le radar d’avant en arrière et réglez la portée jusqu'à la longueur souhaitée. S’il y a une issue extérieure face au capteur, ouvrez la et déplacez-vous au niveau de cette issue : le voyant ne doit pas réagir, sinon diminuez la portée.

2) Sensibilité : Avancez face au radar en regardant le voyant de détection, vous devez pouvoir vous rendre sous le capteur sans que son voyant s’allume franchement, sinon baissez la sensibilité.

NOTA : Entre le premier et deuxième mois de fonctionnement, la sensibilité a parfois tendance à monter, n’hésitez pas à la baisser. Cette sensibilité est ensuite constante dans le temps.

Si ces deux réglages sont faits comme indiqué ci-dessus, ce radar vous garantit un fonctionnement sûr et durable, sans risque de déclenchement intempestif.

Bivolumétrique : Tenir compte de tout ce qui a été dit pour l’infrarouge et l’hyper.

Déplacez-vous obliquement face au radar.

NOTA :  Il n’y a très souvent qu’un seul réglage pour la partie hyper, celui de la portée.

DIVERS : 

Branchement de 3 contacts de porte en série sur une même boucle : 
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Branchement de 2 radars en série sur une même boucle : 




· NE PAS SERRER EXAGEREMENT LES VIS DES BORNES DE L’APPAREILLAGE.

· LE RACCORDEMENT EN SERIE DE 2 CONTACTS SE FERA PAR UNE LIAISON SOUDEE PUIS ISOLEE.

· EN 20, 21, SI PLUS DE 2 FILS DOIVENT ETRE RACCORDES, UTILISEZ UN DOMINO.

Derniers conseils : 

· Ne pas perdre de vue que la section d’un fil est choisie en fonction de l’intensité qui la traverse et de sa longueur.

Exemple : on n’utilisera pas du câble 4 x 0.22mm pour le branchement d’un radar hyperfréquence si ce dernier est à plus de 5m de la centrale.

Il faudra du câble 2 x 0.22mm + 2 x 0.5. Le fil en 0.5 sera utilisé pour l’alimentation.

· Même remarque pour les sirènes.

· Par contre il est inutile d’utiliser du 0.5 pour un simple contact de porte, car l’intensité qui le traverse est très faible.

· L’exclusion de l’une des zones de la centrale par l’interrupteur correspondant ne peut être faite que si la clé de la centrale est sur OFF.

OPTIONS: serrure à clef M3K ou clavier SA223, batterie rechargeable 12V6, parafoudre PF220
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BRANCHEMENT DU CLAVIER SA223A SUR LA CENTRALE TE3 (ne concerne pas le SA223B)

BORNIER CENTRALE TE3

BORNIER CLAVIER SA223A

LED 2 : Voyant rouge s'allumant lorsque la centrale est en veille (ARM).
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