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TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide des dossiers Technique Ressources et élève)

MISE EN SITUATION :
On souhaite installer une alarme intrusion en salle E4, afin de contrôler et signaliser l’intrusion d’une personne en dehors des heures de fonctionnement de l’atelier soit entre 18h30 et 07h30.
On vous demande à l’atelier de mettre en œuvre ce système, afin de l’étudier dans le but de l’installer par la suite.

Faites des phrases pour répondre à chaque question, respectez les appels professeur !!!

Utilisez bien le bon dossier technique-ressources-élève pour chaque partie et pour chaque question !!!
PARTIE I : TECHNOLOGIE ET DECOUVERTE (Dossier technique et ressources élève)

NOTA : on ne recopiera pas forcément tout le cours, mais les partie essentielles et sans changer leurs sens !!!
OBJECTIF PRINCIPAL
Question1 :

Quel est le but ou l’objectif d’une alarme intrusion ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIONS PRINCIPALES
Question 2 :

Quels sont les actions principales d’une alarme intrusion ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LES DETECTEURS

Question 3 :

Quelles sont les 3 type de détections qu’assurent une alarme intrusion ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 4 :

Quels sont les différents types de détecteurs qui détectent une intrusion ?

-……………………………………………. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………….. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………….. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………… :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-………………………….. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LA CENTRALE D’ALARME

Question 5 :

Quel est le rôle d’une centrale intrusion ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 6 :

Quelles sont les fonctions principales assurées par une centrale intrusion ?

-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………. :

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-……………………………. :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LA SIGNALISATION
Question 7 :

Quels sont les différents types de signalisation d’une alarme intrusion ?
-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-……………………………. :

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

TECHNOLOGIES CABLEES D’UNE ALARME INTRUSION
Question 8 :

Quelles sont les différentes technologies de câblage d’une alarme intrusion ?
-……………………………. :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-……………………………. :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NORMALISATION
Question 9 :

Expliquez ce qu’est la normalisation dans une alarme intrusion ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RACCORDEMENT D’UNE ALARME INTRUSION FILAIRE
Question 10 :

Expliquez ce qu’est une boucle de type NO dans une alarme intrusion ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Schéma explicatif :
Question 11 :

Expliquez ce qu’est une boucle de type NC dans une alarme intrusion ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Schéma explicatif :

COMPOSANTS D’UN DETECTEUR DE MOUVEMENT PAR DETECTION INFRAROUGE
Question 12 :

Expliquez ce qu’est l’alimentation dans un détecteur dans une alarme intrusion ?

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Question 13 :

Expliquez ce qu’est la détection d’un détecteur dans une alarme intrusion ?

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Question 14 :

Expliquez ce qu’est l’autoprotection d’un détecteur dans une alarme intrusion ?

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
PARTIE II : DECOUVERTE DE L’ALARME INTRUSION TE3 ZONES (Dossier technique et ressources KX-K de l’alarme intrusion + maquette)

SCHEMA D’IMPLANTATION folio 1:
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SCHEMA D’IMPLANTATION folio 2 SUITE :
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Question 15 :

Sur le schéma d’implantation précédent (folios 1 et 2), entourez les éléments suivants :
En rouge : la centrale intrusion (centralisation et gestion des infos des détecteurs)
En bleu : la protection de la centrale intrusion ou de toute l’installation

En vert : les détecteurs de mouvement Infra Rouge (détection volumétrique)

En noir : les détecteurs de portes ou de fenêtres (détection périmétrique) ainsi que leur boîtier de raccordement
En crayon de papier : le clavier d’activation ou de désactivation de la centrale d’alarme
En violet : la signalisation sonore et la signalisation lumineuse
En marron : la détection au sol par tapis de détection
Retrouvez tous ces éléments sur la maquette et dans la pièce salle E4 (faire vérifier par le professeur)
VALIDER




NON VALIDER

BRANCHEMENT DU CLAVIER ET DES AVERTISSEURS SONORE ET LUMINEUX
Question 16 :

Vérifier que la maquette est complètement décâblée (faire vérifier par le professeur)
VALIDER




NON VALIDER

SOUS TENSION

Raccorder l’alimentation électrique 230V~ de la centrale sur une prise électrique (faire vérifier par le professeur)

Donnez les bornes sur le bornier de la centrale intrusion permettant d’avoir la tension de 12V continue qui permettent d’alimenter en tension le clavier codé ainsi que les détecteurs de mouvements ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faire une mesure au voltmètre permettant de vérifier cette tension, et par la même occasion vérifier si la polarité des deux bornes est bien respectée, rappelez comment brancher le voltmètre et insérez le sur le schéma et plan d’implantation précédent.

Valeur :………………………………………………………………………………………………………

VALIDER




NON VALIDER

Question 17 :

HORS TENSION
Donnez les bornes de la centrale intrusion permettant de brancher la sirène ou avertisseur sonore ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complétez votre schéma en partie annexe à la fin de ce TP.

Câbler cette partie sur votre maquette.

Faire vérifier par le professeur !!!
Question 18 :

HORS TENSION

Donnez les bornes de la centrale intrusion permettant de brancher le flash lumineux ou avertisseur lumineux ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complétez votre schéma en partie annexe à la fin de ce TP.

Câbler cette partie sur votre maquette.

Faire vérifier par le professeur !!!
Question 19 :

HORS TENSION

Donnez les bornes de la centrale intrusion permettant de brancher le clavier de commande de la centrale intrusion ? (soyez rigoureux et décomposez)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complétez votre schéma en partie annexe à la fin de ce TP.

Câbler cette partie sur votre maquette.

Faire vérifier par le professeur !!!
DETECTION PERIMETRIQUE DE L’ATELIER ET MISE EN SERVICE
Question 20 :
HORS TENSION

Donnez les bornes de la centrale intrusion permettant de brancher les contacts-détecteurs magnétiques de portes et fenêtres appelés également ILS (Interrupteur à Lames Souples) de la centrale intrusion ?

On considère que ce type de contact-détecteur se met en zone temporisée et que les contacts sont de type NC et donc qu’ils se branchent en série.

Branchez donc en série les quatre ILS (maquette démo + porte 1 + porte 2 + fenêtre 1)

On dira que cela est la boucle de détection périmétrique de l’alarme intrusion.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Complétez votre schéma en partie annexe à la fin de ce TP.

Câbler cette partie sur votre maquette.

Faire vérifier par le professeur !!!
SOUS TENSION (toute la maquette doit être refermée)
Composez le code d’activation de la centrale qui est 1-3-5-7, la temporisation étant déjà préréglée, procédez à l’ouverture de la porte 1 (ILS1) puis refermez là, que constatez vous ? (expliquez)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Composez le code de nouveau, afin d’activer l’alarme intrusion ; pour une prochaine intrusion éventuelle.
SOUS TENSION (toute la maquette doit être refermée)
Composez le code d’activation de la centrale qui est 1-3-5-7, la temporisation étant déjà préréglée, procédez à l’ouverture de la porte 2 (ILS2) puis refermez là, faites la même manipulation pour la fenêtre (ILS3) et la petite porte en bois sur la maquette (ILS4) ; que constatez vous ? (expliquez)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Composez le code de nouveau, afin d’activer l’alarme intrusion ; pour une prochaine intrusion éventuelle.

DETECTION VOLUMETRIQUE DE L’ATELIER ET MISE EN SERVICE
Question 21 :

HORS TENSION

Donnez les bornes de la centrale intrusion permettant de brancher les contacts-détecteurs de mouvements dans la pièce DET MOUV (par détection infrarouge), ainsi que le tapis de détection au sol ; de la centrale intrusion ?

On considère que ce type de contact-détecteur se met en zone immédiate et que les contacts sont de type NC et donc qu’ils se branchent en série.

Branchez donc en série les trois détecteurs (détecteurs de mouvements 1 et 2 qui se branchent normalement dans les angles de la pièce + tapis au sol).
On dira que cela est la boucle de détection volumétrique de l’alarme intrusion.

Attention , il faudra modifier votre schéma déjà fait, au niveau de la boucle d’autoprotection pour mettre en série les contact de type NC du clavier, du tapis, des détecteurs de mouvements
N’oubliez pas de cacher les détecteurs de mouvement par leur cache, afin de ne pas les déclencher de suite/immédiatement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complétez votre schéma en partie annexe à la fin de ce TP.

Câbler cette partie sur votre maquette.

Faire vérifier par le professeur !!!
SOUS TENSION (toute la maquette doit être refermée)
Composez le code d’activation de la centrale qui est 1-3-5-7, la temporisation étant déjà préréglée, toutes les portes et fenêtres doivent être fermées, procédez à l’ouverture d’un cache celui par exemple du détecteur de mouvement 1 puis le remettre, que constatez vous ? (expliquez)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Composez le code de nouveau, afin d’activer l’alarme intrusion ; pour une prochaine intrusion éventuelle.

SOUS TENSION (toute la maquette doit être refermée)
Composez le code d’activation de la centrale qui est 1-3-5-7, la temporisation étant déjà préréglée, toutes les portes et fenêtres doivent être fermées, procédez à l’ouverture d’un cache celui du détecteur de mouvement 2 puis le remettre, faites la même manipulation avec le détecteur au sol du tapis, que constatez vous ? (expliquez)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Composez le code de nouveau, afin d’activer l’alarme intrusion ; pour une prochaine intrusion éventuelle.

PARTIE III : DECODAGE ET MESURAGE DE PARAMETRES SUR L’ALARME INTRUSION (Dossier technique et ressources KX-K de l’alarme intrusion + maquette)
ATTENTION : pour toute mesure avec la centrale intrusion ouverte, pensez aux EPI de l’habilitation, car c’est/sera une intervention sous tension au voisinage d’une tension dangereuse alternative supérieure à 50V~ !!!
LA BATTERIE DE LA CENTRALE INTRUSION

Question 22 :

HORS TENSION

Ouvrir la centrale de l’alarme intrusion et relever toutes les caractéristiques électriques de la batterie :
Marque de la batterie :……………………………………………………………………………………….

Référence de la batterie :…………………………………………………………………………………….

Tension Ub(V) et type: ……………………………………………………………………………………………………………….
Courant Ib(A) et type : ……………………………………………………………………………………………………………….
Capacité ou quantité d’électricité Qb(Ah) :…………………………………………………………………
Autres paramètres importants éventuels : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si la batterie est complètement chargée, c’est-à-dire, Ub constant, Ib constant ; combien de temps t (h) peut fonctionner l’alarme intrusion sans réseau électrique 230V~ (recharge de la batterie) ; donc fonctionnement sur batterie, on calcule ainsi son autonomie théorique : on applique

Qb (Ah) = Ib (A)* t (h)

donc t (h) = Qb (Ah) / Ib (A)

Application numérique : ou calcul de l’autonomie de la batterie en heures

Tb = Qb / Ib = ………. / ……….. = …………………..h

Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur http://remco-battery.com/ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Question 23 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion ouverte, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour mesurer la tension Ub (V) aux bornes de la batterie de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Réseau 230V BRANCHE


	
	
	

	Réseau 230V DEBRANCHE

	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de veille et de charge Ib (A) dans la batterie (que débite la batterie en veille et que la batterie absorbe en charge ) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Réseau 230V BRANCHE


	
	
	

	Réseau 230V DEBRANCHE


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur http://remco-battery.com/ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AVERTISSEUR SONORE PAR SIRENE ET AVERTISSEUR LUMINEUX PAR LAMPE FLASH
SIRENE
Question 24 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension Us (V) aux bornes de la sirène de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	
	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de consommation Is (A) dans la sirène (qu’absorbe la batterie en fonctionnement) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	
	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FLASH
Question 25 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension Uf (V) aux bornes de la lampe flash de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	
	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de consommation If (A) dans la lampe flash (qu’absorbe la lampe flash en fonctionnement) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	
	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE CLAVIER DEPORTE D’ACTIVATION OU DE DESACTIVATION

DE L’ALARME INTRUSION
Question 26 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension U clavier (V) aux bornes du clavier de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille

	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement

	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de consommation I clavier (A) dans le clavier (qu’absorbe le clavier en fonctionnement) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection périmétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LES DETECTEURS DE MOUVEMENTS DE L’ALARME INTRUSION
Question 27 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension U détecteur de mouvement 1 (V) aux bornes du détecteur 1 de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de consommation I détecteur de mouvement 1 (A) dans le détecteur 1 (qu’absorbe le clavier en fonctionnement) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 28 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension U détecteur de mouvement 2 (V) aux bornes du détecteur 2 de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de consommation I détecteur de mouvement 2 (A) dans le détecteur 2 (qu’absorbe le clavier en fonctionnement) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PRIMAIRE DU TRANSFORMATEUR DE L’ALARME INTRUSION
SANS BATTERIE
Question 29 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension U primaire (V) aux bornes du transformateur de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant primaire I (A) au primaire du transformateur (qu’absorbe l’ensemble) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LE PRIMAIRE DU TRANSFORMATEUR DE L’ALARME INTRUSION
AVEC BATTERIE

Question 30 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion fermée, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension U primaire (V) aux bornes du transformateur de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant primaire I (A) au primaire du transformateur (qu’absorbe l’ensemble) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Sans déclenchement ou veille


	
	
	

	Avec déclenchement en fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA BATTERIE DE LA CENTRALE INTRUSION

Question 31 :

SOUS TENSION (avec alarme intrusion ouverte, faites vérifier par le professeur)
1) Mesure d’une tension :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer une tension ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer la tension Ub (V) aux bornes de la batterie de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique (voir partie II)

ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Réseau 230V DEBRANCHE

En veille sans déclenchement

	
	
	

	Réseau 230V DEBRANCHE

En fonctionnement

	
	
	


2) Mesure d’un courant :

Quel appareil utilise-t-on , pour mesurer un courant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour mesurer le courant de veille et de charge Ib (A) dans la batterie (que débite la batterie en veille et que la batterie débite en charge ) de la centrale intrusion où se branche-t-on ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procéder à un déclenchement par détection volumétrique (les deux) et périmétrique pour le courant de fonctionnement (voir partie II)
ESSAIS AVEC LE PROFESSEUR

	Valeur attendue
	Appareil et type
	Calibre
	Valeur mesurée

	Réseau 230V DEBRANCHE

En veille sans déclenchement


	
	
	

	Réseau 230V DEBRANCHE

En fonctionnement


	
	
	


Conclusion : (comparez par exemple à la valeur théorique utilisation de la documentation technique ou sur internet ou sur le site du constructeur http://remco-battery.com/ ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SCHEMA DE CABLAGE folio 1:
AU CRAYON DE PAPIER
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ANNEXE
SCHEMA D’IMPLANTATION folio 2 SUITE :  AU CRAYON DE PAPIER
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A) BAREME DE NOTATION



(*0.145)


TOTAL

/18










TOTAL

/124
Consignes : chaque item à répondre vaut 1 points , sauf pour les calculs qui valent 3 points en partie V
Partie I : 




sur 16 points /

Partie II : 




sur 26 points /

Partie III : 




sur 26 points /

Partie IV : 




sur 26 points /

Partie V : 




sur 17 points / 

Partie VI : 




sur 13 points /

B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/1

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/1
NOTE SUR 20 = A + B + C =







/20
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