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	Bac Pro ELEEC "Electrotechnique Energie Equipements Communicants"

Fiche de travaux liés à des activités de Cours
Titre  BARRIERE LEVANTE

	Repère : 
Niveau :Bac ELEEC

	Lieu d’activité : Plateau Technique 1
	Support de l’activité : 

	Définition des activités confiée à l’élève :
	Laison au référentiel :

	OBJECTIF : CABLER DANS LES REGLES DE L’ART UNE INSTALLATION D’UNE BARRIERE LEVANTE  A L’AIDE DE CONTACTEUR PERMETTANT D’EFFECTUER DEUX SENS DE ROTATION
1-Prérequis :

    Consigne de câblage (cours)

Démonstration du professeur
2-En ayant à votre disposition :

On donne :

- Le dossier de réalisation de l'ouvrage.

- Les différentes composantes de l'installation ou équipement.
3-On vous demande :

C2.4: Implanter les constituants d'un ouvrage.

C2.5: Poser les conduits, supports et conducteurs, les appareils en appliquant les procédures, textes et règlements en vigueur.

C2.6: Connecter les différents types de conducteurs.

4-Critères d’évaluation :

les connexions sont conformes aux spécifications techniques, normatives.
    Voir barème de notation


	Fonctions et Tâches :
F2: RÉALISATION

T2.1: Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux.

Savoirs associés :
. S1: Distribution de l'énergie 

S1-4: Réseaux Basse Tension 

- Appareils de protection des installations et des personnes : 

Disjoncteurs, fusibles. 

- Canalisations : 

Conduit. 

Compétences :

Capacité: C2: EXÉCUTER

Compétences:C2.4 C2.5 C2.6 



	Observation proposée par le professeur.

Observations :
	Note :
	Temps prévu (en heures) : 7

	
	Nom de l’élève :


DESCRIPTF DES ACTIVITES

Réaliser et mettre en service une installation industrielle

	Types de systèmes
	Types de travaux à réaliser

	Accès : barrière levante



	· Raccordements électriques
· Câblages des organes de commandes avec toron
· Repérages des conducteurs
· Test de continuité de PE
· Test d’isolement (phase/PE ..)
· Test d’absence de court-circuit
· Mesure de tension
· Réglages :
· de la protection thermique

· du relais bloc temporisés


	Document mis à la disposition de l’élève


	· 

	· documents de questionnement
· dossier technique du système
· critères d’évaluation
	· 
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Mise en situation
L’entreprise AFCD  ,spécialiste dans l’installation d’automatisme d’ouverture et de barrière levante , est installée dans la zone commerciale de MIGNÉ AUXANCES près de POITIERS (86) 
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la mairie de POITIERS vous demande d’installer une barrière levante pour un de ses parkings , vous êtes charger par votre société de procéder à son installation .
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En tant que technicien, vous avez été choisi par votre société, pour réaliser une barrière de contrôle d’accès au parking  de 100 places.

On vous demande de prendre connaissance du courrier qui vous a été adressé par 

Monsieur le Maire  et qui concerne le fonctionnement de cette barrière
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Câblage
Un de vos apprentis a fait en parti l’implantation du matériel sur la platine de câblage .il ne vous reste plus qu’à :

· terminer l’implantation des éléments

· réaliser le, câblage de la partie commande et de la partie puissance de la barrière , à partir du dossier technique
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Mise en service :

( à faire en présence du professeur) 

Le label de qualité de votre entreprise vous impose de compléter un rapport de mise en service pour tous les produits sortants de l’atelier de production et à  destination d’un client 
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	Travail à réaliser 
	Critères
	Evaluation

	
	
	TB
	B
	P
	I

	Organisation du poste de travail
	Poste bien organisé
	
	
	
	

	
	Préparation pour l’essai
	
	
	
	

	Esthétique générale 
	Produit « vendable »
	
	
	
	

	Câblage   : 

                 -   section

· couleur

· serrage

Pose goulotte :

                . coupe

                . fixation

                   
	Fils bien rangés
	
	
	
	

	
	Réserve 
	
	
	
	

	
	Respect des couleurs
	
	
	
	

	
	Respect des sections
	
	
	
	

	
	Bon serrage
	
	
	
	

	
	2 conducteurs maxi par borne
	
	
	
	

	
	La pose des embouts de câblage
	
	
	
	

	
	Le repérage des conducteurs
	
	
	
	

	
	La découpe du conduit est correcte
	
	
	
	

	
	Le montage est conforme
	
	
	
	

	
	La mise en place du conduit est conforme aux spécifications fournie
	
	
	
	

	Appareillage :
	Le positionnement

et la fixation de l'appareillage
	
	
	
	

	Propreté du poste en fin de travail
	Balayage, nettoyage, rangement
	
	
	
	

	Temps de travail
	Durée respectée
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total de croix
	
	
	
	

	
	Coefficients
	5
	3
	1
	0

	
	Résultat
	
	
	
	

	
	Total            /85
	

	Mise en service
	
	

	Contrôle PE
	
	
	
	
	

	Mesure d’isolement
	
	
	
	
	

	Contrôle des tensions
	
	
	
	
	

	Fonctionnement « commande »
	
	
	
	
	

	Fonctionnement « puissance »
	
	
	
	
	

	Démontage
	
	
	
	
	

	Démontage dans les règles
	
	
	
	
	

	Etats du matériel après démontage
	
	
	
	
	

	
	Total des croix
	
	
	
	

	
	Coefficients
	5
	2
	1
	0

	
	Résultat
	
	
	
	

	
	Total          /35
	

	Total                      /20
	Total /130
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Vérification du fonctionnement du système :





                                                                                            OUI      NON  


 Installation validée et conforme au cahier des charges :





Nom et signature de l’exécutant :



































Vérifications de l’absence de court-circuit (circuit puissance)





Appareil de mesure utilisé :…………………….. calibre :……………





                                                                    Correct         incorrect 


En sortie du disjoncteur moteur :          





En sortie des contacteurs de puissances :      �                �





Vérification de l’équipotentialité :


Appareil de mesure utilisé :  ………..…………….. calibre…………


Correct         incorrect


Borne PE :                               �                  


Platine :                                                       


Armoire :                                                              


Barrière :                                 





Vérification de l’isolement du moteur (à partir de l’armoire de câblage)


Appareil de mesure utilisé :  ………….…calibre :………………..





Correct         incorrect





Isolement du moteur : 


 





Vérification de la tension de commande :





Caractéristique du transformateur : ……………………..………


                                                                                     


                                                                                         Correct         incorrect


                                


Valeur de la tension du secondaire  : …………………….
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NE PAS RACCORDER L’ARMOIRE DE CABLAGE A LA PARTIE OPERATIVE



































RACCORDER L’ARMOIRE DE CABLAGE A LA PARTIE OPERATIVE
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Information sur le moteur installé





Marque: 





N° de série : ………





Puissance utile : …………………………………………………………





Tension supportée par enroulements ……………………………..





Couplage effectué : représenté les barrettes sur le schéma 











Intensité absorbé par le moteur :……………..











Réglages ou caractéristiques du matériel 


Disjoncteur moteur : 


Plage de réglage thermique :……


Réglage effectué :…………





Temporisations :


Plage de réglage de la tempo :……………………………………………


Réglage effectué : ………………………………………………….





Information générales  pour la traçabilité





Nom du produit et du client :





N° de série ou type :…





Date de mise en service 



































�  consignes à respecter pour toutes les platines construites au sein de votre entreprise


Le circuit de commande est réalisé avec des conducteurs rouges H05 VK 0.75mm2


Le commun des bobines et des voyants est réalisé avec des conducteurs blancs  H05 VK 0.75mm2


Le circuit de puissance est réalisé avec des conducteurs noir H05 VK 1.5 mm2 


le PE est réalisé avec des conducteurs H05 VK vert/jaune en 1.5 mm2  pour la puissance et en 0.75mm2  pour la commande


tous les conducteurs de commande doivent être repérés :


sens de lecture : en vertical  du bas vers le haut


                                 en horizontal de gauche à droite 





      �


Hôtel de Ville - BP 569 


 86021 Poitiers Cedex


( 05.49.52.XX.XX


(  05.49.52.XX.XX                                                                                              Entreprise A.F.C.D


                                                                                                                                  avenue de loge


                                                                                                                        86440  MIGNÉ AUXANCES








       Objet :réalisation de la barrière d’accès au parking











 Monsieur





Faisant suite à notre dernier entretien téléphonique , je vous adresse le cahier des charges de la barrière d’accès à notre parking





Cahier des charges :  


Plan d’implantation  





� EMBED Designer.Drawing.7  ���                               �





Fonctionnement :





La barrière devra disposer de deux modes de fonctionnement 


-Fonctionnement «  manuel » , l’ouverture et la fermeture se fera depuis la loge du gardien à partir de bouton poussoir sur l’armoire de commande


-Fonctionnement « automatique » l’ouverture se fera toujours depuis la loge du gardien par bouton poussoir mais la fermeture sera temporisé (20 secondes) après l’ouverture complète de la barrière.











                                                                                                               Cordialement 





                                                                                                                     Le Maire
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