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Problématique : 
Vous avez à votre disposition un ordinateur équipé du logiciel XRELAIS, grâce auquel vous allez reproduire les schémas électriques de base dans le domaine habitat.  


Introduction : 
Citer ci-dessous les différents montages étudiés jusqu’à maintenant : 
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Travail à effectuer

1. A l’aide du document fourni, vous allez reproduire les mêmes schémas, avec plus de clarté et d’esthétique (rajouter : commentaires, titres, noms…etc, afin de bien personnaliser votre travail.) 
2. Compléter les informations du cartouche : nom, date, lieu…etc.
3. Votre travail sera enregistré en format du logiciel, mais aussi en copie format PDF.

Remarques : 
· Vous avez à votre disposition un guide pour vous initier au Logiciel 
· Votre curiosité doit répondre à l’appel afin d’améliorer vos connaissances.

· N’oublier pas d’enregistrer votre travail.
· A la fin de la séance, et avant d’éteindre votre ordinateur vous devez montrer votre travail au professeur. 
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Avant de lancer XRelais, créez un dossier à votre nom sur le bureau de

l’ordinateur, afin d’enregistrer votre travail.
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Lancement du logiciel de schéma X-RELAIS :

· Double cliquez sur l’icône suivant
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Commencer un nouveau travail : 
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· Choix du modèle (cartouche et format)
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** Le cartouche est la carte d'identité du dessin ou document. Le sens de lecture du dessin est celui du cartouche. Plus complet en gestion numérisée, il rassemble les renseignements essentiels : données d'identification (propriétaire, numéro d'identification, indice de révision, date d'édition, numéro partie, langue...), titre et données administratives (auteur, département, référence technique, visé par ; type, stade et format du document...).
Modèle à choisir : 
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Création d’un document :
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Décodage des icônes :
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	Nouveau fichier
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	Modifier un objet
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	Ouvrir fichier
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	Supprimer un objet
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	Enregistrer
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	Annuler la dernière action
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	Imprimer
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	Placer un symbole (accès à la bibliothèque de symbole)
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	Accrochage des objets sur la grille

(Il est conseillé de prendre 1mm)
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	Placer un trait et définition des couleurs et épaisseur des traits
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	Zoom de la page
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	Placer un renvoi de folio (de page)

	[image: image14.png]



	Folio (page) visible
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	Définir et placer une zone de texte
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	Copie d’un bloc, d’un objet etc.
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	Placer une ligne
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	Déplacer un bloc, d’un objet etc.
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	Placer une figure
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	Supprimer un bloc, un objet
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	Placer une flèche (de tension)
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	Déplacer un objet
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	Placer une image


· Bibliothèque :
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A gauche vous avez quelques éléments (symboles utilisés très souvent) de la bibliothèque déjà mis à l’évidence. Mais l’accès à la bibliothèque est tout à fait possible en cliquant sur un de ces deux outils : 
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Réalisation du schéma électrique :

· Déplacer le symbole, puis cliquer pour le fixer.

· [image: image46.png]


Par défaut un autre symbole identique apparaît, pour ne pas le fixer sur la page, cliquer sur Esc ou :
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· Pour agir sur l’objet inséré : Cliquer droite (sur la souri) puis sélectionner une des actions possibles



Raccordement des différents symboles.

Après avoir placé l’ensemble des objets (contacts, BP, lampes, etc.) vous devez réaliser le câblage de votre schéma.


Pour cela vous devez :

· Sélectionner 


· Puis le type de 

           conducteur


· Vous sélectionnez alors un point de départ du conducteur (symbolisé par la borne), puis le point d’arrivée. 


Placement des bornes.

Tous les conducteurs étant positionnés, placer les bornes ( pour la réalisation du bornier)

· Cliquer sur l’icône « bibliothèque »





· Puis sélectionner « Borne-standard » 

· Puis placer la borne où cela vous semble nécessaire…



DAO : Dessin Assisté par Ordinateur 


Initiation au logiciel 


XRelais








NOM & Prénom :                                                                      Note : 











Date : 





Le soin du compte-rendu, du milieu de travail et le comportement : Ces critères ont une influence sur le déroulement de votre séance de TP, donc sur votre note !!








Didacticiel XRelais





Cliquer sur Nouveau fichier





Cet outil vous permet de nettoyer votre page de travail, et la rafraichir « rafraichir l’écran » �











 


 


 


 


 


  


 


 


   








Choisir le format et l’orientation de la page « modèle », choisir avec ou sans cartouche**. 











En accédant à la bibliothèque, vous pouvez trouver le symbole recherché, en allant à la famille dont il fait partie (exemple : Arrêt d’urgence NO, je dois aller au dossier Poussoir et commutateur).


Enfin, il faut chercher le symbole en allant sur l’onglet Recherche, en indiquant le nom du symbole recherché.
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Initiation XRelais 




