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Le soin du compte-rendu, du milieu de travail et le comportement : Ces critères ont une influence sur le déroulement de votre séance de TP, donc sur votre note !!
)








 (
Vous avez à votre disposition un ordinateur équipé du logiciel : 
Guide des métiers de l’Electrotechnique
.
Grâce à ce logiciel, vous allez répondre aux questions qui vont suivre.  
)
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étape 1 : lancer le logiciel, (voir le logo ci-dessus), puis aller au sommaire, choisir :
S3 (INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES),
puis cliquer sur S3-1 (Installations électriques des bâtiments)
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1. De quoi est composée une installation électrique : 

























2. Donner des exemples de : 
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3. Qu’est ce que la GTL ? quel est son rôle ? 







 
4. Contre quoi doivent être protégées les installations électriques et quelles sont les conséquences de ces phénomènes ?






	

5. Compléter le document ci-après, mettant en relation les protections et les différentsdéfauts électriques :
[image: ]	
6. Donner une définition au court-circuit : 

















7. Citer les effets dus au court-circuit : 
	



	



	





8. Comment assurer une protection contre un court-circuit et que doivent posséder ces 
dispositifs:










9. Définir une surcharge :











10. Donner les causes des surcharges : 














11. Quels sont les effets d’une surcharge sur un circuit électrique ?






12. Quels sont les dispositifs de protection contre les surcharges ? 








13. Définir une surtension :















14. Dans quelles circonstances la NFC 15 100 impose l’installation d’un parafoudre ?
	

	














15. Où doit-on mettre un parafoudre dans une installation électrique?







16. traduire le schéma ci-contre en schéma électrique?
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17. Définir le défaut d’isolement?






	



18. Quel est le mesureur du défaut d’isolement?
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HABILITATION ELECTRIQUE
)







Quiz Habilitation Electrique (B0)

Haut du formulaire
- 1 - C'est l'organisme de formation qui délivre l'habilitation
 Vrai
 Faux
- 2 - L'employeur est obligé de passer par un centre de formation pour habiliter un agent
 Vrai
 Faux
- 3 - Une manoeuvre est-elle considérée comme une opération électrique ?
 Oui
 Non
- 4 - Un chef de chantier possédera forcément une habilitation supérieure à un cariste
 Vrai
 Faux
- 5 - Toute personne de la collectivité peut être désignée comme surveillant de sécurité
 Vrai
 Faux
- 6 - Pour un contractuel, c'est le chef d'établissement qui délivre l'habilitation
 Vrai
 Faux
- 7 - L'employeur peut habiliter une personne étrangère à la collectivité, par exemple pour lui faire visiter les locaux dangereux
 Vrai
 Faux
- 8 - Un agent de la collectivité peut être habilité BR
 Vrai
 Faux
- 9 - Un agent de la collectivité peut être habilité H
 Vrai
 Faux
- 10 - La lettre V sur le titre d'habilitation signifie : Vérification sous tension
 Vrai
 Faux
- 11 - Un composant électrique 'IP 1x' est obligatoirement dans un local réservé aux électriciens
 Vrai
 Faux
- 12 - Le titre d'habilitation d'un électricien exécutant doit comporter l'indice 1
 Vrai
 Faux
- 13 - Un B0 peut accéder aux armoires électriques sans surveillance
 Vrai
 Faux
- 14 - Dans le cas de la Haute Tension, je ne peux intervenir que si je connais l'installation
 Vrai
 Faux
- 15 - Une tension de 100 volts continu est plus dangereuse est plus dangereuse qu'une tension de 100 volts alternatif
 Vrai
 Faux



- 16 - Les tensions 230 et 400 volts en alternatif sont du domaine BTB
 Vrai
 Faux
- 17 - Le démontage d'un contacteur fait partie des manoeuvres
 Vrai
 Faux
- 18 - Changer une ampoule peut faire partie d'un dépannage
 Vrai
 Faux
- 19 - Un chef de chantier B0 peut diriger une équipe de B0
 Vrai
 Faux
- 20 - Le chargé de travaux a entre autre pour rôle celui de délimiter la zone d'activité
 Vrai
 Faux
- 21 - Une tension de 380 volts alternatif est classée dans le domaine TBTA
 Vrai
 Faux
- 22 - Le titre d'habilitation doit être révisé tous les 7 ans
 Vrai
 Faux
- 23 - Un BR peut consigner une instalaltion sur laquelle un exéutant va travailler
 Vrai
 Faux
- 24 - Un surveillant de sécurité doit au minimum être habilité B1 pour surveiller des travaux au voisinage
 Vrai
 Faux

- 25 - IP signifie 'indice de protection'
 Vrai
 Faux
- 26 - La lettre N sur le titre d'habilitation signifie 'autorisation de nettoyage hors tension'
 Vrai
 Faux
- 27 - Un B0V peut travailler à 0.2 mètre d'une barre nue sous 230 volts alternatif
 Vrai
 Faux
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§3-1 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES BATIMENTS

— 1 - Structure d'une installation

— 2 - Schémas

— 3 - Montages de base

— 4 - Appareillage de protection

— 5 - Répartition et optimisation des circuits

— 6 - Sélectivité et coordination des protections

— 7 - Appareillage électrique basse tension





