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1. MISE EN SITUATION :
Monsieur Ledieud’elec Jean propriétaire d’une maison de type T3 souhaite entreprendre des travaux d’ordre électriques. Les travaux vont concerner l’ensemble de la maison mais nous allons dans un premier temps nous intéresser aux uniquement aux WC. Afin que le travail soit fait dans les règles de l’art, monsieur Ledieud’elec Jean vous invite à la réalisation de l’ouvrage. L’appareillage sera encastré et on vous demande de profiter des vides de construction pour faire passer de la gaine ICTA. Cette réalisation se fera sur une feuille de plâtre de 800×1200mm.
2. OBJECTIFS PRINCIPAUX :
Implantation, câblage et mise en service d’une installation électrique en encastré.
3. TRAVAIL DEMANDE :
Pour des raisons de sécurité, chaque élève est responsable de sa propre alimentation en énergie.

Aucun élève ne doit essayer son montage sans autorisation et sans la présence du professeur.

1) Organisation du poste de travail :

· Lister le matériel nécessaire.

· Vérifier que les outils nécessaires sont disponibles.
2) Réalisation de l’ouvrage :

· Installer les canalisations et les conducteurs en respectant les sections préconisées.

· Déterminer le nombre de conducteurs par gaine ICTA.

3) Raccordement électrique des différents matériels dans les règles de l’art :
· Câbler le mécanisme des appareillages et effectuer le raccordement jusqu’au tableau de distribution.

4) Contrôle d l’installation (utiliser le contrôleur d’installation) :
· Contrôler l’isolement de votre installation électrique.

· Contrôler l’absence de court-circuit.
5) Mise en service de l’installation :
· Vérifier le bon fonctionnement de la lampe.
Plan architectural de la maison de monsieur Ledieud’elec Jean
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4. SCHEMA DEVELOPPE :
Dans le tableau ci-dessous est détaillé chaque élément constituant le schéma développé.
· Schéma développé :

· Câblage du circuit :
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	Fonction
	Description

	1
	Mise en énergie
	L'alimentation est fournie par EDF. Schéma de liaison à la terre TT Monophasé 230V+Terre

	2
	Protection
	Disjoncteur 16A ou porte fusible 10A. L'appareil doit assurer la coupure simultanée des deux conducteurs actifs. 
Le conducteur vert-jaune permet aux éventuels courants de défaut à la terre d'être détectés par le système différentiel 30mA.

	3
	Commande
	L’interrupteur. Il commande l'allumage ou l'extinction d'un ou plusieurs point lumineux d'un seul endroit.

	4
	Récepteur
	La lampe à pour fonction de transformer l'énergie électrique en lumière.

	51
	Liaisons
	Conducteur de phase. Couleur: Rouge

	52
	Liaisons
	Conducteur "retour lampe". Couleur: Marron ou Noir

	53
	Liaisons
	Conducteur de neutre; Couleur:Bleu ciel


5. Inventaire des conduits à utiliser :
Compléter le tableau ci-dessous afin de définir les conduits à utiliser ainsi que le nombre de conducteurs passant à l’intérieur de chacun d’entre eux.
	Repère du conduit
	Départ du conduit
	Arrivée du conduit
	Nombre de conducteurs dans le conduit
	Couleur de chaque conducteur

	Conduit n°1
	Tableau
	Boîte de dérivation
	3
	1 rouge ;                1 bleu ;                   1 vert-jaune

	Conduit n°2
	Boîte de dérivation
	Interrupteur
	2
	1 rouge et 1 noir

	Conduit n°3
	Boîte de dérivation
	Lampe
	3
	1 noir;             1 bleu ;                      1 vert-jaune


· Après avoir définit le nombre de conduits à utiliser, placer ceux-ci dans les boîtes d’encastrement et de dérivation :

· Repérer vos conduits à l’aide d’un scotch blanc sur lequel vous écrivez votre repère.
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6. Filage des conduits :
· Mesurer la longueur nécessaire de conducteur à placer dans la gaine.

· Munissez-vous du nombre de conducteurs de la couleur définie dans le tableau ci-dessus.

· Filer les conducteurs dans le conduit approprié.
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7. Connexion des appareillages électriques :
· Laisser dépasser les conducteurs d’environ 10cm de chaque gaine.
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Dénuder puis connecter chaque conducteur sur la borne adéquate de   l’interrupteur :                                               la DCL :
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Raccordement des conducteurs dans la boîte de dérivation :
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· Laisser 15 cm de conducteur sortir de la boîte.
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· Trier les conducteurs par couleur.
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Dresser les conducteurs ainsi triés, d’un même côté de la boîte de dérivation.

· Couper tous les conducteurs à la même hauteur de manière à ce qu’ils entrent dans la boîte une fois repliés.

· Dénuder les conducteurs sur environ 1,5cm

· Connecter entre eux les conducteurs de même couleurs
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Replier les conducteurs dans la boîte de dérivation.
· Refermer la boîte de dérivation.
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Noter sur le capot de la boîte de dérivation le ou les noms des circuits. Exemple : SA Chambre 1

                                           SA Chambre1 + WC

· Vérifier la solidité des connexions.

· Vérifier la bonne fermeture du capot.

· Vérifier le bon fonctionnement du circuit.
PLAN D’IMPLANTATION DU MATERIEL SUR VOTRE PLAQUE DE PLATRE
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Présentation de la boîte de dérivation.
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TP3 : Le simple allumage.


