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Que ce soit au bureau, a l'atelier ou dans la salle de bains, des instal- / N

lations électriques assurent la présence de I'électricité partout dans ;
bl o talaf ’ d ; NIVEAU D’EXIGENCE
n’o re vie. C'est bien souvent a la yeiveur' ‘une coupure de courant que Beie il dorientin
l'on se rend compte a quel point I'électricité est utile — technique
— pour s'éclairer ou se chauffer, — normative,
— pour actionner les appareils ou les machines, — et réglementaire
— pour signaler ou communiquer avec les autres. concernant les installations électriques.
Si I'électricité est utile, elle peut aussi étre dangereuse. Aussi les ins- SAVOIR
tallations électriques sont-elles I'objet d'une réglementation tres S 3.1 Installation électrique des bati-
stricte. La norme NF C 15-100, établie par I'Union Technique de I'Elec- ments (domestique, tertiaire, agri-
tricité réunit tous les textes officiels concernant les installations élec- - cole).
triques basse tension jusqu’a 1000 V en courant alternatif et 1500 Ven - \ y

courant continu (fig. 7).

De maniere générale, cette norme assure que :

« Toutes les installations électriques doivent é&tre établies et mainte-
nues pour assurer : ,

— la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d’élevage,

— la conservation des biens.

Et lorsqu'elles sont alimentées par un réseau de distribution publique, - Mo
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pour éviter toute cause de trouble dans le fonctionnement de ce 4 BASSE Tension

réseau. »

NE
Cis.

Plus particulierement, cette norme précise les regles spécifiques appli-
cables a une installation électrique, selon le type de local ot elle se
situe. Elle établit pour cela une distinction entre :

~ les locaux domestiques (les maisons et les appartements),

— les exploitations agricoles (les fermes, les granges, les hangars. .), ‘
— les locaux recevant du public (les bureaux, les commerces.. ), i e
— les locaux recevant des travailleurs (les ateliers, les usines...), :
— les installations et emplacements spéciaux (piscines, chantiers, Fig. 1 : Classeur contenant tous les tests
parcs de caravanes, marinas...). relatifs & la norme NF C 15-100.

En effet, ces types de locaux correspondent, chacun, 4 des environne-

ments dont il convient d’examiner les particularités.

@D Locaux d’habitation

Les réglements les appellent locaux domestiques. 1l s'agit essentielle-
ment des maisons individuelles (pavillons ou villas), et des apparte-
ments (faisant partie d'immeubles plus ou moins importants) (fig. 2).

Leurs installations électriques doivent, bien évidemment, é&tre
conformes a toutes les regles de sécurité. Nous étudierons, plus parti-
culierement :

— la protection des circuits et I'appareillage adapté,

— les canalisations encastrées ou apparentes,





