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TP SERIE 1.1

CELLULE 3D

ANNEE 2008-2009
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

SUJET 1 : ENTREE ET COULOIR

DUREE : 8h

BAREME DE NOTATION
ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

BAREME DE NOTATION : (partie câblage)
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REALISATION D'UNE INSTALLATION 45
Detype « domestique » ou « tertaire »





NOM :          

PRENOM :


DATE :


CLASSE/GR :


A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/69+12.5+9.5 =91
(*0.165)

TOTAL

/15
1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?



2 points /
Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?
2 points /
2) Préparation du matériel nécessaire :

Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?





10 points /
3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?
1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?
1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?










1 point /
Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.

(unifilaire) 11 points /











(câblage) 25 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?




1 point /











(tableau) 6 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q11 Ecl

Télérupteur
	
	Q12 ouvert et

Q13 ouvert

Avec lampes

BPs=1

Bobine TL=0/1
	Aval de Q11

Puis

Amont de Q11
	
	

	Q11 Ecl

Sonnerie
	
	Q12 ouvert et

Q13 ouvert

BP1=1
	Aval de Q11

Puis

Amont de Q11
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :










1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











(tableau) 2 points /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q11 Ecl fermé

Circuit Sonnerie
	Q12 et Q13 ouverts

BP1=1
	

	Q11 Ecl fermé

Circuit télérupteur
	Q12 et Q13 ouverts

BP2=1 ; BP3=1 ; BP4=1
	


9) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.




2 points /
10) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur.



2 points /
11) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.













2 points /
B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/69+12.5+9.5 =91
(*0.165)

TOTAL

/15
4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prises de courant non-commandées :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour les prises d’après le schéma développé ?









1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les prises, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







1 point /
Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.
4.5 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION












3 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q12 Prises


	
	Q11 ouvert

et

Q13 ouvert

Pas de récepteur
	Aval de Q12

Puis

Amont de Q12
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Prises :









1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q12 Prises fermé

Circuit prises non-commandées

	Q11 et Q13 ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20
A) BAREME DE NOTATION
TOTAL


/69+12.5+9.5 =91
(*0.165)

TOTAL

/15
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit de chauffage :  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?









1 point /
Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?









1 point /
Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?







1 point /
Procédez au câblage du circuit chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe ; établir également le schéma unifilaire à l’aide du schéma développé.
1.5 points /
6) Tests de court-circuit : HORS TENSION












3 points /
	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q13 Chauffage


	
	Q11 ouvert

et

Q12 ouvert

Convecteur connecté
	Aval de Q13

Puis

Amont de Q13
	
	


7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Chauffage :









1 point /
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR











1 point /
	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q13 Chauffage fermé

Circuit chauffage/convecteur électrique
	Q11 et Q12 ouverts

Faites augmenter le thermostat du convecteur
	


B) TENUE DU DOSSIER (par -0.5 ou -1)





TOTAL

/2

C) COMPORTEMENT / DEPLACEMENT (par -1)



TOTAL

/3
NOTE SUR 20 = A + B + C =




/20






              / 20








Mr SILETE.V et Mr VAZ DE OLIVEIRA.F
Intitulé du sujet :
Résidence Universitaire LES PYRAMIDES - Moissy Cramayel            5 / 5
Lycée Professionnel La Mare Carrée                                                                                                 Moissy Cramayel


