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	· Qu’est-ce qui peut être à l’origine d un incident électrique ?

une surcharge                                une électrisation                          un court-circuit

	· Le disjoncteur protège les biens contre les risques :

d’incendie                                       d’électrisation

	· Le différentiel protège les biens contre les risques :

d’incendie                                        d’électrisation

	· Une électrisation provoque un risque :

de court-circuit                                d’électrocution                           d’incendie

	· Le disjoncteur élimine un défaut de :

de court-circuit                               surcharge                                   fuite de courant

	· Qu’est ce qu’une surcharge ?

2 conducteurs de polarités                trop d’appareils                        une élévation
  différentes en contact                       en fonctionnement                     de température


	· Qu’est ce que peut provoquer une surcharge ?

une explosion                                  la destruction                             un incendie
                                                                   des conducteurs


	· Quel est l’élément qui réagit dans le disjoncteur lors d’une surcharge ?

le tore                                               la bobine                                       le bilame

	· Qu’est ce qu’un court-circuit ?

2 conducteurs de polarités               trop d’appareils                        une élévation
  différentes en contact                       en fonctionnement                    de température


	· Qu’est ce que peut provoquer un court-circuit ?

un incendie                                    la destruction des                      une explosion
                                                                  conducteurs


	· Quel est l’élément qui réagit dans le disjoncteur lors d’un court-circuit ?

le tore                                                 la bobine                                 le bilame

	· Une personne touche un conducteur sous tension, quel appareil va rendre inactif ce conducteur ?

le fusible                                           le disjoncteur                          le différentiel


	· Si pour un circuit le courant aller = le courant retour, que se passe t-il ?

le différentiel réagit                           le différentiel ne réagit pas

	· Si pour un circuit le courant aller > le courant retour, que se passe t-il ?

le différentiel réagit                         le différentiel ne réagit pas

	· Dans un différentiel, en cas de fuite de courant le tore réagit comme :

un disjoncteur                           un transformateur                        un relais

	· Dans un différentiel, quel élément détecte la fuite de courant ?

le tore                                                le bilame                                  le relais

	· Dans un différentiel, quel élément actionne les contacts d’ouverture ?

le tore                                               le bilame                                  le relais

	· Un court-circuit se produit en branchant un aspirateur, le différentiel doit-il réagir ?

oui                                                   non




· Que signifie le terme : « DDR » : 



· Donner la définition de ce dispositif  « DDR » : 





· Quel est l’avantage, et aussi l’inconvénient, d’un Disjoncteur Différentiel sur un Interrupteur Différentiel ?

· Avantage : 





· Inconvénient :





· La présence d’un conducteur PE, est elle obligatoire ? 
















· Reproduisez ci-dessous le symbole d’un DDR (simplifié et complet) : 














· Quelles sont les caractéristiques d’un DDR ?
 (
  
 
  
  
)














· Que signifie la désignation  IΔn ?


· En cas de défaut, quel est l’avantage d’un DDR de type Sélectif ?




· Que signifie la désignation IF ?




· Quelle est la relation entre IF, le courant entrant de la phase et le courant sortant par le neutre ?
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